1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2014년 08월 17일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 데이터베이스의 3층 스키마 중 모든 응용 시스템과 사용자들이 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터 베이스 구조를 논리적으로 정의하는 스키마는?

① 내부 스키마	② 개념 스키마

③ 외부 스키마	④ 동적 스키마

2. 데이터베이스 설계 순서로 옳은 것은?

① 요구조건 분석 → 물리적 설계 → 논리적 설계 → 개념적 설계 → 데이터베이스 구현

② 요구조건 분석 → 개념적 설계 → 논리적 설계 → 물리적 설계 → 데이터베이스 구현

③ 요구조건 분석 → 논리적 설계 → 개념적 설계 → 물리적 설계 → 데이터베이스 구현

④ 요구조건 분석 → 논리적 설계 → 물리적 설계 → 개념적 설계 → 데이터베이스 구현

3. 다음 트리에서 터미널 노드 수는?

① 2	② 3

③ 4	④ 8

4. 제 2정규형에서 제 3정규형이 되기 위한 조건은?

① 이행적 함수 종속 제거

② 부분적 함수 종속 제거

③ 다치 종속 제거

④ 결정자이면서 후보 키가 아닌 것 제거

5. Which of the follwing does not belong to the DML statement of SQL?

① SELECT	② DELETE

③ CREATE	④ INSERT

6. 조건을 만족하는 릴레이션의 수평적 부분집합으로 구성하며, 연산자의 기호는 그리스 문자 시그마(σ)를 사용하는 관계대수 연산은?

① Select	② Project

③ Join	④ Division

7. 다음 릴레이션의 Degree와 Cardinality는?

① Degree : 4, Cardinality : 3

② Degree : 3, Cardinality : 4

③ Degree : 3, Cardinality : 12

④ Degree : 12, Cardinality : 3

8. 트랜잭선의 특징으로 거리가 먼 것은?

① Consistency	② Isolation

③ Durability	④ Automatic

9. 병행제어 로킹(Locking) 단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.

② 로킹 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 감소한다.

③ 로킹 단위가 작아지면 데이터베이스 공유도가 증가 한다.

④ 한꺼번에 로킹 할 수 있는 단위를 로킹 단위라고 한다.

10. 순차 파일에 대한 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ㄷ	② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ	④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

11. 데이터베이스의 특징으로 볼 수 없는 것은?

① real time accessibility	② concurrent sharing

③ address reference	④ continuous evolution

12. 데이터베이스의 정의 중 다음 설명과 관계되는 것은?

① Integrated Data	② Stored Date

③ Shared Data	④ Operational Data

13. 다음 설명이 의미하는 것은?

① DBMS	② Schema

③ Transaction	④ Domain

14. 데이터 모델의 종류 중 CODASYL DBTG 모델과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 계층형 데이터 모델

② 네트워크형 데이터 모델

③ 관계형 데이터 모델

④ 스키마형 데이터 모델

15. 뷰(view)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰는 create view 명령을 사용하여 정의한다.

② 뷰는 논리적 독립성을 제공한다.

③ 뷰를 제거할 때는 DROP 문을 사용한다.

④ 뷰는 저장장치 내에 물리적으로 존재한다.

16. 다음 그림과 같은 이진 트리를 후위 순회(postorder - traversal)한 결과는?

① + * * / A B C D E	② A / B * C * D + E

③ + * A B / * C D E	④ A B / C * D * E +

17. 데이터베이스에서 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업의 단위 또는 한꺼번에 모두 수행되어야 할 일련의 연산들을 의미하는 것은?

① COLLISION	② BUCKET

③ SYNONYM	④ TRANSACTION

18. 데이터베이스의 물리적 설계 단계와 거리가 먼 것은?

① 저장 레코드 양식 설계

② 레코드 집중의 분석 및 설계

③ 트랜잭션 인터페이스 설계

④ 접근 경로 설계

19. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자가 시스템 카탈로그를 직접 갱신할 수 있다.

② 일반 질의어를 이용해 내용을 검색할 수 있다.

③ DBMS가 스스로 생성하고, 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체이다.

④ 데이터베이스 스키마에 대한 정보를 제공한다.

20. 스택(stack)에 대한 옳은 내용으로만 나열된 것은?

① ㄱ, ㄴ	② ㄴ, ㄷ

③ ㄹ	④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

2과목 : 전자 계산기 구조

21. PE(Processing Element)라 불리는 복수개의 산술, 논리연산 장치를 갖는 프로세서로 동기적으로 병렬처리를 수행하고 동시에 같은 기능을 수행하는 처리기를 무엇이라 하는가?

① 파이프라인 처리기(Pipeline Processor)

② 배열 처리기(Array Processor)

③ 단일 처리기(Single Processor)

④ 다중 처리기(Multi Processor)

22. 플립플롭이 가지고 있는 기능은?

① 전송 속도	② 기억 기능

③ 증폭 기능	④ 전원 기능

23. CPU의 메이저 상태(Major State)로 볼 수 없는 것은?

① Fetch	② Indirect

③ Execute	④ Direct

24. 입ㆍ출력 제어 방식에서 다음의 방식은 무엇인가?

① 프로그램에 의한 I/O(programmed I/O)

② 인터럽트에 의한 I/O(interrupt I/O)

③ DMA에 의한 I/O

④ IOP(I/O 프로세서)

25. PC의 인터럽트(interrupt) 가운데 프린터에 용지가 부족할 때 발생되는 인터럽트는?

① PC 하드웨어 인터럽트

② 인텔 하드웨어 인터럽트

③ PC 소프트웨어 인터럽트

④ 응용 소프트웨어 인터럽트

26. 자기 테이프에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① Direct access가 가능하다.

② 각 블록 사이에 간격(gab)이 존재한다.

③ 7-9 bit 가 동시에 수록되고 전달된다.

④ Sequential access가 가능하다.

27. 고정배선제어방식과 비교하여 마이크로프로그램을 이용한 제어방식의 특징으로 볼 수 없는 것은?

① 구조적이고 임의적인 설계가 가능하다.

② 경제적이며 시스템의 설계비용을 줄일 수 있다.

③ 보다 용이한 유지보수 관리가 가능하다.

④ 처리속도가 빠르고 시스템이 간단할 때 유리하다.

28. 인터럽트의 발생 요인으로 가장 적당하지 않은 것은?

① 정전 발생 시	② 부프로그램 호출

③ 프로그램 착오	④ 불법적인 인스트럭션 수행

29. 프로그램을 통한 입출력 방식에서 입출력장치 인터페이스에 포함되어야 하는 하드웨어가 아닌 것은?

① 데이터 레지스터

② 장치의 동작 상태를 나타내는 플래그(flag)

③ 단어 계수기

④ 장치 번호 디코더

30. 일반적으로 명령어 파이프라인이 정상적인 동작에서 벗어나게 하는 원인으로 틀린 것은?

① 자원 충돌(resource conflict)

② 데이터 의존성(data dependency)

③ 분기 곤란(branch difficulty)

④ 지연된 분기(delayed branch)

31. 1011 인 매크로 동작(Macro-operation)을 0101100인 마이크로 명령어(micro-instruction)주소로 변환하고자 할 때 사용되는 기법을 무엇이라 하는가?

① Carry-look-ahead	② time-sharing

③ multiprogramming	④ mapping

32. 상대 주소지정 방식을 사용하는 JUMP 명령어가 750번지에 저장되어 있다. 오퍼랜드 A = 56 일 때와 A = -61 일 때 몇 번지로 JUMP 하는가?(단, PC는 1씩 증가한다고 가정한다.)

① 806, 689	② 56, 745

③ 807, 690	④ 56, 689

33. 중앙처리장치와 기억장치 사이에 실질적인 대역폭(band-width)을 늘리기 위한 방법으로 사용하는 것은?

① 메모리 인터리빙	② 자기기억 장치

③ RAM	④ 폴링

34. 명령어 파이프라이닝을 사용하는 목적은?

① 기억용량 증대

② 메모리 엑세스의 효율증대

③ CPU의 프로그램 처리속도 개선

④ 입출력 장치의 증설

35. 중앙 연산 처리장치의 하드웨어적인 요소가 아닌 것은?

① IR	② MAR

③ MODEM	④ PC

36. 공유-기억장치 다중프로세서 시스템에서 사용되는 상호연결 구조가 아닌 것은?

① 버스(bus)	② 큐브(cube)

③ 크로스바 스위치	④ 다단계 상호연결망

37. 컴퓨터 기억장치 주소설계시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

① 주소를 효율적으로 나타내야 한다.

② 주소 표시는 16진법으로 표기해야 한다.

③ 사용자에게 편리하도록 해야 한다.

④ 주소공간과 기억공간을 독립시킬 수 있어야 한다.

38. 다음 중 순서논리회로가 아닌 것은?

① 플립플롭 회로	② 레지스터 회로

③ 카운터 회로	④ 가산기 회로

39. 프로그래머가 어셈블리 언어(Assembly language)로 프로그램을 작성할 때 반복되는 일련의 같은 연산을 효과적으로 처리하기 위해 필요한 것은?

① 매크로(MACRO)

② 함수(function)

③ reserved instruction set

④ 마이크로 프로그래밍(micro-programming)

40. 65536 워드(word)의 메모리 용량을 갖는 컴퓨터가 있다. 프로그램 카운터(PC)는 몇 비트인가?

① 8	② 16

③ 32	④ 64

3과목 : 운영체제

41. 다음 설명에 해당하는 디렉토리 구조는?

① 비순환 그래프 디렉토리 시스템

② 트리 구조 디렉토리 시스템

③ 1단계 디렉토리 시스템

④ 2단계 디렉토리 시스템

42. 목적 프로그램을 기억장소에 적재시키는 기능만 수행하는 로더로서, 할당 및 연결은 프로그래머가 프로그램 작성시 수행하며, 재배치는 언어번역프로그램이 담당하는 것은?

① Absolute Loader

② Compile And Go Loader

③ Direct Linking Loader

④ Dynamic Loading Loader

43. 프로세서의 상호 연결 구조 중 하이퍼 큐브 구조에서 각 CPU가 3개의 연결점을 가질 경우 CPU의 총 개수는?

① 8	② 16

③ 32	④ 65536

44. 프로세스의 정의로 거리가 먼 것은?

① 운영체제가 관리하는 실행 단위

② PCB를 갖는 프로그램

③ 동기적 행위를 일으키는 주체

④ 실행 중인 프로그램

45. 파일 디스크립터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자가 관리하므로 사용자가 직접 참조할 수 있다.

② 파일을 관리하기 위해 시스템이 필요로 하는 정보를 보관한다.

③ 일반적으로 보조기억장치에 저장되어 있다가 파일이 개방(open)될 때 주기억장치로 옮겨진다.

④ File Control Block 이라고도 한다.

46. 분산 처리 운영체제 시스템의 구축 목적으로 거리가 먼 것은?

① 보안성 향상	② 자원 공유의 용이성

③ 연산 속도 향상	④ 신뢰성 향상

47. 스레드(Thread)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 하나의 스레드는 상태를 줄인 경량 프로세스라고도 한다.

② 프로세스 내부에 포함되는 스레드는 공통적으로 접근 가능한 기억장치를 통해 효율적으로 통신한다.

③ 스레드를 사용하면 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용 프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

④ 하나의 프로세스에 여러 개의 스레드가 존재할 수 없다.

48. 운영체제의 운용 기법 중 중앙처리장치의 시간을 각 사용자에게 균등하게 분할하여 사용하는 체제로서 모든 컴퓨터 사용자에게 똑같은 서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 있으며, 라운드 로빈 스케줄링을 사용하는 것은?

① Real-time processing system

② Time sharing system

③ Batch processing system

④ Distributed processing system

49. 다음 설명에 해당하는 자원 보호 기법은?

① Global Table	② Capability List

③ Access Control List	④ Lock/Key

50. UNIX의 특징으로 볼 수 없는 것은?

① 대화식 운영체제이다

② 다중 사용자 시스템(Multi-user system)이다.

③ 높은 이식성과 확장성이 있다.

④ 파일 시스템은 2단계 디렉토리 구조이다.

51. 운영체제의 역할로 거리가 먼 것은?

① 고급 언어로 작성된 소스 프로그램을 기계어로 변환시킨다.

② 사용자 간의 데이터를 공유하게 해 준다.

③ 사용자와 컴퓨터 시스템 간의 인터페이스 기능을 제공한다.

④ 입ㆍ출력 역할을 지원한다.

52. FIFO 스케줄링에서 3개의 작업 도착시간과 CPU 사용시간(burst time)이 다음 표와 같다. 이 때 모든 작업들의 평균 반환시간(turn arround time)은?(단, 소수점 이하는 반올림 처리한다.)

① 16	② 20

③ 33	④ 36

53. 분산 운영체제의 개념 중 강결합(TIGHTLY-COUPLED) 시스템의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로세서간의 통신은 공유 메모리를 이용한다.

② 여러 처리기들 간에 하나의 저장장치를 공유한다.

③ 메모리에 대한 프로세서 간의 경쟁 최소화가 고려되어야 한다.

④ 각 사이트는 자신만의 독립된 운영체제와 주기억장치를 갖는다.

54. 주기억장치 관리 기법 중 Best-fit을 사용할 경우 12K의 프로그램이 할당받게 되는 영역 번호는?(단, 모든 영역은 현재 공백 상태이며, 탐색은 위에서 아래로 한다고 가정한다.)

① 영역 1	② 영역 2

③ 영역 3	④ 영역 4

55. 파일 소유에 대한 사용자를 변경하는 UNIX 명령은?

① cat	② find

③ chown	④ finger

56. HRN(Highest Response-ratio Next) 스케줄링 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 우선 순위를 계산하여 그 숫자가 낮은 것부터 높은 순으로 우선 순위가 부여된다.

② SJF 기법을 보완하기 위한 방식이다.

③ 긴 작업과 짧은 작업 간의 지나친 불평등을 해소할 수 있다.

④ 우선 순위 결정식은{{대기시간+서비스시간)/서비스시간} 이다.

57. 3개의 페이지 프레임(Frame)을 가진 기억장치에서 페이지 요청을 다음과 같은 페이지 번호 순으로 요청했을 때 교체 알고리즘으로 FIFO 방법을 사용한다면 몇 번의 페이지 부재(Fault)가 발생 하는가?(단, 현재 기억장치는 모두 비어 있다고 가정한다.)

① 7	② 8

③ 9	④ 10

58. UNIX 파일 시스템의 구조에서 전체 파일 시스템에 대한 정보를 저장하고 있는 블록은?

① I-NODE 블록	② 데이터 블록

③ 슈퍼 블록	④ 부트 블록

59. 페이지(page) 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 페이지 크기가 작을 경우, 동일한 크기의 프로그램에 더 많은 수의 페이지가 필요하게 되어 주소 변환에 필요한 페이지 사상표의 공간은 더 작게 요구된다.

② 페이지 크기가 작을 경우, 페이지 단편화를 감소시키고 특정한 참조 지역성만을 포함하기 때문에 기억 장치 효율은 좋을수 있다.

③ 페이지 크기가 클 경우, 페이지 단편화로 인해 많은 기억 공간을 낭비하고 페이지 사상표의 크기도 늘어난다.

④ 페이지 크기가 클 경우, 디스크와 기억 장치 간에 대량의 바이트 단위로 페이지가 이동하기 때문에 디스크 접근 시간 부담이 증가되어 페이지 이동 효율이 나빠진다.

60. 시간 구역성(Tempral Locality)과 거리가 먼 것은?

① 스택	② 순환문

③ 부프로그램	④ 배열 순회

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 유지보수의 종류 중 소프트웨어 테스팅 동안 밝혀지지 않은 모든 잠재적인 오류를 수정하기 위한 보수 형태로서 오류의 수정과 진단 과정이 포함되는 것은?

① Perfective maintenance

② Adaptive maintenance

③ Preventive maintenance

④ Corrective maintenance

62. 소프트웨어 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위해서는 3P에 초점을 맞추어야 한다. 3P에 직접 해당되지 않는 것은?

① People	② Program

③ Problem	④ Process

63. 소프트웨어의 재사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 표준화의 원칙을 무시할 수 있다.

② 프로젝트의 개발 위험을 줄여줄 수 있다.

③ 프로젝트의 개발기간과 비용을 줄일 수 있다.

④ 개발자의 생산성을 향상시킬 수 있다.

64. CASE에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 자동화된 기법을 통해 소프트웨어 품질이 향상된다.

② 소프트웨어 부품의 재사용성이 향상된다.

③ 프로토타입 모델에 위험 분석 기능을 추가한 생명주기 모형이다.

④ 소프트웨어 도구와 방법론의 결합이다.

65. 소프트웨어 위기를 가져온 원인에 해당하지 않는 것은?

① 소프트웨어 규모 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 증가

② 프로젝트 관리기술의 부재

③ 소프트웨어 개발기술에 대한 훈련 부족

④ 소프트웨어 수요의 감소

66. 바람직한 소프트웨어 설계 지침으로 볼 수 없는 것은?

① 특정 기능을 수행하는 논리적 요소들로 분리되는 구조를 가지도록 한다.

② 적당한 모듈의 크기를 유지한다.

③ 강한 결합도, 약한 응집도를 유지한다.

④ 모듈 간의 접속 관계를 분석하여 복잡도와 중복을 줄인다.

67. 자료흐름(DFD)의 구성요소가 아닌 것은?

① 처리(process)	② 자료흐름(data flow)

③ 단말(terminator)	④ 기수(cardinality)

68. 소프트웨어 공학의 발전을 위한 소프트웨어 사용자(Software User)로서의 자세로 옳지 않은 것은?

① 프로그램 언어와 알고리즘의 최근 동향을 주기적으로 파악한다.

② 컴퓨터의 이용 효율이나 워크스테이션에 관한 정보들을 체계적으로 데이터베이스화 한다.

③ 타 기업의 시스템에 몰래 접속하여 새로운 소프트웨어 개발에 관한 정보를 획득한다.

④ 바이러스에 대한 예방에 만전을 기하여 시스템의 안전을 확보한다.

69. 자료 사전에서 자료 반복의 의미를 갖는 기호는?

① +	② { }

③ ( )	④ =

70. 화이트박스 검사로 찾기 힘든 오류는?

① 논리흐름도	② 루프구조

③ 순환복잡도	④ 자료구조

71. LOC 기법에 의하여 예측된 총 라인수가 50000라인, 개발 참여 프로그래머가 5인, 프로그래머의 월 평균 생산성이 200라인 일 때, 개발 소요 기간은?

① 2000 개월	② 200 개월

③ 60 개월	④ 50 개월

72. 다음의 소프트웨어 검사 기법 중 성격이 나머지 셋과 다른 하나는?

① Loop test

② Equivalence partitioning test

③ Boundary value analysis

④ Comparison test

73. 프로젝트를 추진하기 위하여 팀 구성원들의 특성을 분석해 보니 1명이 고급 프로그래머이고 몇 명의 중급 프로그래머가 포함되어 있었다. 이와 같은 경우 가장 적합한 팀 구성 방식은?

① 책임 프로그래머 팀(Chief Programmer Team)

② 민주주의식 팀(Democratic Team)

③ 계층형 팀(Hierarchical Team)

④ 구조적 팀(Structured Team)

74. 람바우의 객체 지향 분석과 거리가 먼 것은?

① 기능 모델링	② 동적 모델링

③ 객체 모델링	④ 정적 모델링

75. 객체 지향 개념 중 하나 이상의 유사한 객체들을 묶어 공통된 특성을 표현한 데이터 추상화를 의미하는 것은?

① 메소드(method)	② 클래스(class)

③ 상속성(inheritance)	④ 메시지(message)

76. 응집도의 종류 중 서로 간에 어떤한 의미 있는 연관관계도 지니지 않은 기능 요소로 구성되는 경우이며, 서로 다른 상위 모듈에 의해 호출되어 처리상의 연관성이 없는 서로 다른 기능을 수행하는 경우의 응집도는?

① Functional Cohesion

② Sequential Cohesion

③ Logical Cohesion

④ Coincidental Cohesion

77. 브룩스(Brooks) 법칙의 의미로 가장 적절한 것은?

① 프로젝트 개발에 참여하는 남성과 여성의 비율은 동일 해야 한다.

② 새로운 개발 인력이 진행 중인 프로젝트에 투입될 경우 작업 적응 기간과 부작용으로 인해 빠른 시간 내에 프로젝트는 완료될 수 없다.

③ 프로젝트 수행 기간의 단축을 위해서는 많은 비용이 투입되어야 한다.

④ 프로젝트 개발자가 많이 참여할수록 프로젝트의 완료 기간은 지연된다.

78. 객체에서 어떤 행위를 하도록 지시하는 명령은?

① Class	② Instance

③ Method	④ Message

79. 정형 기술 검토(FTR)의 지침 사항으로 옳지 않은 것은?

① 의제를 제한한다.

② 논쟁과 반박을 제한한다.

③ 문제 영역을 명확하게 표현한다.

④ 참가자의 수를 제한하지 않는다.

80. 소프트웨어 품질 목표 중 사용자의 요구 기능을 충족시키는 정도를 의미하는 것은?

① Integrity	② Flexibility

③ Correctness	④ Protability

5과목 : 데이터 통신

81. TCP/IP 모델 중 전송계층 프로토콜로 순서제어와 에러제어를 수행하는 것은?

① IP	② TCP

③ UDP	④ FTP

82. 다중접속방식 중 CDMA 방식에 대한 특징으로 틀린 것은?

① 시스템의 포화 상태로 인한 통화 단절 및 혼선이 적다.

② 실내 또는 실외에서 넓은 서비스 권역을 제공한다.

③ 배경 잡음을 방지하고 감쇄시킴으로써 우수한 통화 품질을 제공한다.

④ 산악 지형 또는 혼잡한 도심 지역에서는 품질이 떨어진다.

83. X.25 프로토콜의 설명으로 옳지 않은 것은?

① ITU-T에서 1976년에 패킷교환망을 위한 표준 프로토콜인 X.25 권고안을 처음 발간하였다.

② 패킷형 단말기를 패킷교환망에 접속하기 위한 인터페이스 프로토콜이다.

③ X.25 프로토콜은 세 개의 계층으로 구성된다.

④ X.25 에서는 가상회선 PVC(Permanent Virtual Circuit)와 LVC(Leading Virtual Circuit)으로 나눈다.

84. 아날로그 데이터를 아날로그 전송 신호로 변조하는 방법이 아닌 것은?

① QM	② PM

③ FM	④ AM

85. IP 주소 구조 중 실험적인 주소로 공용으로 사용되지 않는 클래스는?

① A 클래스	② B 클래스

③ C 클래스	④ E 클래스

86. 외부 라우팅 프로토콜로서 AS(Autonomous System)간의 라우팅 테이블을 전달하는데 주로 이용되는 것은?

① BGP	② RIP

③ OSPF	④ LSA

87. HDLC의 데이터 전송 동작모드에 속하지 않는 것은?

① NRM	② ABM

③ ARM	④ DCM

88. ITU-T 및 ISO에서 권고하고 있는 데이터통신 코드로써 7비트의 정보비트와 1비트의 패리티검사용 비트로 구성된 전송 코드는?

① BCD 코드	② ASCII 코드

③ EBCDIC 코드	④ Baudot 코드

89. IETF에 의해 고안된 IPv4에서 IPv6로의 천이 전략 중 캡슐화 및 역캡슐화를 사용하는 것은?

① Dual Stack	② Header Translation

③ Map Address	④ Tunneling

90. 다음이 설명하고 있는 데이터 링크 제어 프로토콜은?

① PPP	② ADCCP

③ LAP-B	④ SDLC

91. 하나의 메시지 단위로 저장-전달(Store-and-Forward) 방식에 의해 데이터를 교환하는 방식은?

① 메시지교환	② 공간분할회선교환

③ 패킷교환	④ 시분할회선교환

92. 동기전송에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 송신기와 수신기가 동일한 클록을 사용하여 데이터를 송수신하는 방식이다.

② 송신기에서는 데이터 비트열을 전송하는 데 사용한 클록 신호를 수신기가 사용하여 타이밍 오류 없이 정확한 데이터 수신이 이루어지도록 하는 방식이다.

③ 수신기가 데이터 블록의 시작과 끝을 정확히 인식하기 위한 프레임 레벨 동기화를 요구한다.

④ 동기전송에서 사용되는 문자 위주의 프레임 중 전송제어 문자인 STX는 프레임 시작과 끝을 나타낸다.

93. 오류 제어 방식 중 stop-and-wait ARQ에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 연속적인 데이터 프레임을 전송하고 에러가 발생한 데이터 프레임만 재전송한다.

② 구현이 간단하고 송신측에서 최대 프레임 크기의 버퍼 1개만 있어도 된다.

③ 각각의 프레임에 대해서 확인 메시지가 필요하다.

④ 데이터 프레임의 순서 번호를 이용하여 프레임의 중복 수신여부를 알 수 있다.

94. 아날로그-디지털 부호화 방식인 송신측 PCM(Pulse Code Modulation) 과정을 순서대로 바르게 나타낸 것은?

① 표본화(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding)

② 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding) → 표본화(Sampling)

③ 부호화(Encoding) → 양자화(Quantization) → 표본화(Sampling)

④ 표본화(Sampling) → 부호화(Encoding) → 양자화(Quantization)

95. 다음 중 OSI 7 계층의 기본 개념으로 거리가 가장 먼 것은?

① 시스템 연결을 위한 표준 개발을 위하여 공통적인 기법을 제공한다.

② 시스템 간의 정보 교환을 위한 표준 설정을 가질 수 있도록 한다.

③ 응용 프로그램 개발을 위한 언어 선택을 제공한다.

④ 각 계층에 대해 서로 표준을 생산적으로 발전시킬 수 있도록 개념적, 기능적인 골격을 제공하는 역할을 한다.

96. 데이터 전송 방식 중 비동기 전송 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 시작(start) 비트는 이진수의 “0”의 값을 가지며, 한 비트의 길이를 갖는다.

② 정지(stop) 비트는 이진수의 “1”의 값을 가지며, 최소 길이는 보통 정상비트의 1~2배로 규정한다.

③ 수신기는 자신의 클록신호를 사용하여 회선을 샘플링하여 각 비트의 값을 읽어내는 방식이다.

④ 전송할 데이터를 블록으로 구성하여, 송신기와 수신기가 동일한 클록을 사용하여 데이터를 송ㆍ수신한다.

97. RTCP(Real-Time Control Protocol)의 기능으로 틀린 것은?

① 데이터 분배에 대한 피드백을 제공한다.

② RTP 소스의 transport-level의 identifier를 전달한다.

③ minimal session control information을 전송한다.

④ 데이터 전송을 모니터링하고 최대한의 제어와 인증 기능을 제공한다.

98. 가상회선 패킷교환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 패킷이 전송되기 전에 논리적인 연결설정이 이루어져야 한다.

② 모든 패킷이 동일한 경로로 전달되므로 항상 보내어진 순서대로 도착이 보장된다.

③ 링크 상에 설정된 하나의 가상회선 단위로 패킷의 손상시 복구가 가능하다.

④ 연결 설정시에 경로가 미리 결정되기 때문에 각 노드에서 데이터 패킷의 처리 속도가 매우 느리다.

99. stop-and-wait 흐름제어방식보다 sliding windows 흐름제어방식을 적용하는데 가장 적당한 선로 환경은?

① 에러가 많은 선로

② 데이터의 전송이 많은 선로

③ 전송 지연이 긴 선로

④ 고속이 요구되는 선로

100. 호스트의 물리 주소를 통하여 논리 주소인 IP 주소를 얻어오기 위해 사용되는 프로토콜은?

① ICMP	② IGMP

③ ARP	④ RARP

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	①	③	①	①	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	②	④	④	④	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	④	①	①	①	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	③	②	②	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	③	①	①	④	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	③	③	①	②	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	③	④	③	④	③	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	①	④	②	④	②	④	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	①	④	①	④	②	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	①	①	③	④	④	④	③	④