1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2004년 02월 15일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 다음 중 UDP에 대한 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

가. UDP는 TCP에 비해 신뢰성이 떨어진다.

나. UDP는 사용자 데이터그램(Datagram)이라고 하는 데이터 유니트를 송신지의 응용 프로세스에서 수신지의 응용 프로세스로 전송한다.

다. UDP가 제공하는 오류검사는 홀수 패리티와 짝수 패리티가 있다.

라. UDP가 제공하는 서비스는 비연결형 데이터 전달서비스(Compunctionless Data Delivery Service)이다.

2. 다음 중 IP 프로토콜의 기능에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

가. 한 메시지를 여러 패킷으로 나눈 경우 패킷들은 보낸 순서와 다른 순서로 도착될 수 있다.

나. 한 메시지를 여러 패킷으로 나눈 경우 각 패킷은 필요에 따라 서로 다른 경로를 통해 보내 질 수 있다.

다. 하나의 사용자 데이터가 너무 큰 경우는 여러 개의 IP 패킷으로 나누어져 전송될 수 있다.

라. 수신측에서는 도착한 IP 패킷의 에러여부를 검사하며 에러가 발생한 경우 재전송을 통하여 에러를 회복한다.

3. 다음 중 ARP(Address Resolution Protocol)에 관한 설명으로 타당한 것은?

가. IP 주소를 물리계층에서 이용하는 하드웨어 주소로 매 핑하는 기능을 제공한다.

나. Dynamic으로 설정된 내용을 Static 상태로 변경하는 ARP 명령어 옵션은 -d이다.

다. ARP가 IP 주소를 알기 위해 특정 호스트에게 메시지를 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다.

라. ARP Cache는 IP 주소를 이더넷(Ethernet) 주소로 매핑한 모든 정보를 유지하고 있다.

4. TCP 헤더 중에서 에러제어를 위한 필드는?

가. Offset	나. Checksum

다. Source Port	라. Sequence Number

5. 다음 중 ICMP의 메시지 사용에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. 라우터나 호스트간의 제어 또는 오류 정보를 서로 통신하는 메커니즘 설명

나. 호스트나 라우터가 IP 헤더의 문법 오류를 발견한 경우

다. 호스트의 IP가 중복된 경우

라. 라우터가 데이터를 전달할 수 없는 경우

6. IP(Internet Protocol)는 데이터 세그먼트를 패킷으로 만들어 목적지로 전달하는 역할을 한다. 이 때, 패킷의 MTU (Maximum Transmission Unit)에 관한 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. 네트워크 기반 하드웨어 유형에 따라 MTU 크기가 다르다.

나. RFC791에 따르면 MTU의 최대 크기는 65,535 바이트를 넘을 수 없게 되어 있다.

다. 패킷이 분할되었는지, 그렇지 않은지 확인하는 필드는 Reserved Flag 필드이다.

라. 커다란 MTU를 가진 네트워크에서 작은 MTU를 가진 네트워크로 데이터를 전달할 때 패킷은 라우터에 의해 분열된다.

7. 다음 중 TCP/IP 응용프로토콜이 아닌 것은?

가. UDP	나. SMTP

다. SNMP	라. TFTP

8. 다음 중 SNMP의 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. SNMP는 주기적으로 폴링하여 네트워크 상태 정보를 수집하고 분석하는 기능을 제공한다.

나. 네트워크 확장을 용이하게 해준다.

다. SNMP는 TCP 세션을 이용한다.

라. Polling Overhead가 크다.

9. IP 헤더 구조에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. TOS - 인터넷에 제공되는 QOS 기능을 위한 서비스 형식 필드

나. Identification - 데이터그램의 조각을 구분하기 위해 사용하는 필드

다. TTL - 출발시간을 위한 필드

라. IP Option - 부가적인 서비스 식별을 위한 필드

10. 텔넷(Telnet)의 기능으로 옳은 것은?

가. 컴퓨터(Computer)간의 파일(File) 전송 기능

나. 네트워크(Network) 관리 기능

다. 네트워크를 통한 가상 단말기 기능

라. 네트워크를 통한 도메인(Domain) 관리 기능

11. ARP 캐시에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

가. 각 호스트는 ARP Request를 보내기 전에 ARP 캐시에서 해당 호스트의 하드웨어 주소를 찾는다.

나. ARP 캐시는 새로운 하드웨어가 네트워크에 추가된 경우 갱신된다.

다. ARP 캐시의 수명이 유한하여 무한정 커지는 것을 방지한다.

라. 중복된 IP가 발견된 경우 ARP 캐시는 갱신되지 않는다.

12. 다음에서 설명하는 프로토콜은?

가. UDP	나. ARP

다. RARP	라. Proxy ARP

13. IGMP(Internet Group Management Protocol)에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

가. 다중 전송을 위한 프로토콜이다.

나. 네트워크간의 IP 정보를 물리적 주소로 매핑 한다.

다. 하나의 메시지는 하나의 호스트에 전송된다.

라. TTL(Time To Live)이 제공되지 않는다.

14. 다음에서 설명하는 것은?

가. RFC	나. DLS

다. ARP	라. DNS

15. SMTP에 대한 설명 중 가장 적당하지 않은 것은?

가. SMTP는 메일전송 프로토콜이다.

나. SMTP는 서버의 이름과 주소가 정확해야 메일을 전송할 수 있다.

다. SMTP는 110번 포트를 이용한다.

라. SMTP는 전자메일 관리자를 따로 지정할 수 있다.

16. 다음 중 포트 넘버와 프로토콜이 바르게 짝지어진 것은?

가. Telnet - 21번 포트	나. POP2 - 27번 포트

다. POP3 - 25번 포트	라. HTTP - 80번 포트

17. IP(155.100.100.5)가 속하는 Class는?

가. Class A	나. Class B

다. Class C	라. Class D

18. 프로토콜의 일반적인 기능 중 캡슐화(Encapsulation)를 할 때 제어정보에 포함되지 않는 것은?

가. 연결 제어(Connection Control)

나. 프로토콜 제어(Protocol Control)

다. 에러 검출 코드(Error Detecting Code)

라. 주소(Address)

19. 두 개 이상의 독립적인 네트워크가 서로 연동되어 연결되는 형태의 망은?

가. Catenet	나. PSDN

다. SNA	라. TCP/IP

20. OSI 모델에서 계층구조상 기본 구성요소 중 개방형 시스템에서 각 계층별로 정보와 데이터를 전송하는 행위를 무엇이라 하는가?

가. 실체(Entity)

나. 접속(Connection)

다. 데이터 단위(Data Unit)

라. 서비스(Service)

21. 정보통신망에서 이용자와 망 인터페이스 간에는 여러 가지 접속 조건이 있다.DTE와 DCE를 접속할 때의 커넥터의 형상, 핀 수, 핀 배열 등을 규정하고 있는 조건은?

가. 물리적 조건	나. 전기적 조건

다. 논리적 조건	라. 절차적 조건

22. 다음의 망 연동 장치 중 네트워크 계층에서 사용하며, 여러 개의 서브네트워크를 연결할 때 사용하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

23. 데이터 링크 제어 프로토콜의 유형을 분류한 것 중 잘못된 것은?

가. 비동기 프로토콜 : start - stop

나. 문자 지향 프로토콜 : IBM SDLC

다. 바이트 지향 프로토콜 : DECNET DDCMP

라. 비트 지향 프로토콜 : X.25 LAPB

24. 다음 중 발신 가입자로부터 수신자까지의 모든 전송, 교환 과정이 디지털로 처리되며 음성과 비음성 등 서비스를 종합적으로 처리하는 통신망은?

가. LAN	나. VAN

다. ISDN	라. WAN

25. 인터넷 서비스 중에서 Finger는 현재 인터넷의 호스트에 접속 중인 각 사용자에 대한 정보를 알려준다. 다음 중 일반적으로 Finger를 통해 알 수 있는 정보와 거리가 먼 것은?

가. 해당 사용자의 주민등록번호

나. 해당 사용자가 계정 등록 때 사용한 이름

다. 해당 사용자가 메일을 보았는지 확인

라. 해당 사용자가 호스트에 접속하기 위해 사용한 컴퓨터의 IP 주소

26. 인터넷의 계층적 구조가 순서에 맞게 배치된 것은?

가. 네트워크계층-데이터링크계층-트랜스포트계층-응용계층

나. 데이터링크계층-네트워크계층-트랜스포트계층-응용계층

다. 네트워크계층-트랜스포트계층-데이터링크계층-응용계층

라. 트랜스포트계층-네트워크계층-응용계층-네트워크 인터페이스 계층

27. OSI(Open Systems Interconnection) 참조모델의 계층별 기능에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

가. 세션계층(Session Layer): 통신시스템 간의 상호대화를 허용하여 프로세스 간의 통신을 허용하고 동기화 한다.

나. 표현계층(Presentation Layer): 서로 다른 컴퓨터에 의해 다양한 형식으로 표현된 정보를 송·수신하기 위해 표준형식으로 변환한다.

다. 전송계층(Transport Layer): 통신망의 양단에서 시스템 간에 전체 메시지가 올바른 순서로 도착하는 것을 보장한다.

라. 데이터링크계층(Data Link Layer): 응용 프로그램의 인터페이스와 통신을 실행하기 위한 응용 기능을 제공한다.

28. 다음 중 Windows 2000 Server의 파일 서버에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있도록 만드는 방법은 해당 디렉토리를 공유하는 것이다.

나. 공유된 디렉토리의 공유 이름으로 네트워크상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉토리가 NTFS 볼륨에 있는 경우 일부 디렉토리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉토리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. 디렉토리를 공유할 때 공유 이름은 반드시 해당 디렉토리 이름을 사용한다.

29. 하나의 웹 사이트에 디렉토리 별로 인증과 권한을 다르게 설정할 경우 사용하는 디렉토리는?

가. Active Directory	나. Dynamic Directory

다. Static Directory	라. Virtual Directory

30. Windows 2000 Server에서 여러 사용자 계정을 만들 경우 홈 디렉토리로 지정할 최종 경로에서 사용자 이름대신 사용하는 시스템 변수는?

가. %username%	나. %userdomain%

다. %homeshare%	라. %homedrive%

31. Windows 2000 Server의 IIS 웹 서버를 설치할 경우 자동으로 설치되는 것이 아닌 것은?

가. 기본 웹 사이트	나. 관리 웹 사이트

다. 기본 SMTP 가상서버	라. POP3

32. 다음 중 DNS 서버에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. FQDN를 이용하여 IP주소에서 호스트 네임을 확인한다.

나. DNS 서버를 설정하려면 Administrator 또는 관리자 권한이 있는 계정으로 로그온 해야 한다.

다. Windows NT4.0에서 사용하던 Wins 기능은 지원하지 않는다.

라. 도메인 네임을 IP 주소로 또는 IP 주소를 도메인 네임으로 변환하는 역할을 한다.

33. DNS 서버의 이름을 사용자들이 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해서는, DNS 대화상자에서 해당 서버의 어떤 메뉴를 실행하는가?

가. 새 호스트	나. 새 별칭

다. 새 위임	라. 새 도메인

34. 현재 FTP 사이트에 접속 중인 사용자를 확인할 경우, FTP서버의 등록정보에서 어느 탭을 클릭 하는가?

가. 보안계정	나. FTP사이트

다. 디렉토리 보안	라. 홈 디렉토리

35. Linux에서 서버를 종료하기 위해 “shutdown - h +30”을 입력하였다. 그런데 갑자기 어떤 작업을 추가로 하게 되어 앞서 내렸던 명령을 취소하려고 한다. 이때 필요한 명령어는?

가. shutdown -c	나. shutdown -v

다. shutdown -x	라. shutdown -z

36. 다음 중 인터넷 정보 서비스 메뉴에서 관리 웹 사이트 등록정보에 없는 탭은?

가. 웹 사이트	나. 디렉토리 보안

다. 홈 디렉토리	라. LDAP 라우팅

37. 다음 중 Active Directory에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 네트워크 상의 파일과 디렉토리 등의 자료를 좀 더 효율적으로 관리하기 위해 사용한다.

나. Active Directory의 설치와 삭제는 [시작] - [실행] - dcpromo 이다.

다. 조직단위를 생성시킬 수 있다.

라. DNS의 기능과 관계가 없다.

38. Active Directory의 논리적 구조 중 ‘도메인’이 제공하는 장점이 아닌 것은?

가. 관리 권한 및 액세스 제어 목록과 같은 보안 정책과 설정이 해당 도메인에만 적용된다.

나. 도메인 또는 조직 단위에 관리 권한을 위임하면 모든 관리 권한을 가진 관리자가 많이 필요하다.

다. 도메인을 사용하면 소속 조직의 구조를 좀 더 충실히 반영하도록 네트워크를 구성할 수 있다.

라. 각 도메인은 해당 도메인에 있는 개체의 정보만 저장한다. 이런 방식으로 디렉토리를 분할함으로써 수많은 개체를 수용하도록 Active Directory를 확장할 수 있다.

39. Windows 2000 Server에서 사용하는 NTFS 시스템에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. Windows NT부터 지원하기 시작한 NTFS 파일시스템은 다중사용자에 대한 효과적인 접근제어가 가능하도록 설계되어 있다.

나. NTFS 파일 시스템에서 다른 파일 시스템으로 바꾸려면 다시 포맷해야 한다.

다. FAT에 비해 성능이나 확장성 및 보안성이 개선되었다.

라. 긴 파일 이름을 지원하지 않는다.

40. 다음은 로컬 사용자 계정 만들기에서 ‘새 사용자’ 대화상자이다. 디폴트는 어느 부분에 체크되어 있는가?

가. 다음 로그온할 때 반드시 암호 변경

나. 암호 변경할 수 없음

다. 암호 사용 기간 제한 없음

라. 계정 사용 안함

41. Windows 2000 Server가 설치되면서 자동 생성되는 그룹으로 수정이 불가능한 그룹은?

가. Local Group	나. System Group

다. Built-in Group	라. Application Group

42. Windows 2000 Server의 MMC(Microsoft Management Console)의 기능 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 기능들을 모니터링하고 관리도구들을 액세스하기 위한 고용콘솔이다.

나. 하나의 관리자 인터페이스에 필요한 관리 요소를 스냅인으로 추가하여 관리할 수 있는 편리한 도구이다.

다. 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터를 하나의 화면에서 관리할 수는 없다.

라. 컴퓨터 관리에는 보통 시스템 도구, 저장소, 서비스 및 응용프로그램을 관리한다.

43. Windows 2000 Server의 네트워크 방식 중에서, 모든 계정과 자원을 특정 서버에서 관리하는 중앙 집중식 방식은?

가. 도메인 방식	나. 워크그룹 방식

다. 분산 처리 방식	라. 일괄 처리 방식

44. 계정 잠금에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 파기한다.

나. 잠금이 발생한 이후에는 반드시 관리자에 의해 해당 잠금이 풀려야 한다.

다. 잠금이 발생하기 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. Windows 2000 Server는 계정 잠금을 지원하지 않는다.

45. Linux에서는 긴 파일명을 허용한다. 너무 긴 파일명을 지정할 경우 몇 글자만 입력 후 어떤 키를 사용하면 그 이후의 글자가 입력되게 하는가?

가. Tab키	나. Shift키

다. Alt키	라. Ctrl키

46. 2 개 이상의 동일한 LAN 사이를 연결하여 네트워크 범위를 확장하고 스테이션 간의 거리를 확장해 주는 장치는?

가. Repeater	나. Brouter

다. Router	라. Gateway

47. Ethernet 표준 케이블을 사용한 외장 MAU(Medium Access Unit)를 무엇이라 하는가?

가. Transceiver	나. Hub

다. Switching Hub	라. Codec

48. 최근 공중망 무선랜서비스가 상용화 되었는데 가입자는 접속장치에서 100m 반경이내에서 무선 랜카드 장착 노트북, PDA 등을 통해서 서비스를 받을 수 있는 접속장치는?

가. AP(Access Point)

나. RF(Radio Frequency) Transceiver

다. Router

라. Switch

49. 다음 네트워크 장치 중 서로 다른 프로토콜을 가진 두 시스템 간을 연결시키며, OSI 참조모델의 모든 계층에서 동작하는 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

50. CISCO 사의 2501 라우터를 사용하고 있는 회사에 근무하는 네트워크 관리자이다. 지금 라우터의 설정을 바꾸기 위해 라우터에 접속하여야 한다. 다음 중 라우터에 접속하기 위해 사용할 수 있는 방법이 아닌 것은?

가. 콘솔케이블을 이용해 연결한다.

나. AUX 포트를 이용해 연결한다.

다. In - Line 포트를 이용해 연결한다.

라. 텔넷을 이용해 연결한다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	가	나	다	다	가	다	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	가	라	다	라	나	가	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	나	다	가	나	라	라	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	나	나	가	라	라	나	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	가	다	가	가	가	가	가	다