1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2005년 07월 17일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. NIC는 이더넷, 토큰링, FDDI와 같은 네트워크 형태에 따라 설계된 어댑터이다.

나. OSI 7 Layer 중 전송(Transport) 계층에서 사용된다.

다. LAN 카드라 불리고 컴퓨터 내에 설치되는 확장카드이다.

라. 다른 인터페이스와 충돌이 있을 시 I/O주소를 맞춰주어야 한다.

2. 다음 중 TCP/IP 응용계층 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. HTTP	나. FTP

다. SMTP	라. ARP

3. 호스트의 IP Address `50.221.100.5'에 해당하는 네트워크의 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

4. 호스트 어드레스와 네트워크 어드레스를 구분하게 하는 것으로 어드레스제어를 쉽게 할 수 있게 하는 방법은?

가. Interface	나. Hop Count

다. Default Gateway	라. Subnet Mask

5. IP Header의 내용 중 TTL(Time To Live)의 기능을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. IP 패킷은 네트워크상에서 영원히 존재할 수 있다.

나. 라우터는 패킷의 도착시간을 기록, 처리 한 만큼 초단위로 1씩 감소한다.

다. 라우터는 패킷의 헤더를 처리할 때마다 1씩 감소시킨다.

라. IP 패킷이 네트워크상에서 얼마동안 존재 할 수 있는 가를 나타낸다.

6. OSI 7 Layer의 전송(Transport) 계층에 속하며, 사용자에게 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 지원하는 인터넷 프로토콜은?

가. IP	나. TCP

다. UDP	라. RARP

7. UDP 헤더 구조에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. Source Port - 송신지 주소를 나타내는 필드

나. Destination Port - 선택적 필드로 사용하지 않을 때는 ZERO로 채워지는 필드

다. Checksum - 오류 검출을 위한 필드

라. Length - UDP 데이터 그램의 길이를 나타내는 필드

8. ARP와 RARP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. RARP는 브로드캐스팅을 통해 해당 네트워크 주소에 대응하는 하드웨어의 물리적 주소를 얻는다.

나. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

다. ARP를 이용하여 중복된 IP Address 할당을 찾아낸다.

라. ARP와 RARP는 IP Address와 이더넷(Ethernet) 주소를 Mapping하는데 관여한다.

9. ICMP의 Message Type 필드의 유형과 질의 메시지 내용이 잘못 연결된 것은?

가. 0 - Echo Reply : 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.

나. 5 - Echo Request : 네트워크상에서 두 개 이상 장비의 기본 연결을 검사하기 위해 사용된다.

다. 13 - Timestamp Request : 호스트 간의 동기를 맞추고 성능을 평가하기 위해 사용된다.

라. 17 - Address Mask Request : 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

10. TCP/IP 프로토콜 중에서 IP 계층의 한 부분으로 에러 메시지와 같은 상태 정보를 알려주는 프로토콜은?

가. ICMP(Internet Control Message Protocol)

나. ARP(Address Resolution Protocol)

다. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

라. UDP(User Datagram Protocol)

11. 다음 중 NetBIOS 이름을 IP Address로 사상(Alias)하기 위해 사용되는 것은?

가. DHCP	나. DNS

다. TCP/IP	라. WINS

12. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet 도메인 이름	나. Telnet 포트 번호

다. Telnet 서버 이름	라. Telnet IP_Address

13. URL에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. URL은 인터넷상의 정보 위치를 나타내기 위한 방법으로서 인터넷의 모든 자원 및 서비스에 대해 사용되는 표준 명명 규칙이다.

나. URL의 구성은 프로토콜, 호스트 명, 도메인 명, 디렉터리 이름, 파일 이름순으로 구성되며 [protocol://host.domain /directory/file] 형식으로 표현될 수 있다.

다. URL은 지정된 컴퓨터를 식별하기 위해 사용되는 것으로서 전 세계적으로 유일한 이름을 가질 뿐만 아니라 하나의 도메인 이름은 오직 하나의 호스트와 대응할 수 있다.

라. URL에 참여할 수 있는 프로토콜들로는 HTTP를 비롯, FTP, Telnet 등을 이용할 수 있다.

14. 다음 프로토콜 중에서 하이퍼미디어, 하이퍼텍스트를 통한 클라이언트와 서버간의 통신에 이용되는 것은?

가. SMTP	나. HTTP

다. POP3	라. SNMP

15. FTP에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 서로 다른 컴퓨터 사이의 파일 전송서비스를 제공한다.

나. 서버에 어떤 파일이 있는지를 조사하는데 활용된다.

다. 어떤 그룹의 방대한 문서 정보를 정확하고 신속하게 검색하는데 이용된다.

라. 하이퍼텍스트 형식으로 정보를 공유하기 위한 시스템이다.

16. 인터넷 메일 확장자로서 사용자간의 바이너리(Binary) 파일전송에 관한 인터넷 표준안을 지칭하는 것은?

가. MIME	나. FTP

다. Archie	라. SMTP

17. TCP/IP 계층 모델 중 인터넷 계층에 속하는 것으로 멀티캐스트 그룹멤버 관리와 관련된 역할을 수행하는 프로토콜은?

가. ARP	나. ICMP

다. IGMP	라. IP

18. Digital 전송의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터 전송 시 Digital 신호를 이용한다.

나. 신호 재생성기로 증폭기(Amplifier)를 이용한다.

다. Analog 전송보다 에러 확률을 감소시킬 수 있다.

라. 리피터(Repeater)를 거치더라도 잡음까지 신호를 재생성 하지 않는다.

19. 다음 설명에 해당하는 전송방식은?

가. 비동기전송방식	나. 보조동기방식

다. 혼합동기방식	라. 동기식전송방식

20. 일반적으로 PC에서 TCP/IP 망을 구성하는데 필요한 항목으로 가장 옳지 않은 것은?

가. IPX/SPX 주소	나. IP Address

다. DNS 서버 주소	라. 서브넷 마스크

21. 메일 서비스와 가장 관계가 먼 프로토콜은?

가. SMTP	나. FTP

다. POP3	라. MIME

22. 네트워크의 관리 및 네트워크의 장치와 그들의 동작을 감시, 관리하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SNMP

다. SIP	라. SDP

23. 다음의 망 연동 장치 중 네트워크 계층에서 사용하며, 여러 개의 서브네트워크를 연결할 때 사용하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

24. 송신측에서 여러 개의 터미널이 하나의 통신 회선을 통하여 신호를 전송하고, 전송된 신호를 수신측에서 다시 여러 개의 신호로 분리하는 것은?

가. 다중화 장치(Multiplexing)

나. 변복조기(MODEM)

다. 디지털 서비스 유닛(DSU)

라. 코덱(CODEC)

25. 전송계층에서 동작하는 프로토콜들만으로 구성된 것은?

가. IP, TCP, NetBEUI, IPX

나. IP, TCP

다. TCP, UDP

라. NetBEUI, IP

26. IEEE 표준안 중 Ethernet에 관한 표준안은?

가. IEEE 802.3	나. IEEE 802.4

다. IEEE 802.5	라. IEEE 802.6

27. 통신을 원하는 두 실체(Entity) 간에 무엇을, 어떻게 언제 통신할 것인가에 대해 서로 약속한 일련의 절차나 규범의 집합은?

가. Program	나. Process

다. Interface	라. Protocol

28. 네트워크 인터페이스가 내장된 프린터 디바이스의 사용으로 관계가 없는 것은?

가. 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스는 네트워크에 직접 연결되므로 IP Address가 할당된다.

나. 표준(Standard) TCP/IP 프린터 포트를 추가하여 사용 할 수 있다.

다. 네트워크에 연결되어 있으므로 여러 사용자가 공유하기 쉽다.

라. 네트워크 인터페이스 프린터 디바이스의 포트 이름은 URL 방식으로 입력한다.

29. IIS(인터넷 정보 서비스)에서 작업할 수 있는 서비스로 옳지 않은 것은?

가. FTP(File Transfer Protocol)

나. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

다. NNTP(Network News Transfer Protocol)

라. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

30. IIS 웹 서버의 설정 중 하루에 평균적으로 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해 사용하는 탭은?

가. 성능 탭	나. 문서 탭

다. 웹 사이트 탭	라. 홈 디렉터리 탭

31. 다음 중 DNS 서버 종류로 옳지 않은 것은?

가. 주 네임 서버(Primary Name Server)

나. 보조 네임 서버(Secondary Name Server

다. 마스터 네임 서버(Master Name Server)

라. 슬레이브 네임 서버(Slave Name Server)

32. FTP 서버 운영자가 본인이 관리하는 FTP 서버의 세션 관리 중에서 할 수 없는 것은?

가. FTP 사용자 세션 보기

나. 다운로드 할 수 있는 파일의 형식 제한

다. 접속된 사용자의 연결 시간제한

라. FTP 사용자 세션 연결 끊기

33. 네트워크 관리자인 당신은 보안상의 이유로 FTP 서버의 기본 포트를 변경하려고 한다. 당신의 네트워크 서버에는 메일서버와 함께 웹 서버, FTP 서버도 같이 있다. 다음 중 사용가능한 포트 번호는?

가. 25	나. 110

다. 81	라. 21

34. Windows 2000 Server의 WINS 서버에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. WINS 서버가 실행되는 호스트는 동적 IP Address를 사용하여야 한다.

나. NetBIOS 네트워크 작업을 지원하는 마이크로소프트사의 운영체제가 설치된 로컬네트워크에 사용되는 동적 호스트 이름 기반의 주소배정 기법이다.

다. 호스트 이름을 TCP/IP 주소로 맵핑하는 데이터베이스를 유지함으로써 TCP/IP의 모든 장점을 이용하여 쉽게 다른 호스트와 통신할 수 있다.

라. 많이 요청되는 이름 번역 요청에 대한 브로드캐스트 패킷을 가로채고 내부에서 처리하여 네트워크의 부하를 줄일 수 있다.

35. DHCP 서버에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 도메인 이름을 IP Address로 변환 하는 일을 담당하는 서버이다.

나. 서로 다른 서브넷(Subnet)을 연결하는 역할을 담당한다.

다. 특정 시점의 네트워크에 연결된 컴퓨터에 동적으로 IP Address를 할당한다.

라. 원하는 파일을 찾아 전송하는 역할을 담당한다.

36. Active Directory의 논리적 구조가 아닌 것은?

가. Domain	나. Tree

다. Forest	라. Graph

37. Windows 2000 Server의 설치 시에 기본적으로 설치되는 것은?

가. SNMP	나. TCP/IP

다. DNS	라. FTP

38. 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류수 충돌횟수, 현재 출력 큐에 대기 중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 것은?

가. ARP	나. Netstat

다. Filter	라. ICMP

39. 파티션을 FAT에서 NTFS로 변환하는 명령은?

가. convert C: /FS:FAT

나. convert C: /NTFS:FAT

다. convert C: /FAT:NTFS

라. convert C: /FS:NTFS

40. 한 개의 시스템 C 드라이브에 Windows 2000 Server와 Windows 98로 멀티부팅을 사용하기 위한 시스템 설정으로 가장 올바른 것은?

가. 하드디스크의 주 파티션을 FAT로 포맷한다.

나. 하드디스크의 주 파티션을 NTFS로 포맷한다.

다. Windows 2000 Server는 NTFS로, Windows 98은 FAT로 포맷한다.

라. 파일 시스템에 상관없이 Windows 2000 Server는 주 파티션에 Windows 98은 확장 파티션에 설치한다.

41. Windows 2000 Server의 계정에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 내장 사용자 계정, 로컬 사용자 계정, 도메인 사용자 계정으로 구분된다.

나. 로컬 사용자 계정은 로컬 컴퓨터로 로그 온 하기 위해 생성된 계정이다.

다. 삭제된 로컬 사용자 계정은 같은 ID로 등록하면 이전과 동일한 사용자로 인식한다.

라. 내장 사용자 계정은 Windows 2000 Server 설치 시에 자동으로 생성된 계정이다.

42. 사용자의 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

가. System Program	나. Loader

다. Shell	라. Directory

43. 다른 운영체제와 Linux가 공존하는 하나의 시스템에서 멀티 부팅을 지원할 때 사용되며 Linux 로더를 의미하는 것은?

가. MBR	나. RAS

다. NetBEUI	라. LILO

44. 특정한 파일을 찾고자 할 때 사용하는 Linux 명령어는?

가. mv	나. cp

다. find	라. file

45. Linux에서 /home 디렉터리 밑에 icqa라는 하위 디렉터리를 생성하고자 할 때 올바르게 사용된 명령어는?

가. ls /home/icqa	나. cd /home/icqa

다. rmdir /home/icqa	라. mkdir /home/icqa

46. 루핑(Looping) 현상을 방지할 수 있는 네트워크 경로 설정 방법은?

가. 플러딩(Flooding) 기능의 사용

나. 포워딩(Forwarding) 기능의 사용

다. 필터링(Filtering) 기능의 사용

라. 스패닝 트리(Spanning Tree) 기능의 사용

47. 네트워크 트래픽을 해소하기 위한 기법의 하나로써 허브와 허브를 연결하는 방식 가운데 대역폭(Bandwidth)을 넓힐 수 있는 연결방식은?

가. Port Trunk	나. VLAN

다. LAN to LAN	라. VIP

48. 버스형 또는 데이지 체인형 네트워크의 종단에 부착하는 장치로서 신호를 흡수함으로써 다시 반향 되지 않도록 하는 것은?

가. Repeater	나. Router

다. Bridge	라. Terminator

49. 광섬유의 특성 중 옳지 않은 것은?

가. 광대역 전송이 가능하다.

나. 손실률이 높다.

다. 간섭에 강하다.

라. 도청이 어렵다.

50. 2.4GHz에서 서비스를 제공하며 초당 11Mbps의 속도를 표준으로 하는 무선 랜 규격은?

가. 802.10	나. 802.11a

다. 802.11b	라. 802.11g

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	가	라	가	나	나	가	나	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	다	나	가	가	다	나	라	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	나	가	다	가	라	라	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	다	가	다	라	나	나	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	라	다	라	라	가	라	나	다