1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2005년 10월 16일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 호스트의 IP Address가 “200.221.100.5”을 갖는다면 어떤 Class에 속하는가?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

2. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하여 라우팅 테이블에 저장하게 된다. 이때 사용되지 않는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. SMTP	라. EGP

3. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP Address 체계에서 Network ID와 Host ID로 구분한다.

나. 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는 지 확인한다.

다. 필요한 서브넷의 수를 결정하여 세팅한다.

라. 서브넷 마스크는 Network ID 필드는 0으로 Host ID의 필드는 1로 채운다.

4. TCP/IP 인터네트워킹 구조에서 라우터가 포함할 수 있는 계층으로 옳지 않은 것은?

가. 물리계층	나. 링크계층

다. 네트워크계층	라. 응용계층

5. IP 프로토콜의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 한 메시지가 여러 개의 패킷들로 나뉜 경우 각 패킷은 필요에 따라 서로 다른 경로를 통해 보내 질 수 있다.

나. 수신측에서는 도착한 IP 패킷의 에러여부를 검사하며 에러가 발생한 경우 재전송을 통하여 에러를 회복한다.

다. 하나의 사용자 데이터가 너무 큰 경우는 여러 개의 IP 패킷으로 나누어져 전송될 수 있다.

라. 한 메시지를 여러 패킷으로 나눈 경우 패킷들은 보낸 순서와 다른 순서로 도착될 수 있으며, IP는 배달만 할뿐 흐트러진 순서를 재 정렬하지 않는다.

6. IP Address에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. IP Address는 40bit로 구성되어 있다.

나. Network Address와 Host Address로 이루어진다.

다. IP Address의 효율적인 사용을 위해 한 개의 주소를 여러 개의 주소로 나누어서 사용하는 Subnet Mask가 이용된다.

라. IP Address 부족으로 IPv6가 도입되고 있다.

7. TCP를 직접 이용하는 응용 프로그램으로만 묶인 것은?

가. TFTP(Trivial FTP), FTP

나. DNS(Domain Name System), Telnet

다. Ping, BOOTP

라. Telnet, SMTP

8. 목적지 시스템의 32bit IP Address에 대응되는 48bit의 하드웨어 네트워크 주소를 제공하는 프로토콜은?

가. ARP	나. FTP

다. Netstat	라. NAT

9. TCP/IP 프로토콜 중 같은 계층에서 동작하지 않는 것은?

가. SMTP	나. RARP

다. ICMP	라. IGMP

10. 망 내 교환 장비들이 오류 상황에 대한 보고를 할 수 있게 하고. 예상하지 못한 상황이 발생한 경우 이를 알릴 수 있도록 지원하는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. RIP

11. OSI 모델에서 볼 때 세션계층과 트랜스포트계층에 해당하는 계층으로, 도착하고자 하는 시스템까지 데이터를 전송하는 역할을 가진 TCP/IP 프로토콜 계층은?

가. 전송계층	나. 인터넷계층

다. 응용계층	라. 네트워크접속계층

12. 단말기 사용자나 클라이언트가 네트워크를 통해 원격 접속하여 마치 바로 옆에 있는 컴퓨터처럼 자유롭게 사용할 수 있도록 해 주는 프로토콜은?

가. FTP	나. Telnet

다. ARP	라. Anonymous FTP

13. TCP/IP의 응용계층 프로토콜에 해당하는 것은?

가. 전송계층을 담당하는 TCP(Transmission Control Protocol)

나. 네트워크계층을 담당하는 IP(Internet Protocol)

다. 전송계층을 담당하는 UDP(User Datagram Protocol)

라. 웹 검색을 가능하게 하는 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

14. 하나의 서버는 서로 다른 서비스를 제공하고 있으며, 이 서비스는 포트라고 불리는 서로 다른 문을 통하여 제공된다. 다음은 서버가 일반적으로 사용하는 포트 번호를 나타내고 있다. 서비스에 따른 포트번호가 잘못 짝지어진 것은?

가. HTTP - 81	나. FTP - 21

다. Telnet - 23	라. SMTP - 25

15. 인터넷의 도메인 네임(Domain Name)의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 도메인 네임은 숫자, 영문자 또는 숫자와 영문자의 조합으로 표현할 수 있다.

나. 도메인 네임의 길이는 최대 256자까지 가능하다.

다. 도메인 네임에 언더바(_), 대시(-) 기호를 사용할 수 있다.

라. 최상위 도메인은 일반 도메인과 국가 도메인으로 구성된다.

16. Domain Name을 IP Address로 변환하는 것은?

가. ARP	나. DHCP

다. RARP	라. DNS

17. 네트워크 관리를 위한 프로토콜은?

가. SMTP	나. SLIP

다. FTP	라. SNMP

18. 컴퓨터 온라인 시스템에 사용하는 통신 제어 장치(CCU) 및 통신 제어 처리 장치(CCP)의 주요 기능이나 역할과 관계가 없는 것은?

가. 물리적, 논리적 인터페이스

나. 직·병렬 변환

다. 전송 제어 및 버퍼링

라. 아날로그와 디지털 신호의 변환

19. 인터페이스의 주요 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 기계적(Mechanical) 특성

나. 전기적(Electrical) 특성

다. 기능적(Functional) 특성

라. 화학적(Chemical) 특성

20. 병렬통신(Parallel Communication)과 비교하여 직렬통신 (Serial Communication)의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터를 순차적으로 전송한다.

나. 경제적이며 원거리 통신에 적합하다.

다. 전송속도가 느리다.

라. 컴퓨터와 주변기기 사이의 데이터 전송에 사용된다.

21. 공중 통신 사업자로부터 통신 회선을 임대하여 컴퓨터를 접속시킨 후 이 컴퓨터가 갖고 있는 정보를 여러 사용자에게 재판매하는 통신 서비스 시스템은?

가. VAN(Value Added Network)

나. LAN(Local Area Network)

다. INS(Information Network System)

라. ISDN(Integrated Service Digital Network)

22. 다중화의 방법으로 옳지 않은 것은?

가. TDMA	나. FDM

다. TDM	라. STDM

23. 정보통신망 중에서 노드의 개수가 같다고 가정했을 경우 가장 많은 링크를 발생 할 수 있는 망은?

가. 성형 망	나. 트리 망

다. 루프 망	라. 메쉬 망

24. IEEE 802 시리즈에 관한 내용이다. 연결이 올바른 것은?

가. 802.2 - LLC(Logical Link Control)

나. 802.3 - MAN

다. 802.4 - CSMA/CD

라. 802.6 - Token Ring

25. 근거리 통신망(LAN)에서 사용하는 CSMA/CD 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공장용 프로토콜로 MAP(Manufacturing Automation Protocol)에 주로 사용된다.

나. 송신을 원하는 호스트는 송신 전에 다른 호스트가 채널을 사용하는지 조사한다.

다. 전송하는 동안 계속적으로 채널을 감시하여 충돌이 발생하는지를 조사한다.

라. 충돌이 발생하게 되면, 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 재전송을 요구한다.

26. OSI 7 Layer 중 물리적 링크간의 신뢰성 있는 정보전송을 제공하며 동기화, 에러제어, 흐름제어로서 데이터의 블록을 전송하는 기능을 가진 계층은?

가. 물리계층	나. 데이터링크계층

다. 트랜스포트계층	라. 네트워크계층

27. 프로토콜을 형성하는 기능 중 각 계층의 데이터에 제어 정보를 부착하는 것을 뜻하는 것은?

가. 캡슐화	나. 다중화

다. 세분화	라. 동기화

28. 하나의 웹 사이트에 Directory 별로 인증과 권한을 다르게 설정할 경우 일반적으로 사용하는 Directory는?

가. Active Directory	나. Dynamic Directory

다. Static Directory	라. Virtual Directory

29. IIS 웹 서버의 기능이 아닌 것은?

가. WWW 기능	나. 기본 웹 사이트

다. 관리 웹 사이트	라. NEWS 그룹 기능

30. 도메인 이름의 구성 체계요소로 옳지 않은 것은?

가. 기관의 이름	나. 사용자 ID

다. 기관의 성격	라. 국가 표시

31. Windows 2000 Server에서 새로운 사용자를 만들어 줄 때 사용자 암호를 사용자만이 알게 하고 싶을 경우 관리자가 설정해야 할 옵션으로 가장 올바른 것은?

가. 암호 변경할 수 없음

나. 다음 로그온 할 때 반드시 암호 변경

다. 암호 사용 기간 제한 없음

라. 계정 사용 안함

32. 현재 FTP 사이트에 접속 중인 사용자를 확인할 경우, FTP 서버의 등록정보에서 어느 탭을 사용하는가?

가. 보안 계정	나. FTP 사이트

다. 디렉터리 보안	라. 홈 디렉터리

33. DHCP 서버 서비스를 설치한 후, 주소 범위를 설정하려고 한다. 이때 주소 범위 설정에 사용되지 않는 옵션은?

가. 서브넷 마스크

나. 임대기간

다. 라우터 및 기본 게이트웨이 주소

라. DHCP 서버의 MAC 주소

34. Windows 2000 Server에서 전 네트워크에 있는 자원에 대한 정보를 논리적 계층 구조로 저장하고 있어서 이를 찾아내거나 관리하고 사용하기 용이하게 만든 것은?

가. Active Directory 서비스

나. DHCP 서비스

다. DNS 서비스

라. WINS 서비스

35. 한정된 IP Address를 효율적으로 활용하기 위하여 Windows 2000 Server에서 정해진 범위 내의 IP Address를 자동적으로 할당해 주는 서버는?

가. WINS	나. DHCP

다. NetBEUI	라. RAS

36. SQL 서버 7.0의 클라이언트 소프트웨어를 지원하지 않는 운영체제는?

가. Windows 95	나. Windows NT

다. Windows 2000 Server	라. Windows 3.1

37. Windows 2000 Advanced Server와 데이터센터에 있는 기능으로 한 컴퓨터에서 결함이나 오류가 발생할 경우 클러스터의 다른 컴퓨터를 이용해서 같은 서비스를 제공할 수 있는 기능은?

가. 인덱스 서비스	나. 터미널 서비스

다. 인증 서비스	라. 클러스터 서비스

38. Active Directory의 장점이 아닌 것은?

가. DNS와 통합	나. 정보 보안

다. 개체 스키마 확장성	라. 낮은 시스템 요구사항

39. 그룹 파일이나 폴더의 소유권을 수행할 수 있는 영역은?

가. User	나. Power User

다. Administrators	라. Backup Operators

40. Windows 2000 Server의 Active Directory 서비스를 효과적으로 설치하기 위해서 고려해야 할 조건으로 가장 올바른 것은?

가. Active Directory 서비스는 대규모 네트워크에 적합하지 않으므로 소규모 네트워크 환경에 적용해야 한다.

나. Active Directory 설치 시 동적 업데이트를 지원하는 DHCP 서버가 필요하다.

다. Active Directory 서비스가 설치될 파티션은 NTFS 파일시스템으로 포맷되어 있어야 한다.

라. Active Directory는 관리자계정의 암호 없이도 설치가 가능하다.

41. Windows 2000 Server에서 공유 폴더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공유는 네트워크를 통해 다른 컴퓨터의 자원을 활용할 수 있도록 하는 기능이다.

나. 공유 폴더는 생성과 동시에 모든 사용자에게 자동적으로 접근이 허가된다.

다. 다른 컴퓨터의 임의 폴더에 접근하고자 하는 경우 먼저 네트워크상에 공유되어 있어야 한다.

라. 사용자의 홈 디렉터리를 네트워크 서버에 위치시켰을 경우 사용자 홈 디렉터리가 생성될 폴더는 먼저 공유되어 있어야 한다.

42. 네트워크 서버 운영체제로서 적합하지 않는 것은?

가. Linux	나. Windows NT

다. Unix	라. DOS

43. 사용자에 대한 패스워드의 만료기간 및 시간 정보를 변경하는 Linux 명령어는?

가. chage	나. chgrp

다. chmod	라. usermod

44. Linux 시스템에서 지원하지 않는 파일 시스템은?

가. FAT	나. EXT2

다. EXT3	라. EXT5

45. Linux 시스템에서 ‘icqa’라는 파일을, 파일의 소유자가 아닌 사람도 볼 수는 있지만 수정을 못하도록 하는 명령어는?

가. chmod 777 icqa	나. chmod 666 icqa

다. chmod 646 icqa	라. chmod 644 icqa

46. ELA/TLA에서 규정한 UTP 케이블 등급(Category)과 지원 가능한 최대 대역폭을 올바르게 짝지어 놓은 것은?

가. Category2 : 2Mbps

나. Category3 : 32Mbps

다. Category4 : 64Mbps

라. Category5 : 100Mbps

47. 다음 중 xDSL 방식 중 전송속도가 가장 빠른 방식은?

가. HDSL	나. SDSL

다. VDSL	라. ADSL

48. LAN을 계층적으로 구성할 때 일반적으로 사용되는 장비로서 현재 저렴한 가격으로 가장 많이 사용되는 장비는?

가. Repeater	나. Hub

다. Router	라. Bridge

49. 세션계층, 프리젠테이션계층, 응용계층 간을 연결하여 메시지형식 변환, 주소변환, 프로토콜변환 기능을 갖는 장비는?

가. Gateway	나. Router

다. Repeater	라. Bridge

50. 위성 통신이 다른 통신에 비해 우수한 점으로 옳지 않은 것은?

가. 시간 지연이 없다.

나. 전송 품질이 우수하다.

다. 통신 구간 거리는 통신비용에 거의 영향이 없어 비용을 감소할 수 있다.

라. 신뢰성이 높다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	라	라	나	가	라	가	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	라	가	다	라	라	라	라	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	가	라	가	가	나	가	라	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	나	라	가	나	라	라	라	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	라	가	라	라	라	다	나	가	가