1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2006년 04월 23일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 다음 TCP/IP 계층 중 호스트 간의 메시지 단위의 정보 교환 및 관리를 주 기능으로 하는 계층은?

가. 응용프로세스 계층	나. TCP/UDP 계층

다. 네트워크 접속 계층	라. IP 계층

2. IPv4에서 IP Address에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. Network ID 부분과 Host ID 부분으로 되어 있다.

나. 인터넷상에서 컴퓨터를 찾기 위한 주소이다.

다. 000.000.000.000 부터 255.255.255.255 까지 이다.

라. 40 bit의 숫자 조합으로 표현된다.

3. 인터넷의 도메인(Domain) 중 최상위 도메인으로 옳지 않은 것은?

가. NET	나. ORG

다. COM	라. GO

4. 목적지 호스트의 IP Address가 동일 네트워크상에 있는지 확인하기 위해 사용하는 방법은?

가. Network Name	나. Subnet Mask

다. Subnet Name	라. Host ID

5. 정적 라우팅과 동적 라우팅에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 정적 라우터는 라우팅 테이블을 직접 작성하고 갱신해야 한다.

나. 동적 라우팅 프로토콜은 라우터 사이에서 정기적으로 라우팅 정보를 교환한다.

다. 정적 라우팅에서 라우팅 테이블은 RIP와 OSPF가 담당한다.

라. 일반적으로 규모가 큰 네트워크에서는 동적 라우팅을 사용한다.

6. OSPF 프로토콜이 최단경로 탐색에 사용하는 기본 알고리즘은?

가. Bellman-Ford 알고리즘

나. Dijkstra 알고리즘

다. 거리 벡터 라우팅 알고리즘

라. Floyd-Warshall 알고리즘

7. OSI 7 Layer의 전송(Transport) 계층에 속하며, 사용자에게 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 지원하는 인터넷 프로토콜은?

가. IP	나. TCP

다. UDP	라. RARP

8. IP Address가 B Class이고, 전체를 하나의 네트워크로 사용할 때 적절한 서브넷 마스크 값은?

가. 255.0.0.0	나. 255.255.0.0

다. 255.255.255.0	라. 255.255.255.255

9. 인터넷 그룹 관리 프로토콜로 사용자들로 하여금 멤버간의 관계를 유지할 수 있도록 하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. EGP	라. IGP

10. Telnet으로 할 수 있는 일반적인 작업으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 디렉터리 삭제가 가능하다.

나. 디렉터리 생성이 가능하다.

다. 파일을 다운로드 할 수 있다.

라. 실행파일을 실행할 수 있다.

11. 사용자가 원격 호스트에 연결하여 이를 자신의 로컬 호스트처럼 사용할 수 있는 프로토콜로서 로컬 컴퓨터에서 전송된 명령어를 서버가 수행하여 결과를 다시 로컬 컴퓨터의 클라이언트에게 전송하는 인터넷 기술은?

가. Telnet	나. FTP

다. SMTP	라. SNMP

12. URL에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. URL은 인터넷상의 정보 위치를 나타내기 위한 방법으로서 인터넷의 자원 및 서비스에 대해 사용되는 표준 명명 규칙이다.

나. URL의 구성은 프로토콜, 호스트 명, 도메인 명, 디렉터리 이름, 파일 이름순으로 구성되며, protocol://host.domain /directory/file와 같은 형식으로 표현될 수 있다.

다. URL은 지정된 컴퓨터를 식별하기 위해 사용되는 것으로서 전 세계적으로 유일한 이름을 가질 뿐만 아니라 하나의 도메인 이름은 오직 하나의 호스트와 대응한다.

라. URL에 참여할 수 있는 프로토콜들로는 HTTP, FTP, Telnet 등을 이용할 수 있다.

13. FTP의 주된 기능에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 파일을 전송하기 위한 프로토콜이다.

나. 파일을 수정하는 프로토콜이다.

다. Anonymous FTP를 사용하면, 텍스트 문서만을 송수신할 수 있다.

라. FTP는 익명으로 파일을 전송하는 프로토콜이다.

14. 아래 프로토콜 중에서 다음과 같은 일을 수행하는 프로토콜은?

가. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

나. IP(Internet Protocol)

다. RIP(Routing Information Protocol)

라. ARP(Address Resolution Protocol)

15. OSI 7 Layer 중 제 3계층의 Protocol에 해당되지 않는 것은?

가. ARP	나. ICMP

다. SNMP	라. IGMP

16. 인터넷을 경유하여 로컬 네트워크에 접근할 때, 보안을 강화하기 위해 사용하는 프로토콜은?

가. PPP	나. PPTP

다. HDLC	라. CSLIP

17. 라우팅 프로토콜 중 홉(Hop)의 수에 제한을 받는 것은?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

18. 반이중(Half-Duplex) 통신방식에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. ㉠, ㉡	나. ㉠, ㉣

다. ㉡, ㉢	라. ㉡, ㉣

19. 송신측에서 데이터를 전송할 때 길이가 긴 데이터 비트를 5~8비트로 전송하는 방식으로, 짧은 시간동안 몇 비트 분량만을 연속적으로 전송하고 일정한 유휴 시간(Idle Time)을 두는 과정을 반복하는 전송방식은?

가. 회선 교환방식	나. 패킷 교환방식

다. 동기식 방식	라. 비동기식 방식

20. 다음 중 동적인 불완전성의 원인이 아닌 것은?

가. 백색 잡음 : 잡음 세력이 시간에 전혀 무작위한 진폭을 가짐

나. 하모닉 왜곡 : 신호의 감쇄가 신호의 진폭에 따라 달라지는 것을 말함

다. 에코우 : 전송선에서 임피던스의 변화가 있으면 약해진 신호가 송신측으로 되돌아옴

라. 충격성 잡음 : 전송시스템에 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음으로 주로 기계적인 충격에 의해 발생

21. 다음 중 회선교환 통신망이 갖는 특징은?

가. 데이터가 전송되지 않는 동안에도 링크가 연결되어 있어 효율적이다.

나. 링크 설립을 위해서 긴 시간이 소요되므로 짧은 데이터전송에는 비효율적이다.

다. 일단 연결되더라도 지연이 생겨 데이터를 전송한다.

라. 비실시간 서비스를 요구하는 정보의 전송에 사용된다.

22. OSI 7 Layer에서 트랜스포트 계층이 하는 기능은?

가. 경로배정 기능

나. 암호화 복호화 기능

다. 멀티 플렉싱 기능

라. 호스트 간 흐름제어와 에러제어 기능

23. 인터넷 프로토콜들 중에서 OSI 계층 구조상의 네트워크 계층에 속하지 않는 프로토콜은?

가. IP	나. ICMP

다. UDP	라. ARP

24. Token Ring에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. EC에서 개발하였다.

나. IEEE 802.3 표준안이다.

다. 충돌이 일어나지 않는다.

라. CSMA/CD 방식을 사용하였다.

25. Bus 토폴로지(Topology)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 확장이 매우 어렵다.

나. 각 스테이션이 중앙 스위치에 연결된다.

다. 터미네이터(Terminator)가 시그널의 반사를 방지하기 위하여 사용된다.

라. 중앙 집중형이다.

26. 다음 중 고속 Ethernet의 액세스 방식에 해당되는 것은?

가. ALOHA	나. CSMA/CD

다. Token Bus	라. Token Ring

27. 광섬유(Fiber Optics) 케이블의 이점으로 옳지 않은 것은?

가. 대역폭이 넓다.

나. 잡음에 강하다.

다. 설치 및 유지보수가 쉽다.

라. 도청 및 보안에 강하다.

28. Windows 2000 Server에서 다른 컴퓨터의 드라이브를 마치 로컬 컴퓨터의 드라이브처럼 사용, 관리할 수 있는 것은?

가. 로컬 드라이브	나. 네트워크 드라이브

다. 공유 드라이브	라. 리소스 드라이브

29. 파일, 디렉터리의 사용허가와 보안 기능을 갖는 Windows 2000 Server의 파일 포맷 형식은?

가. NTFS	나. FAT

다. FAT32	라. UFS

30. Windows 2000 Server에서 IIS 하위 구성요소에 포함 되는 것은?

가. SMTP 서비스	나. TELNET 서비스

다. SNMP 서비스	라. ARCHIE 서비스

31. Windows 2000 Server의 파일 서버에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있도록 만드는 방법은 해당 디렉터리를 공유하는 것이다.

나. 공유된 디렉터리의 공유 이름으로 네트워크상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉터리가 NTFS 볼륨에 있는 경우 일부 디렉터리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉터리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. 디렉터리를 공유할 때 공유 이름은 반드시 해당 디렉터리 이름을 사용해야 한다.

32. 다음 중 DHCP 서버를 이용해서 클라이언트의 TCP/IP 설정을 자동화 할 때 설정 가능한 사항으로 옳지 않는 것은?

가. 라우터 주소	나. WINS 서버 주소

다. NetBIOS Name	라. DNS 주소

33. Windows 2000 Server에서 DHCP 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IP를 임대 받는 과정 중 처음으로 초기화할 때 클라이언트가 서버에 대하여 패킷을 브로드캐스트 하는 단계는?

가. IP 대여 요청단계	나. IP 대여 제안단계

다. IP 대여 선택단계	라. IP 대여 응답단계

34. Active Directory의 기본 단위이며 서로 구별이 가능하고 특정한 이름이 부여된 속성 집합으로 사용자, 프린터 또는 응용 프로그램과 같은 구체적인 대상을 가리키는 것은?

가. 개체(Object)	나. 도메인(Domain)

다. 조직단위(OU)	라. 트리(Trees)

35. Windows 제품군 중 Active Directory 서비스가 제공되지 않는 것은?

가. Windows 98

나. Windows 2000 Server

다. Windows 2000 Advanced Server

라. Windows 2000 Data Center Server

36. Windows 2000 Server 설치 시, 기본으로 설치되는 사용자로 알맞게 짝지어진 것은?

가. User, Administrator	나. User, Guest

다. User, Group	라. Administrator, Guest

37. 네트워크상에서 자유롭게 메일을 주고받을 수 있으며, 그룹과 전체 기업 간의 정보 공유가 가능한 Back Office 제품은?

가. Exchange Server	나. Samba Server

다. SQL Server	라. NNTP Server

38. DNS 서버에서 해당 도메인의 하위메뉴에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 새 메일 교환기를 추가하면 해당 도메인으로 전자 메일을 받을 수 있다.

나. [메일 교환기] 탭의 메일 서버 우선순위는 높은 번호가 우선적으로 제공된다.

다. 메일 서버 우선 순위의 기본 값은 “10” 이다.

라. 메일 서버가 웹 서버와 호스트가 다를 경우에는 먼저 호스트를 추가한 후 메일 서버에 추가된 호스트의 이름을 입력한다.

39. Windows 2000 Server에서 NTFS 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FAT, HPFS 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉터리 단위의 보안을 설정할 수 있다.

다. 파일과 디렉터리의 압축을 지원하고 POSIX 요구 사항을 해결한다.

라. NTFS 파일 시스템은 FAT 또는 FAT32로 변환 할 수 있다.

40. RDP(Remote Desktop Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows 2000 Server의 터미널 서비스에 사용되는 프로토콜이다.

나. 네트워크 연결을 통한 원격화면 표시 및 입력 기능을 제공한다.

다. RDP를 이용한 터미널 서비스는 LAN(Local Area Network)상에서만 연결을 지원한다.

라. 최근 TSAC(Terminal Service Advanced Client)가 RDP 클라이언트를 대신하여 사용된다.

41. 터미널 서버의 관리 툴인 "터미널 서비스 구성" 메뉴에서 할 수 있는 일로 옳지 않은 것은?

가. 암호화 수준을 제어한다.

나. 세션을 설정해서 연결이 끊긴 사용자가 서버의 부하를 일으키는 일을 방지한다.

다. 원격제어를 통해 사용자의 컴퓨터로 대신 작업하는 일을 할 것인지를 선택한다.

라. 연결된 사용자를 확인하고 사용자에게 메시지를 보낸다.

42. 인터넷의 잘 알려진 포트(Well-Known Port) 번호로 옳지 않은 것은?

가. HTTP - 80번	나. FTP - 21번

다. Telnet - 24번	라. SMTP - 25번

43. Linux에서 사용할 수 있는 압축 또는 묶기 유틸리티로 옳지 않은 것은?

가. compress	나. tar

다. gzip	라. winzip

44. Linux 시스템에서 기존에 설정된 crontab을 삭제하려고 할 때 올바른 명령어는?

가. crontab -u	나. crontab -e

다. crontab -l	라. crontab -r

45. Linux 시스템에서 사용자 암호 정보를 가지는 디렉터리는?

가. /etc	나. /sbin

다. /home	라. /lib

46. 전력선을 매체로 전력선의 전원파형에 디지털 정보를 실어서 전송하는 통신방식은?

가. PLC	나. Bluetooth

다. WAP	라. WIPI

47. 전송 매체의 특성 중 Fiber Optics에 해당하는 것은?

가. 여러 라인의 묶음으로 사용하면 간섭 현상을 줄일 수 있다.

나. 신호 손실이 적고, 전자기적 간섭이 없다.

다. 송수신에 사용되는 구리 핀은 8개 중 4개만 사용한다.

라. 수 Km이상 전송 시 Repeater를 사용해야 한다.

48. 라우터의 이더넷 IP Address가 196.253.177.1/24 이며, 시리얼 IP Address는 220.163.177.2/30 이다. 이때, 이 라우터의 내부 LAN에 연결된 PC의 IP Address와 Gateway로 가능한 Address는?

가. IP Address : 196.253.176.7, Gateway: 196.253.177.1

나. IP Address : 196.253.177.111, Gateway: 220.163.177.2

다. IP Address : 196.253.177.10, Gateway: 196.253.177.1

라. IP Address : 196.253.177.7, Gateway: 220.163.177.2

49. 미러링(Mirroring)이라고 하며, 최고의 성능과 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

50. 라우터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 패킷을 전달하는 네트워크 디바이스이다.

나. OSI 7 Layer 중 Transport 층에 대응된다.

다. 하드웨어에 따라 패킷을 다시 적절한 크기로 분할하거나, 또는 재조립하고, 이들을 데이터 프레임의 형태로 캡슐화 하는 기능을 가지고 있다.

라. 패킷 전달을 위해 최적의 경로를 결정한다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	라	라	나	다	나	나	나	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	가	라	다	나	나	라	라	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	다	다	다	나	다	나	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	가	가	가	라	가	나	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	라	라	가	가	나	다	나	나