1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2007년 07월 01일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 이더넷에서 헤더 부분을 포함한 최대 데이터 크기로 가장 올바른 것은?

가. 53Byte	나. 65,535Byte

다. 1,500Byte	라. 제한 없음

2. 다음 중 DHCP 클라이언트가, 자기가 갖고 있던 IP Address와 TCP/IP 관련 설정을 모두 버리고 초기화하는 명령으로 올바른 것은?

가. ipconfig /flushdns	나. ipconfig /all

다. ipconfig /new	라. ipconfig /release

3. 네트워크 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. NetBEUI - 수 십대 규모의 로컬 네트워크에서 사용하기에 적합한 프로토콜이다.

나. TCP/IP - 프로토콜 확장이 용이하게 설계되었지만, 속도 문제 때문에 근거리 통신망에서만 사용한다.

다. IPX/SPX - 제록스의 IDP와 SPP를 개선하여 사용되었던 Novel Netware 프로토콜이다.

라. OSPF - 라우팅 프로토콜의 하나로 가장 짧은 경로를 채택한다.

4. TCP/IP 프로토콜들을 계층별로 구분한 것으로 올바른 것은?

가. 네트워크계층 - IP, ARP, RARP 전송계층 - TCP, UDP 응용계층 - TELNET, FTP

나. 네트워크계층 - IP, TCP, UDP 전송계층 - ARP, RARP 응용계층 - TELNET, FTP

다. 네트워크계층 - IP, ARP, RARP 전송계층 - TCP, UDP, FTP 응용계층 - TELNET

라. 네트워크계층 - IP, ARP, TELNET 전송계층 - TCP, UDP 응용계층 - FTP

5. IP Address "190.1.0.0"가 속한 주소로 가장 올바른 것은?

가. 호스트 IP Address

나. 직접 브로드 캐스트 주소

다. 네트워크 ID 주소

라. 제한된 브로드 캐스트 주소

6. 호스트의 IP Address "50.221.100.5"에 해당하는 네트워크의 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

7. IP Address에서 Host ID의 모든 비트가 `0' 인 경우는?

가. 자신의 망	나. 멀티 캐스트

다. 브로드 캐스트	라. 유니 캐스트

8. IP Address가 B Class이고, 전체를 하나의 네트워크로 사용할 때 적절한 서브넷 마스크 값은?

가. 255.0.0.0	나. 255.255.0.0

다. 255.255.255.0	라. 255.255.255.255

9. 목적지 호스트의 IP Address가 동일 네트워크상에 있는지 확인하기 위해 사용하는 값은?

가. Network Name	나. Subnet Mask

다. Subnet Name	라. Host ID

10. RIP 프로토콜의 일반적인 특징을 기술한 것으로 옳지 않은 것은?

가. RIP 메시지는 전송계층의 UDP 데이터 그램에 의해 운반된다.

나. 각 라우터는 이웃 라우터들로부터 수신한 정보를 이용하여 경로 배정표를 갱신한다.

다. 멀티캐스팅을 지원한다.

라. 네트워크의 상황 변화에 신속하게 대처하지 못한다.

11. IGRP(Internet Gateway Routing Protocol)의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 거리 벡터 라우팅 프로토콜이다.

나. 메트릭을 결정할 때, 고려 요소 중 하나로 링크의 대역폭이 있다.

다. 네트워크와 네트워크 사이의 라우팅 최적화에 효율적이다.

라. 링크 상태 프로토콜로 메트릭의 비용을 이용하여 라우팅 최적화를 한다.

12. Internet Protocol에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP에 의해 패킷으로 변환된 데이터를 네트워크를 통해 다른 호스트로 전송하는 역할을 한다.

나. UDP와 같이 비연결형 프로토콜이다.

다. OSI 7 Layer의 Datalink Layer에 해당된다.

라. 필요에 따라 패킷을 절단하여 전송하기도 한다.

13. TCP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 계층 프로토콜이다.

나. 비연결 지향형이다.

다. Transmission Control Protocol의 약어이다.

라. 신뢰성 있는 데이터 전송을 제공한다.

14. 32bit IP Address를 48bit MAC Address로 변환하는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. IGMP	라. ICMP

15. 다음 중 SMTP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. WWW에서 사용하는 데이터 전송 프로토콜이다.

나. 네트워크 장비들을 관리하기 위한 프로토콜이다.

다. 파일 전송을 위한 프로토콜이다.

라. 인터넷 전자 우편을 위한 프로토콜이다.

16. RARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.

라. IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

17. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet 도메인 이름	나. Telnet 포트 번호

다. Telnet 서버 이름	라. Telnet IP_Address

18. 전자우편의 송신을 위해 메일 서버 간에 사용되는 통신 규약은?

가. TCP/IP	나. SMTP

다. PPP	라. SNMP

19. Token Ring이 사용하는 디지털 신호 코딩은?

가. Manchester

나. Differential Manchester

다. NRZ

라. RZ

20. Digital 전송의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터 전송 시 Digital 신호를 이용한다.

나. 신호 재생성기로 증폭기(Amplifier)를 이용한다.

다. Analog 전송보다 에러 확률을 감소시킬 수 있다.

라. 리피터(Repeater)를 거치더라도 잡음까지 신호를 재생성 하지 않는다.

21. 다음 중 광통신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 빛을 이용하여 정보를 주고받는 통신 방식이다.

나. 광섬유의 개발을 통해 본격적으로 이루어졌다.

다. 외부에서 도청이 불가능하므로 보안성이 우수하다.

라. 기존의 선로보다 무게가 무겁지만 부피는 작다.

22. 전송 데이터의 헤더에 메시지 수신 상태 등의 제어 정보, 전송할 데이터 수 등의 동기 문자 정보를 포함시켜 전송하는 Byte 방식의 프로토콜은?

가. HDLC	나. DDCMP

다. BSC	라. SDLC

23. HDLC(High-Level Data Link Control)의 프레임에서 플래그 필드(Flag Field)를 2진수로 표현 한 것은?

가. 11110000	나. 10000001

다. 01111110	라. 00001111

24. 다음 중 동적인 불완전성의 원인으로 옳지 않은 것은?

가. 백색 잡음 : 잡음 세력이 시간에 전혀 무작위한 진폭을 가짐

나. 하모닉 왜곡 : 신호의 감쇄가 신호의 진폭에 따라 달라지는 것을 말함

다. 에코우 : 전송선에서 임피던스의 변화가 있으면 약해진 신호가 송신측으로 되돌아옴

라. 충격성 잡음 : 전송시스템에 순간적으로 일어나는 높은 진폭의 잡음으로 주로 기계적인 충격에 의해 발생

25. Routing Algorithm은 네트워크를 통한 최적 경로를 결정하기 위한 산출 과정으로서, 네트워크를 통해 어떤 정보를 전송 시 사용할 경로를 결정한다. Routing Algorithm이 갖추어야할 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 최적성	나. 단순성

다. 독립성	라. 유연성

26. OSI 모델에서 계층 구조상 기본 구성 요소 중 개방형 시스템에서 각 계층별로 정보와 데이터를 전송하는 행위는?

가. 실체(Entity)

나. 접속(Connection)

다. 데이터 단위(Data Unit)

라. 서비스(Service)

27. 근거리 통신망(LAN)의 국제 표준 모델을 제공하고 있는 표준 규격은?

가. ISO	나. IEEE 802

다. X.25	라. TCP/IP

28. 파일 시스템에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

가. FAT16 파일 시스템의 최대 파티션 크기는 2GB이다.

나. FAT32 파일 시스템의 최대 파티션 크기는 2TB이다.

다. NTFS 파일 시스템에서는 각 파일마다 사용자의 접근권한을 지정 할 수 있다.

라. FAT16/32 파일 시스템을 NTFS로 변환하면 모든 자료는 포맷된다.

29. Windows 2000 Server에서 IIS 웹 서버의 설정 중 하루에 평균적으로 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해 사용하는 탭은?

가. 성능 탭	나. 문서 탭

다. 웹 사이트 탭	라. 홈 디렉터리 탭

30. Windows 2000 Server의 IIS 보안 통신 기능을 이용하기 위해서는 유효한 서비스 인증 도구를 먼저 설치해야한다. 사용자들이 웹 사이트에 사용하는 보안 통신은?

가. SSL	나. TLS

다. SSH	라. DLL

31. Windows 2000 Server의 IIS 기본 사양으로 설치 시 포함되지 않은 것은?

가. 웹 서버(Web Server)

나. FTP 서버(FTP Server)

다. 인덱스 서버(Index Server)

라. 관리 콘솔(Management Console)

32. Windows 2000 Server에서 DNS(Domain Name System) 서버 종류로 옳지 않은 것은?

가. Primary Server	나. Cache Server

다. Expert Server	라. Master Name Server

33. FTP 서버에서 특정 IP Address나 도메인 이름에 대해 접속을 거부 설정할 때 사용되는 탭은?

가. 보안 계정 탭	나. 디렉터리 보안 탭

다. FTP 사이트 탭	라. 홈 디렉터리 탭

34. 다음 중 Windows 2000 Server에서 “FTP 사이트 등록정보”의 [메시지 탭]에서 입력할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 사이트를 처음 접속했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

나. FTP 사이트의 접속을 종료했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

다. 거부된 IP Address나 도메인 이름에 보내는 메시지를 입력할 수 있다.

라. 접속자가 제한된 사용자 보다 많을 경우 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

35. Windows 2000 Server에서 DHCP 서버 서비스를 설치한 후, 주소 범위를 설정하려고 한다. 이때 주소 범위 설정에 사용되지 않는 옵션은?

가. 서브넷 마스크

나. 임대 기간

다. 라우터 및 기본 게이트웨이 주소

라. DHCP 서버의 MAC 주소

36. TCP/IP 주소 관리를 간소화하기 위하여 자동으로 IP Address를 할당하고자 할 때 사용하는 서비스는?

가. DNS	나. WINS

다. NNTP	라. DHCP

37. 터미널 서버의 관리 툴인 "터미널 서비스 구성" 메뉴에서 할 수 있는 일로 옳지 않은 것은?

가. 암호화 수준을 제어한다.

나. 세션을 설정해서 연결이 끊긴 사용자가 서버의 부하를 일으키는 일을 방지한다.

다. 원격제어를 통해 사용자의 컴퓨터로 대신 작업하는 일을 할 것인지를 선택한다.

라. 연결된 사용자를 확인하고 사용자에게 메시지를 보낸다.

38. Windows 2000 Server의 새 사용자 만들기 옵션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 암호 확인 : 암호를 바르게 입력했는지 확인하기 위한 것이다.

나. 다음 로그온 할 때 반드시 암호 변경 : 사용자가 첫 번째 로그온 할 때 암호를 변경하도록 요구한다.

다. 암호 변경할 수 없음 : 관리자만이 암호를 제어할 수 있다.

라. 암호 사용 기간 제한 없음 : 주로 사용자 계정에서 사용하며, 해당 사용자만이 암호를 변경할 수 있다.

39. SQL Server를 관리하는데 있어서 편리한 사용자 인터페이스를 제공하는 툴(Tool)로, 트랜잭트 SQL 문을 모르더라도 데이터베이스나 테이블을 생성하는 작업을 손쉽게 할 수 있으며, 데이터베이스 백업 및 복구 작업을 할 수 있는 것은?

가. 프로파일러(Profiler)	나. 서비스 매니저

다. 엔터프라이즈 매니저	라. 쿼리 분석기

40. Windows 2000 Server에서 Disk Quota에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 시스템에 사용할 수 있는 디스크의 수를 제한한다.

나. User가 특정 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크의 양을 제한한다.

다. User가 특정 디스크에 접속하는 것을 제한한다.

라. User가 특정 파일 시스템에 접속하는 것을 제한한다.

41. 관리자가 계정을 만들지 않더라도 자동으로 Windows 2000 Server 설치와 함께 만들어지는 계정은?

가. 글로벌 사용자 계정

나. 내장된(BUILT-IN) 계정

다. 외부 사용자 계정

라. 도메인 사용자 계정

42. Windows 2000 Server에서 대규모 파일 및 분할 지원, 실시간 압축 기능, 신뢰성 등을 제공하는 파일 시스템은?

가. FAT16	나. FAT32

다. NTFS	라. NFS

43. Linux 시스템에서 “ls” 라는 명령어 사용법을 알아보는 명령어로 올바른 것은?

가. cat ls	나. man ls

다. ls man	라. ls cat

44. Linux 시스템에서 운용체계의 실제 기능들을 제공하는 부분으로 DOS의 msdos.sys, io.sys에 해당하는 부분은?

가. Kernel	나. Shell

다. File System	라. MBR

45. Linux 시스템을 설치하고 부팅 하였더니 “li” 메시지만 나오고 시스템이 멈추었다. 이때 LILO를 삭제하는 방법은?

가. 파티션을 제거한다.

나. “fdisk /mbr” 명령어를 사용하여 부트 레코드를 제거한다.

다. “format” 명령어를 사용하여 하드디스크를 포맷한다.

라. “del” 명령어로 “lilo”를 삭제한다.

46. 다음 중 유선통신 전송 매체로 옳지 않은 것은?

가. Coaxial	나. Twisted Pair

다. Micro Wave	라. Optical Fiber

47. RAID의 기능 중에서 Hot Swap의 기능을 가장 올바르게 설명한 것은?

가. 전원이 꺼진 상태에서 디스크를 백업하는 기능

나. 전원이 꺼진 상태에서 디스크를 교체하는 기능

다. 전원이 켜진 상태에서 데이터를 여분의 디스크에 백업하는 기능

라. 전원이 켜진 상태에서 디스크를 교체하는 기능

48. 무선 랜카드를 설치한 5대 이하의 PC를 액세스 포인트 없이 서로 간에 통신이 가능하도록 구성할 때 사용하는 모드는?

가. 무선 네트워크 모드

나. 인프라스트럭처(Infrastructure) 모드

다. 애드-혹(Ad-Hoc) 모드

라. 무선 브리지 모드

49. 다음 장치 중 OSI 모델의 Physical 계층에서 사용되는 장비는?

가. 브리지(Bridge)	나. 리피터(Repeater)

다. 게이트웨이(Gateway)	라. 라우터(Router)

50. Dummy Hub에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

가. Hub에 IP Address를 배정하지 않아도 통신에는 지장이 없다.

나. 네트워크방식이 서로 다른 두 장비간의 통신에 사용된다.

다. 필터링 기능으로 다른 포트로 못 건너가게 막아준다.

라. 충돌(Collision) 패킷을 복구 해 주는 역할을 한다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	나	가	다	가	가	나	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	나	가	라	다	나	나	나	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	다	나	다	라	나	라	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	다	나	다	라	라	라	라	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	나	가	나	다	라	다	나	가