1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2008년 07월 20일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 목적지 노드까지의 연결 경로를 알기 위해 사용하는 유틸리티는?

가. Tracert	나. Ping

다. Netstat	라. Nslookup

2. IP Address "127.0.0.1" 이 의미하는 것은?

가. 모든 네트워크를 의미한다.

나. 사설 IP Address를 의미한다.

다. 특정한 네트워크의 모든 노드를 의미한다.

라. 루프 백 테스트용이다.

3. 다음 설명이 나타내는 필드는?

가. Total Length	나. MTU

다. Flags	라. TTL

4. TCP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 비연결형 서비스를 제공한다.

나. 수신 순서는 송신 순서와 동일하다.

다. 오류 제어 기능이 없다.

라. 화상 통신과 같은 실시간 통신에 사용된다.

5. 가상 터미널을 통한 원격 시스템 접속 기능(로그인)을 제공하는 서비스는?

가. Telnet	나. FTP

다. Gopher	라. Archie

6. 호스트의 IP Address가 “201.100.5.68/28” 일 때, Network ID로 올바른 것은?

가. 201.100.5.32	나. 201.100.5.0

다. 201.100.5.64	라. 201.100.5.31

7. FTP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 인터넷 파일 전송 프로토콜로 ASCII, EBCDIC, 또는 이진 파일을 전송하는데 사용한다.

나. 사용 가능한 명령어는 ls, pwd, get, put 등이 있다.

다. 인터넷 프로토콜 UDP상에서 동작하는 응용 프로그램이다.

라. 인터넷 프로토콜 계층 구조상의 응용 계층에 속한다.

8. Access Point가 설치된 곳의 일정 거리 안에서 PDA나 노트북 컴퓨터를 통해 초고속 인터넷을 할 수 있는 기술은?

가. IEEE 1394	나. Bluetooth

다. WLAN	라. Home RF

9. 잘 알려진 인터넷 포트 번호로 옳지 않은 것은?

가. Telnet - 23	나. SMTP - 25

다. POP3 - 110	라. SSH - 69

10. DNS를 이용하여 도메인명과 IP Address를 매핑 과정에 있어서, 클라이언트가 한 개 이상의 DNS 서버와 직접 접촉하는 방식은?

가. 순환 방식(Recursive Resolution)

나. 반복 방식(Iterative Resolution)

다. 캐싱(Caching)

라. 디폴트 방식(Default Resolution)

11. 인터넷에서 사용되는 네트워크 B Class에서 한 네트워크 내의 최대 호스트 수는?

가. 65,534	나. 254

다. 1,024	라. 128

12. 시리얼 라인(RS-232, 모뎀, 전용선) 사용자가 TCP/IP 연결을 가능하게 만드는 프로토콜은?

가. SLIP/PPP	나. Telnet

다. FTP	라. VERONICA

13. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IPv6는 128bit의 길이로 되어 있다.

나. 브로드 캐스트를 이용하여 IPv4와 상호운용이 가능하다.

다. IPv6는 유니, 애니, 멀티 캐스트로 나눈다.

라. IP Next Generation, 즉 차세대 IP라고도 불리고 있다.

14. NetBEUI Protocol에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 소규모 네트워크에서는 빠른 전송속도를 가진다.

나. 인터넷을 사용할 수 있다.

다. 흐름제어와 에러체크 기능이 좋다.

라. 사용법이 간단하고 윈도우에 설정이 간단하다.

15. HomePNA 기술에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 가정의 홈 네트워크를 유무선 통합 관리하는 기술이다.

나. 전송속도는 10Mbps까지 지원할 수 있다.(HomePNA 2.0 기준)

다. 전화사용과 동시에 파일복사, 네트워크 게임과 외부 네트워크 접속과 같은 다양한 기능을 동시에 할 수 있다.

라. 데이터 전송방식으로 CSMA/CD를 사용한다.

16. 정적 라우팅의 사용이 가장 적절한 환경은?

가. 네트워크 규모가 크고, 다른 네트워크에 대한 접속점이 여럿이고, 경로가 이중화되어 있지 않은 조건

나. 네트워크 규모가 작고, 다른 네트워크에 대한 접속점이 하나이고, 경로가 이중화되어 있지 않은 조건

다. 네트워크 규모가 작고, 다른 네트워크에 대한 접속점이 하나이고, 경로가 이중화되어 있는 조건

라. 네트워크 규모가 크고, 다른 네트워크에 대한 접속점이 여럿이고, 경로가 이중화되어 있는 조건

17. 전력선 통신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전력선 통신은 가정이나 사무실에 이미 구축되어 있는 전력선을 이용하여 데이터를 전송하는 방법이다.

나. 전력선 통신은 신호전달을 위해 높은 대역의 주파수를 사용하기 때문에 가전제품에 치명적인 영향을 준다.

다. 전력선 통신은 전력선을 통신매체로 사용하기 때문에 동축 케이블이나 광섬유 등을 이용한 통신과 달리 잡음이나 감쇄가 심하다.

라. 전력선 통신은 100KHz ~ 30MHz 사이의 고주파 대역에 신호를 실어 보내고 고주파 필터를 통해 신호를 구분해 내는 방식이다.

18. Bus Topology의 설명 중 올바른 것은?

가. 문제가 발생한 위치를 파악하기가 쉽다.

나. 각 스테이션이 중앙스위치에 연결된다.

다. 터미네이터(Terminator)가 시그널의 반사를 방지하기 위해 사용된다.

라. Token Passing 기법을 사용한다.

19. 데이터 전송 전에 목적지까지의 경로를 설정 한 후 전송 데이터를 정해진 단위별로 전송하되, 규정된 시간 내에 전송 데이터가 없으면 현재 설정된 경로를 해제하는 교환방식은?

가. 회선교환 방식	나. 데이터그램 방식

다. 가상회선교환 방식	라. 메시지교환 방식

20. 통화 중인 가입자가 현재의 기지국 서비스 지역을 벗어나 새로운 기지국 서비스 지역으로 진입할 때, 통화의 단절 없이 계속 통화가 될 수 있게 하는 기능은?

가. 주파수 재사용	나. 셀 분할 기법

다. 로밍	라. 핸드 오프

21. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 수신측에서 데이터 전송량이나 전송 속도 등을 조절하는 기능은?

가. Flow Control	나. Error Control

다. Sequence Control	라. Connection Control

22. Ethernet에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IEEE 801.2에 표준으로 정의되어 있다.

나. 케이블 길이에 제한이 없다.

다. 10MB/Sec를 전송하며, 광전송 선로보다 가격이 고가이고, 설치 시 고도의 기술이 필요하다.

라. CSMA/CD 프로토콜을 이용한다.

23. 다중화의 방법으로 옳지 않은 것은?

가. PCM	나. FDM

다. TDM	라. STDM

24. ADSL에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

가. 대칭적 설계 때문에 HDSL보다 더 실용적이다.

나. 대부분의 어플리케이션들이 하향전송보다는 상향전송의 요구량이 많기 때문에 ADSL이 효율적이다.

다. 하향전송률의 범위는 1.5 ~ 9Mbps이며, 상향전송률의 범위는 16 ~ 640Kbps로 규정되어 있다.

라. ADSL의 데이터를 한 쌍의 전화선을 사용하여 10Km까지 전송할 수 있다.

25. 다음에서 설명하는 서비스는?

가. IPTV(Internet Protocol TV)

나. Bluetooth

다. IMT-2000

라. WAP(Wireless Application Protocol)

26. 기존의 유선전화망 서비스에서 사용하던 통화품질 기술은 인터넷에서도 코덱의 성능을 평가하기 위하여 사용되고 있다. VoIP의 음성 품질 평가 방법으로 가장 일반적인 방법은?

가. MOS(Mean Opinion Score)

나. SLA(Service Level Agreement)

다. QoS(Quality of Service)

라. OnePhone Service

27. 광통신에 응용하기 가장 좋은 빛의 영역은?

가. 자외선	나. 가시광선

다. 근적외선	라. 원적외선

28. Windows 2000 Server에 “ftp.icqa.or.kr”의 FTP가 운영되는 동일 컴퓨터에 “ftp.network.or.kr”의 FTP 사이트를 운영하려고 할 때 다음 중 적절하지 못한 조치는?

가. “ftp.network.or.kr” 도메인을 DNS에 등록한다.

나. 별도의 IP Address를 할당한다.

다. 별도의 호스트 헤더를 설정한다.

라. 별도의 Port 번호를 설정한다.

29. Windows 2000 Server에서 Active Directory의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DNS와 통합	나. 정보 보안

다. 개체 스키마 확장성	라. 낮은 시스템 요구사항

30. Windows 2000 Server 설치 시 기본으로 생성되는 사용자 계정은?

가. Administrator, Guest

나. Administrator, User

다. Power User, Guest

라. Administrator, Power User

31. NTFS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Windows 2000 Server 내의 프로그램을 이용하여 FAT 파티션으로 변환이 가능하다.

나. 트랜잭션 복구 기능이 있다.

다. 255자 까지 긴 이름의 파일명을 지원한다.

라. 폴더나 파일을 압축할 수 있다.

32. Windows 2000 Server에서 대규모 파일 및 분할 지원, 실시간 압축 기능, 신뢰성 등을 제공하는 파일 시스템은?

가. FAT16	나. FAT32

다. NTFS	라. NFS

33. Windows 2000 Server의 서비스 중 Windows NT Server에 없는 새로운 서비스는?

가. DNS	나. WINS

다. Active Directory	라. DHCP

34. 레드햇(RedHat)에서 지원하는 오픈 커뮤니티 프로젝트에서 릴리즈 되는 배포본은?

가. RHEL(RedHat Enterprise Linux)

나. Fedora Core

다. CentOS

라. SuSe Linux

35. Linux 시스템의 “ls -l" 명령어를 이용한 출력된 결과이다. 옳지 않은 것은?

가. 소유자 UID는 root 이다.

나. 소유자 GID는 root 이다.

다. 소유자는 모든 권한, 나머지 소유자들은 읽고 실행 가능하도록 설정되었다.

라. icqa는 디렉터리를 의미하며 하위 디렉터리의 개수는 한 개 이다.

36. 호스트 네임과 도메인 네임이 함께 붙여진 이름을 뜻하는 것은?

가. FQDN	나. IP Address

다. Virtual Address	라. WINS

37. Linux의 VI(Visual Interface) 명령어 중 문자 하나를 삭제할 때 사용하는 명령어는?

가. dd	나. x

다. D	라. dw

38. 네트워크상에서 자유롭게 메일을 주고받을 수 있으며, 그룹과 전체 기업간의 정보 공유가 가능한 Back Office 제품은?

가. Exchange Server	나. Samba Server

다. SQL Server	라. NNTP Server

39. DNS 서버에 질의하여, "icqa.or.kr"의 이름을 가진 호스트의 IP Address를 보여주는 명령어는?

가. tracert icqa.or.kr

나. ipconfig /query icqa.or.kr

다. dnslookup icqa.or.kr

라. nslookup icqa.or.kr

40. 네트워크 관리자인 당신은 보안상의 이유로 아래 화면과 같이 Windows 2000 Server에 FTP 기본 "TCP 포트"를 변경하려고 한다. Windows 2000 Server에 메일 서버와 함께 웹 서버가 기본 운영 중 일 경우, 사용 가능한 포트 번호는?

가. 21	나. 25

다. 80	라. 2121

41. 보안로그 파일의 내용을 보거나 로그 파일 내에 특정 이벤트를 찾는데 사용하는 기능은?

가. 이벤트 뷰어	나. 감사 설정

다. 프로세스 추적	라. 시스템 이벤트

42. Windows 2000 Server의 향상된 기본 보안으로 인하여 일부 응용 프로그램의 설치와 운영이 어려워 질 수 있다. 이때 원활한 동작을 위해 Windows 2000 Server의 보안수준을 낮추어 주는 역할을 하는 템플릿은?

가. 디폴트 템플릿	나. 증분 템플릿

다. 베이직 템플릿	라. 호환용 템플릿

43. 일반 사용자들이 Print Server에 프린트 작업을 요청했지만 프린팅이 되지 않고 작업을 지울 수도 없는 경우, 이러한 문제를 해결하기 위하여 이용할 수 있는 서비스는?

가. Directory Service	나. Printer Job Service

다. Spooler Service	라. Messenger Service

44. Windows 2000 Server에서 DHCP 서버 서비스를 설치한 후, 주소 범위를 설정하려고 한다. 이때 주소 범위 설정에 사용되지 않는 옵션은?

가. 서브넷 마스크

나. 임대 기간

다. 라우터 및 기본 게이트웨이 주소

라. DHCP 서버의 MAC 주소

45. Windows 2000 Server에서 FTP 서버 운영자가 본인이 관리하는 FTP 서버의 세션 관리 중에서 할 수 없는 것은?

가. FTP 사용자 세션 보기

나. 다운로드 할 수 있는 파일의 형식 제한

다. 접속된 사용자의 연결 시간 제한

라. FTP 사용자 세션 연결 끊기

46. Router에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 패킷을 전달하는 네트워크 장비이다.

나. OSI 7 Layer 중 Transport 계층에 대응된다.

다. 하드웨어에 따라 패킷을 다시 적절한 크기로 분할하거나, 또는 재조립하고, 이들을 데이터 프레임의 형태로 캡슐화 하는 기능을 가지고 있다.

라. 패킷 전달을 위해 최적의 경로를 결정한다.

47. 루핑(Looping) 현상을 방지할 수 있는 네트워크 경로 설정 방법은?

가. Flooding 기능 사용

나. Forwarding 기능 사용

다. Filtering 기능 사용

라. Spanning Tree 기능 사용

48. Hub가 사용하는 OSI 계층은?

가. 물리 계층	나. 세션 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 애플리케이션 계층

49. T3 회선에서의 데이터 전송속도는?

가. 45Mbps	나. 128Kbps

다. 1.544Mbps	라. 65.8Mbps

50. 아파트 LAN에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 아파트 단지의 통신실까지 광케이블을 연결하고, 각 가정까지는 전화선이나 UTP 케이블을 이용하여 Ethernet LAN 방식을 통해 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 방식이다.

나. 전화선을 이용한 xDSL 등에 비해 상대적으로 빠른 100Mbps급 전송 속도를 가진다.

다. 2000년대 초반부터 이용되고 있다.

라. 다른 초고속 인터넷 방식과는 달리 동시 접속 사용자수에 따른 속도 저하가 전혀 없다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	라	라	나	가	다	다	다	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	나	나	가	나	나	다	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	가	다	가	가	다	다	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	다	나	라	가	나	가	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	다	라	나	나	라	가	가	라