1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2009년 04월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. TCP와 UDP의 차이점을 설명한 것 중 거리가 먼 것은?

가. TCP는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP는 필요하지 않다.

나. TCP는 대용량의 데이터나 중요한 데이터 전송에 이용이 되지만 UDP는 단순한 메시지 전달에 주로 사용된다.

다. UDP는 네트워크가 혼잡하거나 라우팅이 복잡할 경우에는 패킷이 유실될 우려가 있다.

라. UDP는 데이터 전송전에 반드시 송수신 간의 세션이 먼저 수립되어야 한다.

2. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

3. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP Address 체계에서 Network ID와 Host ID로 구분한다.

나. 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는지 확인한다.

다. Class A는 기본 서브넷 마스크로 255.0.0.0을 이용한다.

라. 서브넷 마스크는 Network ID, 필드는 1로, Host ID의 필드는 0으로 채운다.

4. TCP/IP 계층 중 다른 계층에서 동작하는 계층은?

가. IP	나. SMTP

다. RARP	라. ARP

5. 각 주소를 나타내는 비트 크기가 옳게 표현된 것은?

가. IPv6 >이더넷 주소 >IPv4

나. IPv6 >IPv4 >이더넷 주소

다. 이더넷 주소 >IPv6 >IPv4

라. 이더넷 주소 >IPv4 >IPv6

6. OSI 7 Layer와 TCP/IP를 비교하였을 때 틀린 내용은?

가. TCP/IP의 계층 아키텍처는 4계층으로 추상화하고, TCP 계층 위의 층을 응용 프로그램으로 묶는다.

나. 3계층은 IP계층이라 하며, 계층간에 주고받는 데이터를 Packet이라 한다.

다. OSI 7 Layer는 개방형, TCP/IP는 독립형 프로토콜이라 한다.

라. TCP/IP 를 이용한 Application으로는 Telnet, FTP 등이 있다.

7. TCP/IP Protocol Suite에 관한 내용이다. 프로토콜과 서비스 내용이 올바르게 연결된 것은?

가. TCP - 비연결인 데이터 그램 전송구조로 메시지 전송

나. IP - 라우팅과 Addressing 제공

다. UDP - 연결형 프로토콜로서 신뢰적인 전송을 제공

라. ARP - 하드웨어 주소를 이용하여 IP Address 매핑

8. 가장 많은 호스트를 가질 수 있는 클래스는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

9. ARP Cache의 설명으로 잘못된 것은?

가. 동적 항목과 정적 항목 모두를 관리한다.

나. 동적 항목은 자동으로 추가되거나 삭제된다.

다. 정적 항목은 컴퓨터를 다시 시작할 때까지 캐시에 남는다.

라. 영구 항목으로서 로컬 서브넷에 대해 항상 하드웨어 브로드캐스트 주소를 관리한다. 이는 ARP 캐시를 볼 때 나타난다.

10. RARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.

라. IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

11. Telnet에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크를 통한 이 기종 호스트의 접속에 이용한다.

나. 원격지 호스트의 명령어를 사용한다.

다. TCP와 UDP 중 TCP 방식이다.

라. 일반적으로 파일 전송 프로토콜로 사용된다.

12. 프로토콜의 기본 요소가 아닌 것은?

가. 구문(Syntax)	나. 의미(Semantics)

다. 타이밍(Timing)	라. 전송(Transfer)

13. FTP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 인터넷 파일 전송 프로토콜로 ASCII, EBCDIC, 또는 이진 파일을 전송하는데 사용한다.

나. 사용 가능한 명령어는 ls, pwd, get, put 등이 있다.

다. 인터넷 프로토콜 UDP상에서 동작하는 응용프로그램이다.

라. 인터넷 프로토콜 계층 구조상의 응용 계층에 속한다.

14. B Class에서 유효한 IP Address는?

가. 33.114.17.24	나. 190.46.283.25

다. 130.67.13.87	라. 223.23.94.3

15. IP Address 중 "127"로 시작하는 주소의 의미는?

가. 제한적 브로드캐스트 주소

나. 네트워크 ID 주소

다. 네트워크의 한 호스트 주소

라. 루프백(Loopback) 주소

16. TCP/IP의 네트워크 계층 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. IP	나. ICMP

다. IGMP	라. TCP

17. DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DNS는 IP Address 체계를 따른다.

나. DNS는 인터넷 표준 이름을 IP주소로 맵핑시킨다.

다. DNS는 정적인 구조를 가지므로 네트워크상의 호스트 변화에 즉각 대응한다.

라. 동적 DNS는 호스트가 추가되거나, 삭제될 때 DNS 데이터베이스를 자동으로 갱신한다.

18. 기존의 유선전화망 서비스에서 사용하던 통화품질 기술은 인터넷에서도 코덱의 성능을 평가하기 위하여 사용되고 있다. VoIP의 음성 품질 평가 방법으로 가장 일반적인 방법은?

가. MOS(Mean Opinion Score)

나. SLA(Service Level Agreement)

다. QoS(Quality of Service)

라. OnePhone Service

19. 오류검출 방법 중 단일비트 수정이 가능한 중복 검사 방법은?

가. 해밍코드 중복검사	나. 순환 중복검사

다. 세로 중복검사	라. 체크섬 중복검사

20. 프로토콜의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 캡슐화	나. 분할과 재조립

다. 멀티플렉싱(다중화)	라. 확장성

21. 데이터 링크 프로토콜 중의 하나는?

가. WWW	나. Hub

다. Bridge	라. GO-back-N

22. OSI 7 Layer 중에서 흐름 제어 및 오류 없는 전송을 보장하는 계층은?

가. Session Layer	나. Physical Layer

다. Network Layer	라. Transport Layer

23. CSMA/CD에 기반 한 네트워킹 기술은?

가. Token Ring	나. FDDI

다. Ethernet	라. Token Bus

24. 너무 많은 패킷이 서브넷 상에 존재하여 전송 속도를 저하시키는 것을 혼잡(Congestion)이라고 한다. 다음 중 혼잡이 더욱 가중되어 패킷이 더 이상 움직이지 못하는 상태를 뜻하는 것은?

가. Multipath	나. Datagram

다. Preallocation	라. Deadlock

25. 패킷 교환망에서 패킷에 대한 경로배정을 결정하는데 사용하는 알고리즘에 관련된 내용 중에서 옳지 않은 것은?

가. 다익스트라 알고리즘(Dijkstra algorithm)은 송신측에서 수신측으로 최단경로를 찾는 알고리즘이다.

나. 벨만 포드 알고리즘은 비용과 경로를 갱신하기위해 인접노드로 부터의 정보링크 비용의 지식에만 근거한다.

다. 다익스트라 알고리즘(Dijkstra algorithm)은 네트워크 모든 링크에 대한 링크 비용을 알아야하며 다른 노드와의 정보 교환이 필요하다.

라. 다익스트라 알고리즘(Dijkstra algorithm)은 전체 네트워크의 모든 정보를 기반으로 최단 경로가 이루어지므로 벨만 포드보다 우수한 알고리즘으로 고려되고 있다.

26. 망 연동 장치 중 네트워크 계층에서 사용하며, 여러 개의 서브네트워크를 연결할 때 사용하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

27. Routing 정책에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Fixed Routing은 구성이 간단하나 네트워크 장애에 대응하지 못하는 단점이 있다.

나. Flooding은 가능한 경로를 모두 이용하기 때문에 매우 신뢰성이 높다.

다. Adaptive Routing에서는 트래픽 정보에 따른 반응이 너무 빠를 경우 Congestion을 유발할 우려가 있다.

라. Random Routing은 네트워크 정보를 이용하지 않기 때문에 트래픽 부하를 높일 수 있다.

28. 아래 화면의 [메시지] 탭에서 입력할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 사이트를 처음 접속했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

나. FTP 사이트의 접속을 종료했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

다. 거부된 IP Address나 도메인 이름에 보내는 메시지를 입력할 수 있다.

라. 접속자가 제한된 사용자 보다 많을 경우 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

29. 자신의 IP 정보를 확인 했더니 '203.254.101.x, 255.255.255.0' 이라는 IP를 가지고 있다. 이 IP의 특징으로 옳은 것은?

가. 공인 IP Address이다.

나. B Class에 속하는 IP Address이다.

다. 약 65,500개의 내부 PC사용이 가능하다.

라. DHCP로 부터 받아온 IP Address이다.

30. Windows 2000 Server 그룹 중 Power Users에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 자원을 공유시킬 수 있다.

나. 사용자 계정을 생성, 삭제 할 수 있다.

다. 보안이나 감사 로그를 관리할 수 없다.

라. 디바이스 드라이버를 로드, 언 로드 할 수 없다.

31. FTP(File Transfer Protocol) 서비스에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 웹사이트가 가지고 있는 도메인 이름을 IP Address로 바꾸어 주는 서비스를 말한다.

나. Windows 2000 Server에서 기본적으로 제공하는 서비스이다.

다. [시작]-[프로그램]-[관리도구]-[인터넷서비스관리자] 순서로 실행하여 기본 FTP 사이트를 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 등록정보를 수정한다.

라. FTP 서비스는 네트워크를 통하여 파일을 업로드 및 다운로드 할 수 있는 서비스를 말한다.

32. Windows 2000 Server에서 DNS(Domain Name System) 서버 종류로 옳지 않은 것은?

가. Primary Server	나. Cache Server

다. Expert Server	라. Master Name Server

33. 계정 정책은 사용자 계정에만 적용된다. 계정 정책의 보안영역에 속하지 않는 속성은?

가. 암호 정책	나. 계정 잠금 정책

다. Kerberos 정책	라. 운영 정책

34. Linux 시스템에서 "-rwxr-xr-x"와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

가. 가. 755	나. 나. 777

다. 다. 766	라. 라. 764

35. Windows 2000 Server에서 이미 사용 중인 도메인에 별칭 도메인을 하나 추가하려고 할 때 사용하는 Record는?

가. A Record	나. CNAME Record

다. PTR Record	라. MX Record

36. Linux 용 파일 시스템은?

가. FAT32	나. NTFS

다. NFS	라. EXT2

37. Windows 2000 Server 사용자의 작업 환경설정을 관리하는 것으로 화면 색상 및 바탕화면 구성, 네트워크 연결, 프린터 연결을 하는 것은?

가. Windows 탐색기	나. 사용자 프로파일

다. 시스템 관리자	라. 사용자 계정

38. 해당 사이트와의 통신 상태를 점검할 때 사용하는 Linux 명령어는?

가. who	나. w

다. finger	라. ping

39. 명령 프롬프트에서 IIS의 World Wide Web 서비스를 시작하기 위한 명령은?

가. net start w3svc	나. net start iis

다. net start svcw3	라. net start iis5

40. Windows 2000 Server의 Active Directory를 제거하기 위해 사용하는 명령어는?

가. 시작 - 실행 - 열기 후 “dcpromo”를 입력한다.

나. 시작 - 실행 - 열기 후 “pel”를 입력한다.

다. 시작 - 실행 - 열기 후 “down”을 입력한다.

라. 시작 - 실행 - 열기 후 “ls”를 입력한다.

41. Linux 시스템을 부팅할 수 없어 문제점 해결을 위하여 CD-ROM 부팅 기능을 이용한 응급접속 모드로 적합한 것은?

가. Graphical Mode	나. Expert Mode

다. Text Mode	라. Rescue Mode

42. NTFS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Windows 2000 Server 내의 프로그램을 이용하여 FAT 파티션으로 변환이 가능하다.

나. 트랜잭션 복구 기능이 있다.

다. 255자 까지 긴 이름의 파일명을 지원한다.

라. 폴더나 파일을 압축할 수 있다.

43. Hardware Profiles을 사용하는 목적은?

가. 사용자 권한에 따른 장치 제어

나. 컴퓨터 권한에 따른 장치 제어

다. Hardware Profiles에 따른 장치 제어

라. 관리자에 따른 장치 제어

44. Windows 2000 Server에서 페이징(paging)이 많이 일어날 때 해결할 방법으로 적당한 것은?

가. CPU가 부족해서 일어나는 현상이므로 CPU를 늘려준다.

나. 메모리가 부족해서 일어나는 현상이므로 메모리를 늘려준다.

다. 네트워크 병목 현상에 의해 발생되므로 네트워크 트래픽을 줄여준다.

라. 페이징이 일어나는 것은 시스템에 문제가 아니므로 그냥 둔다.

45. NetBIOS 이름을 IP Address로 변환해 주는 것은?

가. DNS	나. WINS

다. HOSTS	라. ARP

46. NIC와 관련한 다음 설명 중 올바른 것은?

가. 네트워크 내에서 NIC는 유일한 MAC 주소를 가지고 있다.

나. 일반적으로 컴퓨터의 NIC를 교체하는 경우에 이전에 사용하던 MAC 주소를 할당해야 한다.

다. Ethernet의 경우 MAC 주소는 4Byte로 구셩된다.

라. NIC는 OSI 참조모델에서 3계층에 해당한다.

47. 인터네트워킹(Internetworking) 장비들 중에서 거리를 연장하고, 접속되는 노드의 수를 증가시키기 위한 장치로, 데이터 신호를 증폭시키고 정확하게 되살려서 전달하는 중계기 역할을 하는 것은?

가. 리피터	나. 게이트웨이

다. 라우터	라. 브리지

48. 네트워크를 구성하는 라우터(Router)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. OSI 7 Layer 중에서 Network Layer에서 동작하는 장비이다.

나. 통신 데이터의 주소를 읽어서 목적지로 데이터를 보내주는 역할을 한다.

다. 서로 다른 네트워크를 연결해 주는 역할을 한다.

라. 한쪽 포트에서 들어오는 신호를 다른 쪽 포트로 중계해주는 역할만을 수행한다.

49. 다음 중 4 계층 스위치를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

가. 4 계층의 경우 TCP나 UDP 헤더에는 OSI의 최상위 계층인 응용계층의 프로토콜인 HTTP, SMTP, FTP등을 정확히 구분하는 포트 번호가 모든 패킷에 포함된다.

나. 종단 시스템은 포트 정보를 통해 패킷 내부에 포함된 데이터를 인식한다.

다. 포트번호는 수신 측의 컴퓨터 시스템에서 IP 패킷의 유형을 결정하고 이것을 상위 계층으로 전달한다. 포트 번호와 디바이스의 IP Address를 소켓이라고 한다.

라. 프레임 전송이 아니라 53Byte 셀을 전송한다.

50. RAID 시스템 중 한 드라이브에 기록되는 모든 데이터를 다른 드라이브에 복사해 놓는 방법으로 복구 능력을 제공하는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 4

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	다	나	가	다	나	가	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	다	다	라	라	다	가	가	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	다	라	라	나	라	다	가	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	라	가	나	라	나	라	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	다	나	나	가	가	라	라	나