1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2009년 07월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 이더넷에서 헤더 부분을 포함한 최대 데이터 크기로 올바른 것은?

가. 53Byte	나. 65,535Byte

다. 1,500Byte	라. 제한 없음

2. OSI 7 Layer에 대응되는 TCP/IP 프로토콜 계층구조가 하위층에서 상위층으로 바르게 배열된 것은?

가. 네트워크접속계층 - 전송계층 - 인터넷계층 - 응용계층

나. 네트워크접속계층 - 인터넷계층 - 전송계층 - 응용계층

다. 전송계층 - 인터넷계층 - 네트워크접속계층 - 응용계층

라. 네트워크접속계층 - 인터넷계층 - 응용계층 - 전송계층

3. OSI 7 Layer와 그 계층에서 동작하는 것과의 관계가 올바르게 연결된 것은?

가. Transport Layer - TCP

나. Network Layer - FTP

다. Application Layer - Ethernet

라. Physical Layer - SMTP

4. 네트워크상에서 기본 서브네트마스크가 구현될 때 IP Address가 '170.30.45.67'인 호스트가 속한 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

5. IP Address의 부족을 해결하기 위해 제시된 것은?

가. IPv4	나. IPv6

다. Routing	라. Supernet

6. TCP와 IP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 흐름제어	나. 단편화

다. 압축화	라. 오류 제어

7. Subnetting을 하는 이유로 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. 트래픽 관리 및 제어가 가능하다.

다. 불필요한 Broadcasting Message를 작은 네트워크 영역으로 제한할 수 있다.

라. Host ID를 사용하지 않아도 된다.

8. 라우팅을 지원하는 프로토콜들로만 구성된 것은?

가. NetBIOS, TCP/IP, IPX/SPX

나. NetBEUI, DLC, Appletalk

다. IPX/SPX, NetBEUI

라. TCP/IP, IPX/SPX

9. 다음 중 TCP 헤더의 플래그 비트로 옳지 않은 것은?

가. URG	나. UTC

다. ACK	라. RST

10. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 동영상 전송에 많이 사용된다.

나. 트랜스포트 계층에 속한다.

다. 양방향 전송을 하며, 종단간의 흐름제어를 위해 Dynamic Sliding Window 방식을 사용한다.

라. 최소한의 오버 헤드를 갖는 작은 헤더를 갖는다.

11. 멀티캐스트 그룹을 로컬 네트워크의 멀티캐스트 라우터들에게 알리는 수단을 제공하는 인터넷 프로토콜은?

가. IGMP	나. ICMP

다. DHCP	라. BOOTP

12. SSH의 사용처로 옳지 않은 것은?

가. 이메일 통신의 암호화	나. 파일 복사의 암호화

다. 프로그램의 원격 실행	라. 네트워크 트래픽 차단

13. URL에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. URL은 인터넷상의 정보 위치를 나타내기 위한 방법으로서 인터넷의 자원 및 서비스에 대해 사용되는 표준 명명 규칙이다.

나. URL의 구성은 프로토콜, 호스트 명, 도메인 명, 디렉터리 이름, 파일 이름순으로 구성되며, protocol://host. domain/directory/file과 같은 형식으로 표현될 수 있다.

다. URL은 지정된 컴퓨터를 식별하기 위해 사용되는 것으로서 전 세계적으로 유일한 이름을 가질 뿐만 아니라 하나의 도메인 이름은 오직 하나의 호스트와 대응한다.

라. URL에 참여할 수 있는 프로토콜들로는 HTTP, FTP, Telnet 등을 이용할 수 있다.

14. Anonymous FTP에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

가. 사용자 계정이 없어도 파일을 수신 할 수 있다.

나. "Anoymous" 또는 "FTP"를 계정으로 사용한다.

다. 일반적으로 80번 포트를 사용하여 상호 통신한다.

라. Internet의 많은 컴퓨터들이 Anonymous FTP를 사용하여, 문서, S/W 등 모든 종류의 정보를 제공한다.

15. SNMP의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. SNMP는 주기적으로 폴링(Polling)하여 네트워크 상태 정보를 수집하고 분석하는 기능을 제공한다.

나. 네트워크 확장을 용이하게 해준다.

다. SNMP는 TCP 세션을 이용한다.

라. 폴링으로 인해 오버헤드가 크다.

16. NetBEUI의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 빠른 속도와 적은 메모리 오버헤드를 가진다.

나. 근거리통신망 내의 컴퓨터들이 상호 통신할 수 있게 해준다.

다. 라우팅이 가능하다.

라. 자체적으로 설정되고 튜닝 된다.

17. 전력선 통신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전력선 통신은 가정이나 사무실에 이미 구축되어 있는 전력선을 이용하여 데이터를 전송하는 방법이다.

나. 전력선 통신은 신호전달을 위해 높은 대역의 주파수를 사용하기 때문에 가전제품에 치명적인 영향을 준다.

다. 전력선 통신은 전력선을 통신매체로 사용하기 때문에 동축 케이블이나 광섬유 등을 이용한 통신과 달리 잡음이나 감쇄가 심하다.

라. 전력선 통신은 100KHz~30MHz 사이의 고주파 대역에 신호를 실어 보내고 고주파 필터를 통해 신호를 구분해 내는 방식이다.

18. 패킷스위칭에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 패킷은 통신회선과 패킷 스위치를 통해 전달된다.

나. Store-and-Forward 전송 방식을 이용한다.

다. 링크에 도착한 패킷을 저장하기 위한 버퍼가 필요 없다.

라. 패킷스위칭은 일반적으로 통계적 다중화(Statistical Multiplexing)를 이용한다.

19. 일정한 크기의 프레임(Frame)으로 묶어, 채널별로 프레임 상의 특정한 위치에 해당하는 슬롯을 배정하는 방식은?

가. 주파수 분할 다중화	나. 시분할 다중화

다. 2코드 분할 다중화	라. 파장 분할 다중화

20. 데이터 에러를 정정할 수 있는 기술은?

가. CRC	나. Hamming 코드

다. 단일 패리티 비트	라. LRC

21. ?IEEE 802 표준 프로토콜 구조 중 ( )안의 내용은?

가. ?LLC, CSMA	나. ?MAN, WAN

다. ?LLC, MAC	라. ?TCP, UDP

22. 멀티 포인트 방식에서 중앙 컴퓨터가 주변의 터미널로 데이터를 전송하고자 하는 경우, 수신측 터미널의 상태를 확인하는 절차는?

가. Contention	나. Polling

다. Selection	라. Routing

23. ISDN 채널 중 회선교환, 패킷교환 등에 의한 사용자 데이터를 전송하는데 사용되며, 64Kbps의 대역폭을 갖는 채널은?

가. B채널	나. D채널

다. F채널	라. H채널

24. OSI 7 Layer에서 Data Link Control 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 오류 제어 기능

나. Flow 제어 기능

다. Text의 압축, 암호기능

라. Link의 관리기능

25. OSI 7 Layer 중 컴퓨터 간 데이터 통신의 물리적인 시스템과 관련이 깊은 층은?

가. 물리 계층, 네트워크 계층, 응용 계층

나. 데이터링크 계층, 전송계층, 네트워크 계층

다. 데이터링크 계층, 전송 계층, 표현 계층

라. 물리 계층, 데이터링크 계층, 네트워크 계층

26. 모든 노드를 중앙에서 관리하며 하나 이상의 노드에 이상이 발생하여도 전체 네트워크에 문제가 발생하지 않는 형태의 토폴로지는?

가. 스타 토폴로지	나. 버스 토폴로지

다. 링 토폴로지	라. 탑 토폴로지

27. 랜의 연결 방식으로 모든 노드들이 자신의 전송 시간 동안 케이블을 감시하는 것으로 만약 자료 전송 중 다른 노드에서 신호를 보내어 충돌이 발견되면 이를 감지하고 재전송 하는 방식은?

가. CSMA/CA	나. CSMA/CD

다. Token Ring	라. Fiber Optic Cable

28. Windows 2000 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET 서비스	나. FTP 서비스

다. NNTP 서비스	라. WWW 서비스

29. 메일 서버의 하위메뉴에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 새 메일 교환기를 추가하면 해당 도메인으로 전자 메일을 받을 수 있다.

나. [메일 교환기] 탭의 메일 서버 우선순위는 높은 번호가 우선적으로 제공된다.

다. 메일 서버 우선순위의 기본 값은 “10” 이다.

라. 메일 서버가 웹 서버와 호스트가 다를 경우에는 먼저 호스트를 DNS에 추가한 후 메일 서버에 추가된 호스트의 이름을 입력한다.

30. Windows 2000 Server에서 DNS 구성요소에 포함되지 않는 것은?

가. 확인자(Resolvers)	나. nslookup

다. 네임 서버	라. 도메인 이름 공간

31. Windows 2000 Server 기반의 FTP 서버를 보호하기 위한 방법으로 가장 미흡한 조치는?

가. 보안 계정 탭에서 익명 허용을 금지한다.

나. 디렉터리 보안 탭에서 의심스러운 IP Address는 차단한다.

다. FTP 사이트 탭에서 Port 번호를 변경한다.

라. FTP 사이트 탭에서 연결 수를 ‘1’로 제한한다.

32. DHCP의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트에게 자동으로 IP Address를 할당해 줄 수 있다.

나. IP Address의 관리가 용이하다.

다. 영구적인 IP Address를 필요로 하는 웹 서버에 대해서는 동적인 주소를 제공한다.

라. 사용자들이 자주 바뀌는 학교와 같은 환경에서 특히 유용하다.

33. Windows 2000 Server에서 Active Directory의 논리적 구조로 옳지 않은 것은?

가. OU(Organization Unit)

나. 트리

다. 포리스트

라. 그래프

34. Windows 2000 Server의 시스템 운영 서버(SMS)의 네트워크 모니터가 원격지에서 사용된 네트워크 모니터를 감지하였을 때 출력되는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 컴퓨터 이름

나. 컴퓨터에 로그인한 사용자 이름

다. 원격 컴퓨터의 어댑터 구조

라. 원격 컴퓨터상의 네트워크 상태

35. Windows 2000 Server 파일과 폴더의 보안을 위한 NTFS 사용권한의 특징에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. NTFS 파일 시스템으로 포맷되어야만 사용권한을 부여할 수 있다.

나. 공유 폴더 사용권한과 달리 파일과 폴더 각각에 대해서 부여할 수 있다.

다. 사용자가 로컬로 로그온해서 자원을 액세스하거나 네트워크를 통해 액세스했을 경우 모두 적용된다.

라. 각각의 사용자 계정에는 부여할 수 있으나 그룹계정에는 부여할 수 없다.

36. Windows 2000 Server 설치 시에 기본적으로 설정되는 그룹으로 옳지 않은 것은?

가. Administrators	나. Users

다. Guests	라. Operators

37. ?아래 화면은 Windows 2000 Server 로컬 사용자 계정 만들기의 “새 사용자” 대화상자이다. 디폴트는 어느 부분에 체크되어 있는가?

가. ?다음 로그온 할 때 반드시 암호 변경

나. ?암호 변경할 수 없음

다. ?암호 사용 기간 제한 없음

라. ?계정 사용 안함

38. 매킨토시(Macintosh) 컴퓨터와 통신을 하고자 한다. 서버에 설치한 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. AppleTalk

다. TCP/IP	라. IPX/SPX

39. 관리자의 하드디스크에 오류가 발생하였다. Internet Information Server 설정이 기본 설정으로 되돌아가는 것을 방지하려면 어떻게 해야 하는가?

가. Window NT 레지스트리의 IIS 부분을 백업한다.

나. C:\Inetpub 디렉터리를 백업한다.

다. 관리 콘솔용 인터넷 서비스 매니저 Snap-In을 백업한다.

라. C:\Winnt\System32\inetsrv\Metabase.bin의 IIS 메타베이스 파일을 백업한다.

40. Windows 2000 Server에서 NTFS에서 제공하는 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 파일과 폴더 차원의 보안 : NTFS는 파일과 폴더에 대한 접근을 제어한다.

나. 디스크 압축 : NTFS 압축 파일로 더 많은 저장 공간을 만들 수 있다.

다. 듀얼 부팅 설정 : MS-DOS, Windows 95/98과 Windows 2000 Server 사이에 듀얼 부트를 구성할 경우 시스템 파티션의 파일 시스템은 NTFS로 구성해야 한다.

라. 파일 암호화 : NTFS는 파일에 대한 암호화를 지원한다.

41. Windows 2000 Server의 보안 기능에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

가. Windows 2000 Server는 Active Directory를 사용해 도메인의 다중 수준 계층 트리를 지원하는 새로운 도메인 모델을 사용한다.

나. Windows 2000 Server 보안에는 분산 보안 프로토콜을 위한 Kerberos 버전 5 및 TLS(Transfer Layer Security) 등 인터넷 표준 보안 프로토콜을 기본으로 하는 새로운 인증이 지원된다.

다. Windows 2000 Server의 계정이 없는 외부 사용자는 공개키 인증서를 사용하여 인증되며 기존 Windows 계정에 연결된다.

라. Windows 2000 Server에서는 대화형 로그온을 할 때 로컬 암호만을 사용 할 수 있고 스마트카드 등을 선택할 수 없다.

42. Linux의 LILO에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Linux로 부팅하기 위한 부트 매니저(Boot Manager) 프로그램이다.

나. LILO는 하드 디스크의 MBR에만 설치된다.

다. 다른 운영체제와 Linux가 공존하는 시스템에서 멀티부팅을 지원하기 위해 사용된다.

라. 리눅스 로더(Linux Loader)를 의미한다.

43. 다음 중 아파치(Apache) 환경 설정 파일은?

가. named.conf	나. smb.conf

다. lilo.conf	라. httpd.conf

44. Linux 명령어 'mv i file1 file2'의 의미는?

가. 파일이 지워지기 전에 백업파일을 만든다.

나. 'file2'가 존재 하더라도 강제로 삭제한다.

다. 'file2'가 존재할 경우 덮어 쓸 것인가를 물어본다.

라. 파일 옮기기 전의 과정을 보여준다.

45. Linux에서 “manager”라는 파일을, 파일의 소유자가 아닌 사람도 볼 수는 있지만 수정을 못하도록 하는 명령어는?

가. chmod 777 manager	나. chmod 666 manager

다. chmod 646 manager	라. chmod 644 manager

46. RAID에 관한 설명 중 올바른 것은?

가. 하나의 RAID는 운영체계에게 논리적으로는 여러 개의 하드디스크로 인식된다.

나. 모든 디스크의 스트립은 인터리브(Interleave)되어 있으며, 임의적으로 어드레싱 된다.

다. RAID-0 방식은 스트립은 가지고는 있지만 데이터를 중복해서 기록하지는 않는다.

라. RAID에는 중복되지 않는 어레이를 사용하는 형식은 없다.

47. Cisco 2500 Series 라우터 명령 중 Telnet 접속 패스워드를 설정하기 위해 필요한 명령어는?

가. Line telnet 0 4	나. Line aux 0 4

다. Line vty 0 4	라. Line con 0 4

48. 홈 네트워크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 집에 있는 정보 가전 기기를 네트워크로 연결해 시간과 장소에 구애받지 않고 이용할 수 있는 서비스를 말한다.

나. 유선기술은 홈 PNA, IEEE1393, PLC, Ethernet 등이며 무선기술은 Bluetooth, 홈 RF, IrDA 등이 있다.

다. 유선 홈 네트워크 기술은 일반 가정 내에서 PC 및 주변기기와 정보기기, 디지털 가전제품 등을 단일 프로토콜로 제어해 정보 공유를 자유롭게 하는 장점이 있다.

라. 무선 홈 네트워크 기술은 케이블 배선이 필요 없고, 단말기의 이동성이 보장되는 장점이 있으나 유선에 비해 네트워크 구조 변경이 어렵고 설치와 유지보수가 힘든 단점이 있다.

49. 광섬유에서 광의 입사각 조건을 표시하는 것은?

가. 코어(CORE)	나. 클래드(CLAD)

다. 모드수(MODE)	라. 개구수(NA)

50. 전력선을 매체로 전력선의 전원파형에 디지털 정보를 실어서 전송하는 통신방식은?

가. PLC	나. Home PNA

다. IEEE1394	라. USB

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	가	나	나	다	라	라	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	라	다	다	다	다	나	다	나	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	가	다	라	가	나	가	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	라	다	라	라	가	나	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	나	라	다	라	다	다	라	라	가