1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2010년 01월 31일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. HTTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송·수신하기 위한 전용 프로토콜

나. 인터넷 전자우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격 접속을 하기 위한 프로토콜

2. 무선 홈 네트워크 기술로 옳지 않은 것은?

가. Bluetooth	나. HomePNA

다. IEEE 802.11	라. HomeRF

3. IP Address가 "203.253.192.21"인 Server가 속한 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

4. CSMA/CD의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 충돌 도메인이 작을수록 좋다.

나. 충돌이 발생하면 임의의 시간 동안 대기하므로 지연 시간을 예측하기 어렵다.

다. 네트워크상의 컴퓨터들이 데이터 전송을 개시하기 위해서는 반드시 ‘토큰’이라는 권한을 가지고 있어야 한다.

라. 컴퓨터들은 케이블의 데이터 흐름 유무를 특정 신호를 주기적으로 보내 감시한다.

5. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 서브네팅이란 주어진 IP 주소 범위를 필요에 따라서 여러 개의 서브넷으로 분리하는 작업이다.

나. 서브넷 마스크를 이용하여 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는지 확인한다.

다. 필요한 서브넷의 수를 고려하여 서브넷 마스크 값을 결정한다.

라. 서브넷 마스크는 Network ID 필드는 '0'으로, Host ID 필드는 `1'로 채운다.

6. 오디오와 비디오와 같은 실시간 데이터를 전송하기 위한 인터넷 프로토콜로, 인터넷 폰의 통신 프로토콜로 사용되는 것은?

가. SNMP	나. RTP

다. NetBEUI	라. NetBIOS

7. 통신관련 약어의 풀이로 옳지 않은 것은?

가. TCP - Transfer Control Protocol

나. UDP - User Datagram Protocol

다. IP - Internet Protocol

라. FTP - File Transfer Protocol

8. DHCP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙에서 IP Address를 관리하고 개별 클라이언트들에게 자동으로 할당한다.

나. IP Address를 할당 받으려면 반드시 DHCP 서버의 IP Address를 클라이언트의 네트워크 등록정보에 입력해야 한다.

다. DHCP는 호스트 이동 시에 자동으로 새로운 IP Address를 할당할 수 있다.

라. 임의 주소를 할당하는 경우에는 주소 재사용이 가능하다.

9. ICMP 프로토콜의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트의 논리적 주소 지정을 한다.

나. 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고 한다.

다. 내용면에서 오류 보고 형식을 가진다.

라. 두 호스트 간 연결의 신뢰성을 테스트하기 위한 반향과 회답 메시지를 지원한다.

10. OSI 7 Layer 중 네트워크 계층 Protocol에 해당되지 않는 것은?

가. ARP	나. ICMP

다. SNMP	라. IGMP

11. 일반적인 NIC(Network Interface Card)의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. MAC 프레임의 구성

나. 전송매체 접속 제어

다. 전송 프레임의 버퍼링

라. 패킷의 전송 경로 설정

12. SMTP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. WWW에서 사용하는 데이터 전송 프로토콜이다.

나. 네트워크 장비들을 관리하기 위한 프로토콜이다.

다. 파일 전송을 위한 프로토콜이다.

라. 인터넷 전자 우편을 위한 프로토콜이다.

13. 텔넷(Telnet)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RFC 854에 명시되어 있다.

나. 텔넷 서비스는 기본적으로 TCP 포트 43번을 사용한다.

다. 네트워크상에 연결된 컴퓨터에 로그인한 후 각종 명령어를 사용한다.

라. 두 호스트 간에 쌍방향 통신 세션을 가능하게 한다.

14. DNS 서버가 호스트 이름을 IP Address로 변환하는 역할을 수행하도록 설정하는 것은?

가. 정방향 조회	나. 역방향 조회

다. 양방향 조회	라. 영역 설정

15. SSH에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. TFTP와 같은 UDP 프로토콜을 사용한다.

나. 패스워드가 암호화되지 않으므로 패스워드가 보호되지 않는다.

다. Secure Shell 이라고 부른다.

라. 쌍방 간 인증을 위해 SEED 알고리즘이 이용된다.

16. FTP의 주된 기능에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 파일을 전송하기 위한 프로토콜이다.

나. 원격 시스템의 파일들을 실행하기 위해 프로토콜이다.

다. Anonymous FTP를 사용하면, 텍스트 문서만을 송수신할 수 있다.

라. FTP는 익명으로만 파일을 전송하는 프로토콜이다.

17. IP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 비신뢰성 서비스를 제공한다.

나. 비연결형 서비스를 제공한다.

다. OSI 7 Layer 중 네트워크 계층에 속한다.

라. IPv4 헤더에는 체크섬(Checksum)이 포함되어 있지 않다.

2과목 : 네트워크 일반

18. 국제표준화기구 중 전화, 팩시밀리, 패킷 교환 데이터 통신 등 공중 정보 통신망에 관련된 업무를 담당하는 기구는?

가. ATM(Asynchronous Transfer Mode)

나. NMF(Network Management Forum)

다. ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)

라. EMI(Electro Magnetic Interference)

19. 디지털 데이터를 인코딩한 결과 데이터가 "1"인 경우에 펄스 주기의 처음 50[%]는 (+)전압으로 표시되고 나머지 50[%]는 0전압으로 나타내고 있다면 이때 사용한 인코딩 방식은?

가. 단류 RZ(Return to Zero)

나. 맨체스터

다. 차분 맨체스터

라. NRZ(Non-Return to Zero)

20. PCM 전송 방식을 올바르게 기술한 것은?

가. 아날로그 신호 → 부호화 → 양자화 → 표본화 → 전송로

나. 아날로그 신호 → 양자화 → 표본화 → 부호화 → 전송로

다. 아날로그 신호 → 표본화 → 양자화 → 부호화 → 전송로

라. 아날로그 신호 → 부호화 → 표본화 → 양자화 → 전송로

21. 패킷 교환망의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 연결설정에 따라 가상회선과 데이터그램으로 분류된다.

나. 메시지를 보다 짧은 길이의 패킷으로 나누어 전송한다.

다. 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송속도가 빠르다.

라. 블록킹 현상이 없다.

22. 근거리 통신망(LAN)의 국제 표준 모델을 제공하고 있는 표준 규격은?

가. ISO	나. IEEE 802

다. X.25	라. TCP/IP

23. OSI 7 Layer 중 세션계층의 역할이 아닌 것은?

가. 대화 제어	나. 에러 제어

다. 연결 설정 종료	라. 동기화

24. 네트워크에 연결되어 있는 모든 컴퓨터들이 서로 대등한 입장에서 데이터나 주변장치 등을 공유할 수 있다는 의미를 담고 있는 모델은?

가. 클라이언트/서버 모델

나. 마스터/슬레이브 모델

다. Peer to Peer 모델

라. Network to Network 모델

25. 다음에서 설명하는 서비스는?

가. IPTV(Internet Protocol TV)

나. Bluetooth

다. IMT-2000

라. WAP(Wireless Application Protocol)

26. 아래에서 설명하는 통신기술로 올바른 것은?

가. Home Network	나. FDDI

다. 메트로 이더넷	라. 위성 통신

27. 적외선 방식을 이용한 무선 네트워크 응용으로 옳지 않은 것은?

가. 적외선 포트가 설치된 데스크 탑, 노트북, PDA 간 상호통신

나. 적외선을 지원하는 주변기기(디지털 카메라, 프린터 등)와 컴퓨터의 상호통신

다. 적외선을 지원하는 휴대폰과 휴대폰의 상호통신

라. 적외선을 지원하는 휴대폰과 기지국의 상호통신

3과목 : NOS

28. Windows 2000 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET 서비스	나. FTP 서비스

다. NNTP 서비스	라. WWW 서비스

29. Linux 시스템에서 특정 서비스를 제공하는 Daemon이 살아있는지 확인할 때 사용하는 명령어는?

가. daemon	나. fsck

다. men	라. ps

30. Domain Name을 IP Address로 변환해주는 역할을 하는 것은?

가. IIS	나. DHCP

다. NNTP	라. DNS

31. Linux 시스템에서 “ping 이라는 파일을 표준 입력으로 받아서 만들어라”에 대한 명령어 형식으로 올바른 것은?

가. cat >ping	나. cat ping

다. cat - ping	라. cat <ping

32. Windows 2000 Server에서 FTP(File Transfer Protocol)는 두 가지 분리된 TCP 연결을 사용한다. 하나는 명령과 결과를 전달하는 연결(명령 채널)이고, 다른 하나는 실제 파일과 전송되는 디렉터리 목록(데이터 채널)을 전달하는 것이다. Active Mode를 사용했을 때 Server 측에서 기본적으로 사용되는 명령 채널과 데이터 채널의 포트 번호로 올바른 것은?

가. 명령 채널- 20, 데이터 채널 - 21

나. 명령 채널- 1001, 데이터 채널 - 1002

다. 명령 채널- 21, 데이터 채널 - 20

라. 명령 채널- 1002, 데이터 채널 - 1001

33. 공개키 암호 시스템에서 공개키가 인증되지 않으면 많은 문제점이 발생한다. 따라서 공개키에 대한 인증서를 발급하는 공개키 기반구조(PKI)시스템이 이용된다. 이러한 공개키 인증서는 어디에 포함 되는가?

가. X.400	나. X.409

다. X.500	라. X.509

34. SMTP 서비스는 메일 루트 디렉터리를 사용한다. 그리고 몇 가지 하위 디렉터리가 메일 메시지를 관리한다. 다음 하위 디렉터리의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 드롭(Drop) : 삭제된 메시지를 텍스트로 저장한다.

나. 큐(Queue) : Incoming 메시지는 전달되기 전에 큐 디렉터리에 저장된다.

다. 픽업(Pickup) : 수동으로 메시지를 대기시키는 저장소이다.

라. 배드메일(Badmail) : 배달될 수 없는 메시지를 저장한다.

35. 일반적인 운영체제의 보안에서 제공하는 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 파일 보호	나. 메모리 보호

다. 레지스터 보호	라. 접근 통제

36. Windows 2000 Server에서 Active Directory의 논리적 구조로 옳지 않은 것은?

가. Domain	나. Tree

다. Forest	라. Graph

37. Windows 2000 Server의 감사 로그 관리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 개별적인 감사 로그의 등록 정보를 구성할 수 있다.

나. 이벤트 로그를 저장하고 다른 기간 동안 로그를 비교하여 Server의 사용자 경향을 추적할 수 있다.

다. [등록정보]에서 "이벤트를 덮어쓰지 않음"으로 설정될 경우 로그가 가득 채워지면 자동으로 로그를 삭제한다.

라. Window 2000 Server가 취하는 동작을 조절하기 위해서는 [등록정보]를 사용할 수 있다.

38. Windows 2000 Server의 로컬 그룹에서 몇 가지의 제한적인 권한을 가지는 관리자 그룹이며 일반적인 시스템 관리업무인 로컬사용자 만들기, 공유 설정 등을 수행할 수 있는 그룹은?

가. Backup Operators	나. Guests

다. Power Users	라. Replicator

39. Windows 2000 Server의 보안 구성 관리자 도구 중 명령 프롬프트에서 보안 구성 작업을 자동화 하는 도구는?

가. Secedit

나. 보안 템플릿

다. 그룹 정책으로 보안 설정 확장

라. Local Security Policy

40. Windows 2000 Server가 감사할 수 있는 이벤트의 종류를 설명한 것 중 잘못된 것은?

가. 정책 변경 : 사용자 보안옵션, 사용자 권한 또는 계정 정책이 변경되는 이벤트

나. 시스템 이벤트 : Windows 2000 보안 및 보안 로그에 영향을 주는 이벤트

다. 디렉터리 서비스 액세스 : 사용자가 파일, 폴더 또는 프린터에 액세스 하는 이벤트

라. 권한 사용 : 시스템 시간 변경과 같은 사용자가 권한을 사용한 이벤트

41. Windows 2000 Server의 이벤트 뷰어에서 확인할 수 있는 이벤트 헤더에 포함되지 않는 정보는?

가. 날짜/시간	나. 사용자

다. 컴퓨터	라. 성공 유무

42. Windows 2000 Sever의 시스템이 정상적으로 부팅할 수 없는 경우가 발생했다. 모든 시작 부트 옵션이 실패했을 경우 사용하는 것으로, Windows 2000 Server를 시작할 수 있는 최소한의 버전이며, 관리자 계정으로 로그온 하여 시스템 복구 작업을 수행할 수 있는 명령 세트를 제공하는 복원 방법은?

가. 부트 옵션 사용	나. 복구 콘솔 사용

다. 백업 프로그램 사용	라. 서버 재구축

43. Windows 2000 Server에서 시스템 성능을 모니터링 하기 위한 툴을 나열한 것 중 올바른 것은?

가. Task Manager, Performance Console

나. Task Manager, Network Optimizer

다. Disk Manager, Recovery Console

라. Performance Console, Recovery Console

44. Linux에서 사용되는 스왑 영역(Swap Space)에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. 스왑 영역이란 시스템에서 사용 가능한 메모리양을 늘리기 위해 디스크 장치를 이용하는 것을 의미한다.

나. 스왑 영역은 가상 메모리 형태로 이용되며 실제 물리적 메모리와 같은 처리속도를 갖는다.

다. 시스템이 부팅될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담는 영역으로 10Mbyte 정도면 적당하다.

라. Linux에 필요한 바이너리 파일과 라이브러리 파일들이 저장되는 영역으로 많은 용량을 요구한다.

45. Windows 2000 Server가 기본적으로 지원하는 File System으로 옳지 않은 것은?

가. EXT2	나. NTFS

다. FAT	라. FAT32

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID 방식 중 미러링(Mirroring)이라고 하며, 최고의 성능과 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

47. 허브(Hub)에 대한 설명이 올바른 것은?

가. 더미 허브(Dummy Hub) - 단순한 접속 기능만을 제공 즉, 허브로 전달되는 데이터를 다른 모든 컴퓨터에 전달하는 기능만 제공

나. 스택커블 허브(Stackable Hub) - 접속된 노드에 대한 패킷 전송이 과도할 정도로 오래 지연되거나 과도한 패킷을 전송하는 경우 자동으로 해당 포트를 네트워크에서 분리하는 기능을 제공

다. 지능형 허브(Intelligent Hub) - 매니지먼트 허브(Management Hub)라고도 하며 100대 정도 되는 중규모 이상의 네트워크를 구성할 때 한 대의 마스터와 다수의 슬레이브 허브로 구성하며 네트워크 관리자는 한대의 허브만 관리하는 장점이 생김

라. 듀얼 스피드 허브(Dual Speed Hub) - SNMP(Simple Network Management Protocol)를 이용하여 원격지에서도 포트별 작동 상황을 감시할 수 있는 기능을 제공하며, 각 허브에 연결된 컴퓨터 사이에 속도의 저하가 일어나지 않거나 적게 일어남

48. 전송 매체의 특성 중 Fiber Optics에 해당하는 것은?

가. 여러 라인의 묶음으로 사용하면 간섭 현상을 줄일 수 있다.

나. 신호 손실이 적고, 전자기적 간섭이 없다.

다. 송수신에 사용되는 구리 핀은 8개 중 4개만 사용한다.

라. 수 Km이상 전송 시 Repeater를 반드시 사용해야 한다.

49. 해커의 공격 방법 중 하나로, 서버에 필요 이상의 서비스 요구를 계속 보냄으로써 정상적인 서비스가 불가능하도록 하는 공격 방법은?

가. DoS(Denial of Service)

나. Loss of Privacy

다. Impersonation

라. Loss of Integrity

50. DSU(Digital Service Unit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전용선로로 전송되는 디지털 신호를 받아 처리하는 기능을 갖는 일종의 모뎀이다.

나. WAN에 접근하기 위한 망 종단 장비이다.

다. 전용선으로 전달되는 단극(Unipolar) 신호를 쌍극(Bipolar) 신호로 변환해 주는 역할을 한다.

라. 원거리를 네트워크로 연결하기 위해 사용된다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	다	다	라	나	가	나	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	나	가	다	가	라	다	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	나	나	다	가	다	라	가	라	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	라	가	다	라	다	다	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	나	가	가	가	나	가	나	가	다