1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2010년 07월 18일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. NIC는 이더넷, 토큰링, FDDI와 같은 네트워크 형태에 따라 설계된 어댑터이다.

나. OSI 7 Layer 중 전송 계층에서 사용된다.

다. LAN 카드라 불리고 컴퓨터 내에 설치되는 확장카드이다.

라. 대부분의 NIC에는 MAC(Media Access Control) 주소가 부여되어 있다.

2. IPv4의 IP Address 할당에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 모든 Network ID와 Host ID의 비트가 ‘1’이 되어서는 안 된다.

나. Class B는 최상위 2비트를 ‘10’으로 설정한다.

다. Class A는 최상위 3비트를 ‘110’으로 설정한다.

라. ‘127.x.x.x’ 형태의 IP Address는 Loopback 주소를 나타내는 특수 Address로 할당하여 사용하지 않는다.

3. TCP/IP에서 Broadcast의 의미로 올바른 것은?

가. 한 호스트에서 다른 한 호스트로 메시지가 전송되는 것

나. 한 호스트에서 로컬 랜 상의 특정 그룹 호스트들에게 메시지가 전송되는 것

다. 한 호스트가 로컬 랜 상의 모든 호스트에게 메시지를 전송하는 것

라. 그룹 호스트들이 특정 그룹 호스트들에게 메시지가 전송되는 것

4. 라우팅 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. RIP, IGRP는 Distance Vector 알고리즘을 기초로 하는 프로토콜이다.

나. OSPF는 Link State 알고리즘을 기초로 하는 프로토콜이다.

다. Distance Vector 알고리즘은 경로를 결정 할 때 거리(Distance)와 방향(Vector)을 이용한다.

라. 일반적으로 Link State 알고리즘은 Distance Vector 알고리즘 보다 비교적 규모가 작고, 단순한 네트워크에서 사용된다.

5. TCP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 7 Layer 중 전송 계층 프로토콜이다.

나. 비연결 지향형이다.

다. Transmission Control Protocol의 약어이다.

라. 신뢰성 있는 데이터 전송을 제공한다.

6. ARP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Ethernet 주소를 IP Address로 매핑시킨다.

나. ARP를 이용하여 IP Address가 중복되어 사용되는지 찾을 수 있다.

다. ARP 캐시는 일정한 주기를 갖고 갱신된다.

라. 중복된 IP가 발견된 경우 ARP 캐시는 갱신되지 않는다.

7. ICMP의 Message Type필드의 유형과 질의 메시지 내용을 나타낸 것이다. 타입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 3 - Echo Request 질의 메시지에 응답하는데 사용된다.

나. 4 - 흐름제어 및 폭주제어를 위해 사용된다.

다. 5 - 대체경로(Redirect)를 알리기 위해 라우터에 사용한다.

라. 17 - Address Mask Request 장비의 서브넷 마스크를 요구하는데 사용된다.

8. TCP/IP 프로토콜 계층 중 TCP와 UDP를 사용하여 도착하고자 하는 시스템까지 데이터를 전송하는 역할을 하는 계층?

가. 전송 계층	나. 인터넷 계층

다. 응용 계층	라. 네트워크 접속 계층

9. 인터넷의 잘 알려진 포트(Well-Known Port) 번호로 옳지 않은 것은?

가. SSH - 22번	나. FTP - 21번

다. Telnet - 24번	라. SMTP - 25번

10. rlogin, telnet을 대체하여 사용되고 있는 SSH에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 원격호스트에 안전하게 접속하기 위한 보안 프로토콜이다.

나. 패스워드가 전자서명을 통해 암호화되어 보호된다.

다. Secure Socket Shell 이라고 부른다.

라. 쌍방 간 인증을 위해 Skipjack 알고리즘이 이용된다.

11. 전자우편을 위한 인터넷 표준 포맷으로, 사용자간의 바이너리(Binary) 파일전송에 관한 인터넷 표준안을 지칭하는 것은?

가. MIME	나. FTP

다. Archie	라. SMTP

12. SNMP(Simple Network Management Protocol)에서 네트워크 장치를 감시하는 요소는?

가. NetBEUI	나. 에이전트(Agent)

다. 병목	라. 로그

13. 라우팅 프로토콜 중 네트워크 거리를 계산할 때 홉(Hop)의 총계만을 사용하는 것은?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

14. HomePNA 기술에서 데이터 전송에 사용하는 표준 전송 방식은?

가. TCP/IP	나. CSMA/CD

다. HDLC	라. VoIP

15. IEEE 1394에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 미국의 애플 컴퓨터가 제창한 개인용 컴퓨터 및 디지털 오디오, 디지털 비디오용 시리얼 버스 인터페이스 표준 규격이다.

나. 현재 IEEE 1394a, IEEE 1394b, IEEE 1394q 표준이 계속해서 진행되고 있다.

다. IEEE 1394a는 디지털 비디오 녹화기, DVD 캠코더, 고해상도 프린터 그리고 스캐너 등 동급기기 간에 고화질 대용량 데이터 전송을 할 수 있다.

라. IEEE 1394b는 IEEE 1394a 표준에서 다른 기능을 추가하여 만든 표준으로 800Mbps~1,600Mbps 전송속도로 통신 할 수 있다.

16. USB에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. USB 주변기기는 핫 플러그와 PnP 기능을 지원한다.

나. 포트의 크기가 작고 이론적으로 무한 개의 주변기기를 지원할 수 있다.

다. PC와 연결 시 별도의 설정이나 H/W가 불필요하다.

라. 다양한 장점으로 인해 세계적인 표준규격으로 정해져 있다.

17. IEEE 802.15.1 표준으로 승인된 규격으로, 가정이나 사무실 내에 있는 컴퓨터, 프린터, 휴대폰 등 정보통신기기는 물론 각종 디지털 가전제품을 2.4GHz 대역의 주파수를 이용해 무선으로 연결해 주는 근거리 무선접속 기술은?

가. HomeRF	나. IrDA

다. WLAN	라. Bluetooth

2과목 : 네트워크 일반

18. 프로토콜의 기본적인 기능 중, 정보의 신뢰성을 부여하는 것으로, 데이터를 전송한 개체가 보낸 PDU(Protocol Data Unit)에 대한 애크널러지먼트(ACK)를 특정시간 동안 받지 못하면 재전송하는 기능은?

가. Flow Control	나. Error Control

다. Sequence Control	라. Connection Control

19. 다중화 방식으로 사용되고 있지 않은 것은?

가. 주파수분할 다중화(FDM)

나. 시분할 다중화(TDM)

다. 위상분할 다중화(PDM)

라. 파장분할 다중화(WDM)

20. 회선교환방식에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Store and Forward 방식으로 데이터 흐름의 논리적 단위인 메시지를 교환하는 방식이다.

나. 송수신 단말장치 간에 데이터를 전송 할 때마다 물리적인 통신경로를 설정하는 방식이다.

다. 연결 설정이 불필요한 비동기식 교환방식이다.

라. 패킷들의 도착순서가 목적지에서 각기 다를 수 있으므로 재조립 과정이 필요하다.

21. TCP/IP 프로토콜 계층 구조에서 전송 계층의 데이터 단위를 부르는 이름은?

가. Segment	나. Frame

다. Datagram	라. User Data

22. OSI 7 Layer 중 응용 계층(Application Layer)에서 통신을 수행하는 다양한 정보의 표현 형식을 공통의 전송형식으로 변환하고, 암호화 및 압축 등의 기능을 수행하는 계층은?

가. 세션 계층	나. 네트워크 계층

다. 전송 계층	라. 프리젠테이션 계층

23. 다음은 IEEE 802 규약이다. 잘못 짝지어진 것은?

가. IEEE 802.2 - Wireless LAN

나. IEEE 802.3 - CSMA/CD

다. IEEE 802.4 - Token Bus

라. IEEE 802.5 - Token Ring

24. 네트워크 케이블에서 실제로 움직이는 패킷은 크게 3 섹션으로 구별된다. 다음 중 패킷의 섹션으로 옳지 않은 것은?

가. 헤더	나. 데이터

다. 데이터그램	라. 트레일러

25. LAN의 Topology 중 아래 그림과 같이 공통 배선에 시스템의 모든 요소를 연결하는 방식은?

가. 스타형	나. 버스형

다. 링형	라. 결선형

26. IP(Internet Protocol)는 초기에 주소를 A, B, C 등으로 분류하여 기관에 배정되었는데, 인터넷 주소의 고갈 문제가 대두하면서 주소 크기는 유지하면서 새로운 인터넷 주소 방식 프로토콜이 제정되었다. 이 프로토콜은?

가. Classful Interdomain Routing Protocol

나. Classless Interdomain Routing Protocol

다. New Address Allocation Protocol

라. IPv6 Protocol

27. 광섬유의 종류로 옳지 않은 것은?

가. 그레디드 멀티모드	나. 그레디드 싱글모드

다. 스텝형 멀티모드	라. 스텝형 싱글모드

3과목 : NOS

28. 파일 또는 디렉터리의 사용 허가와 보안 기능을 갖는 Windows 2000 Server의 기본 파일 시스템은?

가. NTFS	나. FAT

다. FAT32	라. UFS

29. Windows 2000 Server의 IIS(인터넷 정보 서비스)에서 작업할 수 있는 서비스로 옳지 않은 것은?

가. FTP	나. DHCP

다. NNTP	라. SMTP

30. Windows 2000 Server에서 이미 지정된 이름에 대한 별칭 도메인을 지정하는 DNS 레코드는?

가. ISDN	나. A

다. MX	라. CNAME

31. 자신의 로컬 캐시에 이전에 다운로드 해놓았던 웹 페이지가 존재하는지를 확인하고, 만약 그 페이지가 발견되면, 사용자의 요구를 인터넷에서 새로 찾지 않고 로컬 캐시에 있는 내용을 사용자에게 보내주는 서버는?

가. Exchange 서버	나. 사이트 서버

다. SQL 서버	라. 프락시 서버

32. Windows 2000 Server에서 DHCP 서버에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 도메인 이름을 IP Address로 변환하는 역할을 담당하는 서버이다.

나. 서로 다른 서브넷(Subnet)을 연결하는 역할을 담당한다.

다. 특정 시점의 네트워크에 연결된 컴퓨터에 동적으로 IP Address를 할당한다.

라. 원하는 파일을 찾아 전송하는 역할을 담당한다.

33. Windows 2000 Server에서 제공되는 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 로컬 사용자 계정은 특정 컴퓨터에 로그온 하여 해당 컴퓨터의 자원에 액세스 할 수 있다.

나. 도메인 사용자 계정은 도메인에 로그온 하여 네트워크 리소스를 액세스 할 수 있다.

다. 기본 제공 사용자 계정은 관리 작업을 하거나 로컬 혹은 네트워크 자원에 접근할 수 있다.

라. 로컬 및 도메인 사용자 계정 모두 Local Security Database에 의해 생성되고, Active Directory에 저장된다.

34. Windows 2000 Server에서 계정 잠금에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 자동으로 삭제한다.

나. 잠금 발생을 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 없다.

다. 잠금이 발생한 이후에는 계정 잠금 기간만큼, 사용자 계정을 사용하지 못하도록 관리자에 의해 설정 될 수 있다.

라. Windows 2000 Server는 계정 잠금을 지원하지 않는다.

35. Windows 2000 Server에서 그룹 계정을 사용하는 이유는 그룹에 권한을 설정하여 사용자 계정을 포함시키면 관리하기 편리해지기 때문이다. 그룹 계정의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. Local Group	나. Domain Local Group

다. Network Group	라. Global Group

36. Windows 2000 Server 설치 시 기본으로 설치되는 사용자로 알맞게 짝지어진 것은?

가. User, Administrator	나. User, Guest

다. User, Group	라. Administrator, Guest

37. Windows 2000 Server에서 페이징(paging)이 많이 일어날 때 해결할 방법으로 올바른 것은?

가. CPU의 처리 속도가 느려서 발행되는 현상이므로, 처리 속도가 빠른 CPU로 교체한다.

나. 메모리가 부족해서 일어나는 현상이므로 메모리를 늘려준다.

다. 네트워크 병목 현상에 의해 발생되므로 네트워크 트래픽을 줄여준다.

라. 그래픽카드의 성능이 느린 경우 주로 발생하므로, 그래픽카드를 교체한다.

38. Windows 2000 Server에서 백업의 종류와 설명이 바르게 연결된 것은?

가. 보통 백업 : 수행하는 날짜에 수정된 모든 파일을 복사한다.

나. 매일 백업: 선택된 모든 파일을 복사하고 보관 속성을 해제하여 각 파일이 백업 된 것으로 표시한다.

다. 차등 백업 : 보통 백업이나 증분 백업을 수행하기 전에 만들어 졌거나 변경된 파일만 백업한다.

라. 복사 백업: 선택된 모든 파일을 복사하지만 보관 속성을 해제하지 않으므로 백업된 것으로 표시되지 않는다.

39. Windows 2000 Server의 MMC(Microsoft Management Console)의 기능 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 기능들을 모니터링하고 관리도구들을 액세스 하기 위한 관리자 콘솔이다.

나. 하나의 관리자 인터페이스에 필요한 관리 요소를 스냅인으로 추가하여 관리할 수 있는 편리한 도구이다.

다. 로컬 컴퓨터와 원격 컴퓨터를 하나의 화면에서 관리할 수는 없다.

라. 컴퓨터 관리에는 보통 시스템 도구, 저장소, 서비스 및 응용프로그램을 관리한다.

40. Windows 2000 Server에서 이용할 수 있는 TCP/IP 유틸리티가 아닌 것은?

가. ping	나. ifconfig

다. hostname	라. tracert

41. Windows 2000 Server의 동적 디스크에서 지원하지 않는 볼륨은?

가. 단순 볼륨	나. 스팬 볼륨

다. RAID - 5 볼륨	라. RAID - 0+1 볼륨

42. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

가. System Program	나. Loader

다. Shell	라. Directory

43. Linux 시스템 각각의 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /bin : 가장 기본적으로 사용하는 명령어가 들어있다.

나. /etc : 각 시스템의 고유한 설정 파일들이 위치한다.

다. /proc : 시스템 운영도중 파일의 크기가 변하는 파일들을 위한 공간이다.

라. /tmp : 임시 파일들을 위한 공간이다.

44. 사용자가 현재 작업 중인 디렉터리의 경로를 절대경로 방식으로 보여주는 Linux 명령어는?

가. cd	나. man

다. pwd	라. cron

45. Windows 2000 Server의 "시스템 성능 모니터"의 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 여러 컴퓨터의 데이터를 동시에 모니터링 할 수 있다.

나. 시스템 성능 모니터를 이용하면 네트워크 내에 모든 컴퓨터의 프로세서, 메모리, 캐시, 프로세스, 스레드 등의 작동을 모니터링 할 수 있다.

다. 차트, 로그, 경고, 보고서의 내용을 데이터베이스나 혹은 스프레드시트로 가져갈 수 있다.

라. 시스템의 정확한 작동 정보를 위한 베이스 라인 설정은 다수의 사용자가 시스템을 이용할 때 설정한다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 네트워크 장비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 브리지(Bridge) : OSI 7 Layer에서 데이터링크 계층을 연결하기 위해 사용한다.

나. 허브(Hub) : LAN 상의 여러 컴퓨터를 연결하는데 사용할 수 있다.

다. 라우터(Router) : OSI 7 Layer의 전송 계층에서 이종의 프로토콜을 연결하는데 사용한다.

라. 리피터(Repeater) : 전송되는 신호가 심하게 왜곡되거나 약화되기 전에 이를 가로챈 다음 증폭해서 재전송해 주는 장치이다.

47. 스위치 허브(Switch Hub)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 관리가 용이하다.

나. 네트워크 확장이 용이하다.

다. 포트 당 일정한 속도를 보장해 준다.

라. 스위치 허브에 연결된 사용자가 많을수록 전송속도는 향상된다.

48. 무선 랜의 기본 전송기술 중에는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 방식과 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) 있다. 이들에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. DSSS 방식은 무선 통신에서 주파수를 고정하지 않고 시간에 따라 변화시켜 송신하는 방식이다.

나. FHSS 방식은 하나의 신호 심볼을 일정한 시퀀스로 확산시켜 통신하는 방식이다.

다. DSSS 방식은 변조의 효율성이 좋고, 신호의 동기가 빠르며, 낮아진 전력 밀도로 대역 내 간섭이 적은 장점이 있어 CDMA(Code Division Multiple Access)에 사용되고 있다.

라. FHSS 방식은 8.6GHz ~ 8.7GHz 대역의 주파수를 사용한다.

49. 100Base-FX에 사용되는 케이블은?

가. 동축케이블	나. 광섬유 케이블

다. UTP	라. STP

50. 전력선을 매체로 전력선의 전원파형에 디지털 정보를 실어서 전송하는 통신방식은?

가. PLC	나. Home PNA

다. IEEE1394	라. USB

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	다	라	나	나	가	가	다	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	나	나	나	나	라	나	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	가	다	나	나	나	가	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	라	다	다	라	나	라	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	다	다	라	다	라	다	나	가