1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2010년 10월 12일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 도메인 이름을 알고 있는 호스트의 IP Address를 알아내는 데 사용되는 서비스로, 일반적으로 ISP(Internet Service Provider)에서 IP를 할당받을 때 같이 신청하는 것은?

가. Inverse Domain

나. Generic Domain

다. Country Domain

라. Administrative Domain

2. 아래에서 설명하는 기술의 명칭은?

가. WLAN	나. HomeRF

다. ZigBee	라. IrDA

3. C Class의 IP Address에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Network ID는 “192.0.0 ~ 223.255.255”이고, Host ID는 “1 ~ 254”이다.

나. IP Address가 203.240.155.32 인 경우, Network ID는 203.240, Host ID는 155.32가 된다.

다. 통신망의 관리자는 Host ID "0", "255"를 제외하고, 254개의 호스트를 구성할 수 있다.

라. Host ID가 255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트 된다.

4. OSI 7 Layer 중에서 IEEE 802.11에서 다루는 계층 범위로 올바른 것은?

가. 물리 계층

나. 물리 계층, 데이터링크 계층

다. 물리 계층, 데이터링크 계층, 네트워크 계층

라. 물리 계층, 데이터링크 계층, 네트워크 계층, 전송 계층

5. Link State 알고리즘을 이용해 서로에게 자신의 현재 상태를 알려주며 네트워크 내 통신을 위해 사용하는 프로토콜은?

가. OSPF	나. IDRP

다. EGP	라. BGP

6. IP Address를 하드웨어 주소로 대응시키기 위해 사용되는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. IGMP

7. ICMP의 Message Type 필드 번호와 유형이 잘못 연결된 것은?

가. 0 - Echo Reply

나. 8 - Echo Request

다. 12 - Timestamp Request

라. 17 - Address Mask Request

8. Bluetooth 기술에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 주파수 호핑 속도가 빠른 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)을 사용하여 간섭에 강하다.

나. 1대의 Master가 7대까지의 Slave를 연결하는 피코넷(Piconet)으로 구성되어 있다.

다. 주요 통신방식은 FDD(Frequency Division Duplex) 방식을 사용한다.

라. 부품의 전력 소모량이 크고, 그 부피도 큰 편이므로 소형 모바일 기기에 내장시키기에는 적합하지 않다.

9. TCP/IP 프로토콜 중 응용 계층에서 동작하지 않는 것은?

가. SMTP	나. Telnet

다. FTP	라. IGMP

10. USB에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. USB 1.1 규격은 Low Speed(1.5Mbps)와 Full Speed(12Mbps)를 지원하고 있다.

나. USB 1.1 규격의 Host Controller에서 USB 2.0 장치 연결이 가능하다.

다. 모든 USB 1.1 규격 장치들은 USB 2.0 규격 장치들과 같이 사용할 수 있으며, 2.0 규격으로 동작한다.

라. USB 장치는 PC와 Master - Slave 관계를 갖는다.

11. Telnet을 이용하여 상대방 컴퓨터에 접속을 시도하려고 한다. 상대방 컴퓨터에게 일정한 데이터를 보내 상대방 컴퓨터의 정상 동작 여부를 확인하고 싶을 때 사용하는 명령어는?

가. ping	나. nslookup

다. netstat	라. finger

12. BGP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 다른 AS상에 있는 라우터들 사이의 통신 프로토콜이다.

나. UDP를 사용한다.

다. Distance-Vector Protocol이다.

라. Exterior Gateway Protocol이다.

13. rlogin과 같은 초기 유닉스 계열 명령어에 보안 기능을 보완하여 원격지에 있는 호스트를 보다 안전하게 접속할 수 있는 응용 계층 프로토콜은?

가. SSH	나. RSH

다. RIP	라. CMIP

14. UDP 세션을 이용하여 네트워크를 관리하는데 사용되는 프로토콜은?

가. CMIP	나. SMTP

다. SNMP	라. TFTP

15. 하나의 서버는 서로 다른 서비스를 제공하고 있으며, 이 서비스는 포트라고 불리는 서로 다른 문을 통하여 제공된다. 다음은 서버가 일반적으로 사용하는 포트 번호를 나타내고 있다. 서비스에 따른 포트 번호가 잘못 짝지어진 것은?

가. FTP - 11	나. SSH - 22

다. Telnet - 23	라. SMTP - 25

16. DNS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 다른 호스트에 접근하고자 할 때 기억하기 어려운 IP Address 대신에 좀 더 이해하기 쉬운 계층적인 호스트 이름을 사용할 수 있도록 하는 기반 서비스이자 프로토콜이다.

나. 호스트 이름에 대한 분산 데이터베이스이다.

다. 호스트 이름은 단순한 나열이 아니라 하나의 논리적인 구조를 형성하고 있다는 것을 말한다. 이들 호스트들은 하나의 도메인으로 그룹화 되어 있고, 내부에 다른 도메인을 포함할 수 있다.

라. 호스트 이름은 영문자와 숫자 그리고 "@", "#"과 같은 특수 문자로 구성이 된다.

17. TCP와 UDP의 차이점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전 이중방식 스트림 중심의 연결형 프로토콜이고, UDP는 비 연결형 프로토콜이다.

나. TCP는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP는 그렇지 않다.

다. TCP는 보통 중요한 사용자 데이터 전송에, UDP는 시스템간의 메시지 전달에 주로 사용된다.

라. UDP는 TCP에 비해 오버헤드가 크다.

2과목 : 네트워크 일반

18. 오류 검출 방법 중 단일비트 수정이 가능한 중복 검사 방법은?

가. 해밍코드 중복검사	나. 순환 중복검사

다. 세로 중복검사	라. 체크섬 중복검사

19. 멀티 포인트 방식에서 중앙 컴퓨터가 주변의 터미널로 데이터를 전송하고자 하는 경우, 수신측 터미널의 상태를 확인하는 절차는?

가. Contention	나. Polling

다. Selection	라. Routing

20. 망 연동 장치 중 데이터링크 계층에서 동작하는 것은?

가. Bridge	나. Router

다. Repeater	라. Gateway

21. 가상 회선방식의 특징으로 올바른 것은?

가. 연결형 서비스를 제공한다.

나. 비 연결형 서비스를 제공한다.

다. 연결설정 작업 시, 시간 지연이 없다.

라. 가장 대표적인 방식이 인터넷이다.

22. 2.4GHz 대역으로 11Mbps 속도를 제공하며, 주로 지하철이나 학교 등에서 무선 LAN 서비스를 제공하는 데 사용되는 표준에 해당되는 것은?

가. IEEE 802.11a	나. IEEE 802.11b

다. IEEE 802.11f	라. IEEE 802.11g

23. OSI 7 Layer 중 물리적 링크 간의 신뢰성 있는 정보 전송을 제공하며 동기화, 에러 제어, 흐름 제어로서 데이터의 블록을 전송하는 기능을 가진 계층은?

가. 물리 계층	나. 데이터링크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 네트워크 계층

24. IEEE에서 표준화된 저속 Ethernet 방식은 전송매체와 전송속도에 따라 xBase-y 또는 xBroad-y형태의 이름을 갖는다. 여기서 x와 y의 의미로 올바른 것은?

가. x : 전송속도, y : 비트 에러율

나. x : 전송속도, y : 리피터 없이 전송가능 최대거리

다. x : 비트 에러율, y : 전송속도

라. x : 리피터 없이 전송가능 최대거리, y : 전송속도

25. 여러 개의 물리적인 LAN 세그먼트간의 연동(브리지 레벨)을 수행하는 LAN 스위치에 DTE들을 논리적으로 구분되는 가상 그룹으로 분리할 수 있는 기능을 부여한 LAN은?

가. Fast Ethernet	나. ATM LAN

다. VLAN	라. Gigabit Ethernet

26. LAN에서 사용하는 CSMA/CD 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 무선랜에 사용되는 방식으로, ACK 프레임을 사용하여 전송하기 전에 충돌이 일어나지 않도록 한 후 전송을 시작한다.

나. 송신을 원하는 호스트는 송신 전에 다른 호스트가 채널을 사용하는지 조사한다.

다. 전송하는 동안 계속적으로 채널을 감시하여 충돌이 발생하는지를 조사한다.

라. 충돌이 발생하게 되면, 충돌한 데이터들은 버려지고 데이터를 전송한 장치들에게 재전송을 요구한다.

27. AP(Access Point) 중심으로 여러 대의 노드가 연결되어 하나의 무선 네트워크 단위로 형성하는 무선 LAN 방식은?

가. Infrastructure	나. Ad-Hoc

다. Smart	라. PCMCIA

3과목 : NOS

28. DNS Record Type 중 Domain Name을 IP Address로 바꿔주는 레코드는?

가. SOA	나. NS

다. A	라. CNAME

29. Linux 시스템에서 기존에 설정된 crontab을 삭제하려고 할 때 올바른 명령어는?

가. crontab -u	나. crontab -e

다. crontab -l	라. crontab -r

30. Windows 2000 Server에서 NetBIOS 이름을 IP Address로 풀이하는 역할을 하는 서비스는?

가. DNS	나. WINS

다. DHCP	라. FTP

31. Linux 시스템에서 tar로 묶으면서 동시에 bzip2로 압축하는 명령어 형식은?

가. tar -xjvf	나. tar -cvfz

다. tar -cjvf	라. tar -xvfz

32. Windows 2000 Server에서 DHCP 범위 (Dynamic Host Configuration Protocol Scope) 혹은 주소 풀(Address Pool)을 만들 때 주의할 점이 아닌 것은?

가. 모든 DHCP 서버는 최소한 하나의 DHCP 범위를 반드시 가져야 한다.

나. DHCP 주소 범위에서 정적으로 할당되어야하는 주소가 있다면 반드시 해당 주소를 제외해야 한다.

다. 네트워크에 여러 DHCP 서버를 운영할 경우에는 DHCP 범위가 겹치지 않아야 한다.

라. 하나의 서브넷에는 여러 개의 DHCP 범위가 사용될 수 있다.

33. Windows 2000 Server의 관리도구 중 로컬 보안 설정을 통해 설정 가능한 보안정책이 아닌 것은?

가. 계정의 최소 암호 길이의 설정

나. 계정의 최소 암호 기간의 설정

다. 잘못된 암호를 입력하여 로그온 실패 시 계정이 잠기는 기간 설정

라. User 및 Group들의 로컬 파일 검색 허용 설정

34. 관리자가 계정을 만들지 않더라도 자동으로 Windows 2000 Server 설치와 함께 만들어지는 계정은?

가. 글로벌 사용자 계정

나. 내장(BUILT-IN)된 계정

다. 외부 사용자 계정

라. 도메인 사용자 계정

35. Windows 2000 Server에서 백업의 종류와 설명이 바르게 연결된 것은?

가. 보통 백업 : 수행하는 날짜에 수정된 모든 파일을 복사한다.

나. 매일 백업 : 선택된 모든 파일을 복사하고 보관 속성을 해제하여 각 파일이 백업 된 것으로 표시한다.

다. 차등 백업 : 보통 백업이나 증분 백업을 수행하기 전에 만들어 졌거나 변경된 파일만 백업한다.

라. 복사 백업 : 선택된 모든 파일을 복사하지만 보관 속성을 해제하지 않으므로 백업된 것으로 표시되지 않는다.

36. Windows 2000 Server에서 이용할 수 있는 TCP/IP 유틸리티가 아닌 것은?

가. ping	나. ifconfig

다. hostname	라. tracert

37. Windows 2000 Server에서 사용되는 가상 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 하드디스크의 일부를 메모리처럼 사용하는 방법이다.

나. 서버의 성능에 영향을 미친다.

다. 각 드라이브 별로 필요한 크기만큼 가상메모리를 설정할 수 있다.

라. 가상 메모리로 사용할 드라이브는, 가상 메모리의 크기만큼 파티션을 별도로 생성하여 관리해야 한다.

38. Windows 2000 Server의 그룹 중 파일이나 폴더의 소유권을 변경할 수 있는 것은?

가. Users	나. Replicator

다. Administrators	라. Backup Operators

39. Windows 2000 Server에서 secedit 명령 구문과 설명으로 옳지 않은 것은?

가. secedit /analyze : 데이터베이스의 기준선 설정과 비교하여 컴퓨터의 보안 설정을 분석할 수 있다.

나. secedit /export : 데이터베이스에 저장된 보안 설정을 내보낼 수 있다.

다. secedit /delete : 현재 진행 중인 보안설정을 삭제한다.

라. secedit /configure : 데이터베이스에 저장된 설정을 적용할 로컬 컴퓨터 보안을 구성한다.

40. Windows 2000 Server의 동적 디스크는 복수의 디스크 빈 공간으로부터 만들어진 저장 단위인 볼륨(Volume)으로 만들어진다. 볼륨에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 스트라이프 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 지정하며, 저장 시 하나의 디스크를 다 사용할 때까지 다른 디스크를 이용하지 않는다.

나. 스팬 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 사용하며, 각각의 디스크를 동시에 사용한다.

다. RAID-5 볼륨 : 최고의 성능을 기대할 수 있지만, 고장 대비 능력은 전혀 없다.

라. 미러 볼륨 : 같은 내용을 갖는 단순 볼륨을 동시에 두개 만드는 형태이며, 하나의 디스크에 오류가 발생해도 복구가 가능하다.

41. 시스템 성능 모니터에서 체크되는 요소로 옳지 않은 것은?

가. 이벤트(Event)	나. 객체(Object)

다. 카운터(Counter)	라. 인스턴스(Instance)

42. Windows 2000 Server 설치 도중에 파티션을 어떤 File System으로 포맷할 것인지를 결정해야 한다. Windows 2000 Server에서 기본적으로 지원하지 않는 파티션은?

가. NTFS	나. FAT

다. NFS	라. FAT32

43. Windows 2000 Server에서 파티션을 FAT에서 NTFS로 변환하는 명령은?

가. Convert C: /FS:FAT

나. Convert C: /NTFS:FAT

다. Convert C: /FAT:NTFS

라. Convert C: /FS:NTFS

44. Windows 2000 Server에서 여러 사용자 계정을 만들 경우 홈 디렉터리로 지정할 최종 경로에서 사용자 이름대신 사용하는 시스템 변수는?

가. %username%	나. %userdomain%

다. %homeshare%	라. %homedrive%

45. Windows 2000 Server에서 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류 수, 충돌 횟수, 현재 출력 큐에 대기 중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 것은?

가. ARP	나. Netstat

다. Filter	라. ICMP

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 물리계층의 연동 장비로 신호를 재생하는데 사용되는 것은?

가. Repeater	나. Brouter

다. Router	라. Gateway

47. Dummy Hub에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 신호를 재생 및 증폭한다.

나. LAN이 보유한 대역폭을 연결된 PC의 수만큼 나누어서 제공한다.

다. PC의 수가 증가하여도 특정 전송 속도를 보장한다.

라. 네트워크에 연결된 각 PC를 트리 구조로 연결하는데 사용된다.

48. 광섬유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 매우 가느다란 유리 섬유를 이용해 정보를 보내는 것으로, 넓은 대역폭을 가지며 전송 속도가 매우 빠르고 오류가 적다.

나. 전기적인 간섭을 받지 않는다.

다. 동축케이블보다 무게가 적고, 직경이 작다.

라. 광신호를 변복조하기 위한 별도의 장비가 필요 없으므로, 유지 보수에 드는 비용이 동축케이블 보다 적다.

49. 아래에서 설명하는 전송 매체에 해당하는 것은?

가. Thick-Net	나. Thin-Net

다. UTP Cable	라. Fiber Optic

50. Cisco 2500의 Privileged Mode에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Configuration File의 초기 설정이 이루어지지 않았을 경우에는 Privileged Mode 암호를 입력할 필요가 없다.

나. User Mode에서 Privileged Mode로 이동하려면 Disable을 실행한다.

다. 라우터의 환경을 조정한다.

라. Privileged Mode의 Prompt가 ‘#’으로 나타난다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	다	나	나	가	가	다	나	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	가	다	가	라	라	가	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	나	나	다	가	가	다	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	라	라	나	라	나	라	다	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	라	가	나	가	다	라	다	나