1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2012년 01월 15일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 인터넷의 잘 알려진 포트(Well-Known Port) 번호로 옳지 않은 것은?

가. 23번 - FTP	나. 25번 - SMTP

다. 80번 - WWW	라. 110번 - POP

2. 아래에서 설명하는 네트워크 방식은?

가. HomeRF	나. Bluetooth

다. IEEE 802.11b	라. IEEE 1294

3. IP Address의 Class에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. A Class 주소는 실제 128개의 네트워크에 할당할 수 있다.

나. B Class는 IP Address에서 최상위 비트를 '10'으로 설정하고, 그 이후 총 2 Octet 까지 네트워크 ID로 사용한다.

다. C Class 네트워크에서는 특별한 목적의 예약 주소를 제외하고 최고 256개의 호스트를 가질 수 있다.

라. D Class는 앞으로 사용하기 위해 남겨둔 실험적인 범위이다.

4. 다음은 Bluetooth에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. IEEE 802.15.1 규격으로 일반적인 무선랜(IEEE 802.11b/g)와 같은 2.4GHz영역의 주파수를 사용한다.

나. Bluetooth는 유선 Ethernet을 무선으로 대체하는 개념이다.

다. 버전 2.0에서는 EDR(Enhanced Data Rate)를 통하여 2.1Mbps의 실제 전송속도를 지원한다.

라. 클래스에 따라 최대 1~100m의 최대 전송거리와 1~100mW의 전송출력이 제한된다.

5. IPv6에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IETF(Internet Engineering Task Force)에서 IP Address 부족에 대한 해결 방안으로 만들었다.

나. IPv6 보다는 IPv4가 더 다양한 옵션 설정이 가능하다.

다. 주소 공간이 64bit로 증가한다.

라. Broadcasting 기능을 제공한다.

6. 아래의 설명에 적합한 홈 네트워크 방식은?

가. USB	나. Bluetooth

다. IEEE1394	라. IEEE 802.11

7. 다음 중 주어진 물리주소를 해당하는 논리주소로 바꿔주는 동적 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. IGMP

8. 다음 중 Home PNA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 유선 홈 네트워크 기술로 기존 전화회선을 사용하여 가정내 가전 기기들을 연결하는 기술이다.

나. CSMA/CD방식을 사용하여 데이터를 전송하기 때문에 이더넷과 같이 스위치나 허브를 사용하여야 한다.

다. HomePNA v2.0의 경우 10Mbps의 전송속도와 150m의 최대 전송거리를 갖는다.

라. 전화사용과 동시에 네트워크 게임, 파일 전송 등과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있으며, 네트워크에 연결된 모든 컴퓨터가 인터넷을 공유할 수 있기 때문에, 여러 사용자가 동시에 인터넷을 사용할 수 있다.

9. ICMP 메시지가 사용되는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 라우터나 호스트 간의 제어 또는 오류정보를 주고받을 경우

나. 호스트나 라우터가 IP 헤더의 문법 오류를 발견한 경우

다. 호스트의 IP가 중복된 경우

라. 라우터가 데이터를 전달할 수 없는 경우

10. 홉 카운팅 기반으로 경로를 설정하는 프로토콜은?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

11. IGMP 쿼리 메시지의 경우 모두 '0'으로 설정되는 필드는?

가. 버전(Version)

나. 종류(Type)

다. 체크섬(Checksum)

라. 그룹 주소(Group Address)

12. TCP(Transmission Control Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 연결위주의 전송방식이다.

나. 신뢰성 있는 전송방식이다.

다. 능동적인 흐름제어기능을 가지고 있다.

라. 일부 데이터가 손실되어도 치명적이지 않는 프로그램 등에 적합하다.

13. Telnet에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송/수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격접속을 위한 프로토콜

14. DNS 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. A : DNS 이름과 호스트의 IP Address를 연결한다.

나. CNAME : 이미 지정된 이름에 대한 별칭 도메인이다.

다. AAAA : 해당 도메인의 주 DNS 서버에 이름을 할당하고 데이터를 얼마나 오래 캐시에 저장할 수 있는지 지정한다.

라. MX : 지정된 DNS 이름의 메일 교환 호스트에 메일 라우팅을 제공한다.

15. SSH은 포트포워딩(Port Forwarding) 기능을 제공한다. 이 기능을 사용함으로써 얻을 수 있는 장점은?

가. 통신비용의 절감

나. 암호화를 지원하지 않는 프로그램의 안전한 사용

다. 선택적인 데이터 압축으로 전송 속도 향상

라. 사용자의 자동 인증

16. Domain Name을 IP Address로 변환하는 것은?

가. ARP	나. DHCP

다. WINS	라. DNS

17. TCP/IP 인터넷 프로토콜에 기반을 둔 응용 계층에서 지원하지 않는 프로토콜은?

가. ICMP(Internet Control Message Protocol)

나. rlogin(Remote Login)

다. NFS(Network File System)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

2과목 : 네트워크 일반

18. 컴퓨터 모뎀과 전송 매체의 데이터 속도를 나타내는 일반적인 단위는?

가. DPI	나. BPS

다. PPM	라. RPM

19. 시분할 다중화(TDM) 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디지털 전송에 쓰인다.

나. 동기식 방법과 비동기식 방법이 있다.

다. 주파수 편이 변복조(FSK)의 역할을 수행한다.

라. T1 다중화는 시분할 다중화 방법이다.

20. 병렬통신(Parallel Communication)의 특징이 아닌 것은?

가. 동시에 여러 비트의 데이터를 전송한다.

나. 전송속도가 빠르다.

다. 회로의 구성이 단순하다.

라. 원거리 통신에는 부적합하다.

21. OSI 참조 모델의 설계 원칙으로 적합하지 않은 것은?

가. 계층 간 인터페이스에 정보의 흐름을 최소화

나. 최적화된 계층의 수를 목적으로 한 설계

다. 네트워크 전송 속도를 고속화하기 위한 설계

라. 국제 표준 규약을 목적으로 한 설계

22. IEEE 표준에서 정의하는 기술의 연결이 옳지 않은 것은?

가. IEEE 802.3 - Ethernet

나. IEEE 802.4 - Token Ring

다. IEEE 802.11 - Wireless LAN

라. IEEE 802.15 - Wireless PAN

23. 네트워크계층(Network Layer)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 호스트들의 주소 체계를 설정한다.

나. 경로 선택 및 라우팅 기능을 수행한다.

다. 데이터의 흐름을 제어한다.

라. 네트워크 계층에서 전달하는 데이터는 패킷이라 불린다.

24. 회선 교환 방식과 비교하였을 때 패킷 교환방법의 특성이 아닌 것은?

가. 데이터 통신에 적합한 방식이다.

나. 회선을 효율적으로 사용하는 방식이다.

다. 음성 통화에 적합한 방식이다.

라. 패킷 단위로 전송이 이루어진다.

25. 고속 이더넷에서 한 개의 허브에 여러 개의 노드를 연결하기 위한 네트워크 구성은?

가. 링형	나. 버스형

다. 스타형	라. 트리형

26. Peer to Peer 네트워크를 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. 전체 컴퓨터가 서버 및 클라이언트의 역할을 모두 한다.

나. 노드와 노드간의 메시지 전달은 반드시 서버를 거쳐 이루어진다.

다. 네트워크에 연결된 각각의 컴퓨터가 클라이언트인 동시에 서버로 운영된다.

라. 데이터베이스 공유 서비스에 부적합하고 네트워크 전체의 관리 일원화가 어렵다.

27. 다음에서 설명하는 서비스는?

가. IPTV(Internet Protocol TV)

나. Bluetooth

다. IMT-2000

라. WAP(Wireless Application Protocol)

3과목 : NOS

28. 추가적인 DNS 서버는 관리해야 할 인터넷 주소범위에 존재하는 도메인 데이터베이스 파일을 주 데이터베이스로 부터 복사본을 얻는다. 이 수행은 다음 중 어느 것인가?

가. 영역 전송	나. 중복 제공

다. 권한 위임	라. 도메인 명명

29. 리눅스의 표준 디렉터리 구조에서 리눅스 시스템의 각종설정파일이 위치하는 디렉터리는?

가. /bin	나. /dev

다. /etc	라. /usr

30. Windows 2000 Server에서 흩어져 있는 여러 대의 서버를 관리 할 때 직접 그 서버에 가보지 않고도 관리할 수 있어서 서버 관리자들에게 유용한 서비스는?

가. 클라이언트 서비스	나. 원격 터미널 서비스

다. 서버 응용 서비스	라. DNS 서비스

31. Linux 시스템에서 사용자에게 할당되어 있는 디렉터리로 사용자가 임의로 사용할 수 있는 디렉터리 영역은?

가. Root Directory	나. Home Directory

다. Temporary Directory	라. Public Directory

32. Windows 2000 서버에서 액티브 디렉토리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 표준 이름 포맷으로 X.400 이름 포맷이 있다.

나. DNS에 대한 지원 기능이 있다.

다. 사용하기 쉽고 강력한 기능의 API를 제공한다.

라. 관리의 편리함을 제공한다.

33. Linux에서 디렉터리를 삭제하는 명령어는?

가. mkdir	나. deldir

다. rmdir	라. pwd

34. Windows 2000 Server에서 그룹계정을 사용하는 이유는 그룹에 권한을 설정하여 사용자 계정을 포함시키면 관리하기 편리해지기 때문이다. 그룹 계정의 종류에 해당하지 않는 것은?

가. Local Group	나. Domain Local Group

다. Network Group	라. Global Group

35. Linux에서 'ls -al'의 결과 맨 앞에 나오는 항목이 파일 혹은 디렉터리의 권한을 나타내준다. 즉, [파일타입] [소유자 권한] [그룹 권한] [그 외의 유저에 대한 권한]을 표시한다. 만약 [파일타입]부분에 '-'표시가 되어 있다면 이것의 의미는?

가. 파일 시스템과 관련된 특수 파일

나. 디렉터리

다. 일반 파일

라. 심볼릭/하드링크 파일

36. Windows 2000 Server에서 소프트웨어 설치나 다른 사용자 계정을 생성, 삭제 및 각 사용자들의 권한을 부여하는 작업을 위해 접속해야 할 계정은?

가. Guest	나. User

다. Installer	라. Administrator

37. 공개키 암호시스템에서 어떤 공개키가 누구의 공개키인지 확인해 주는 과정은?

가. 개인키 인증	나. 공개키 인증

다. 비밀키 인증	라. 공개키 발급

38. LDAP의 설명으로 잘못된 것은?

가. LDAP는 국제표준화를 담당하는 ITU(Internal Telecommunications Union)에서 디렉터리의 호환을 위해서 만들었다.

나. LDAP 프로토콜은 X.500의 불편한 기능들과 단점들을 배제한 프로토콜이다.

다. LDAP는 현재 디렉터리 서비스의 표준 프로토콜로 자리 잡고 있다.

라. Windows 2000 Server의 Active Directory 서비스는 LDAP 프로토콜을 이용하여 구현되었다.

39. 암호화 파일 시스템(EFS)의 수행 작업으로 옳지 않은 것은?

가. 암호화 파일 전송

나. 암호화 파일에 액세스

다. 암호화된 파일 이동 또는 이름 바꾸기

라. 암호화된 파일 복사

40. Windows 2000 Server 설치시 기본적으로 생성되는 그룹으로 삭제가 불가능한 그룹은?

가. Internets	나. Routes

다. Guests	라. Prints

41. Windows 2000 Server에서 로컬 보안 설정 시, 감사 정책 중 '동작을 수행한 프로그램 추적'을 위한 이벤트 유형은?

가. 프로세스 추적

나. 개체 액세스

다. 시스템 이벤트

라. 디렉터리 서비스 액세스

42. Linux 시스템에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 1991년에 최초로 개발된 UNIX 호환 운영체제이다.

나. 서버용으로만 개발된 운영체제이다.

다. 소스가 공개되어 있으므로 해커나 프로그래머들에 의해 언제나 수정 보완된다.

라. 멀티유저, 멀티태스킹을 지원하는 운영체제이다.

43. 이벤트 로깅 옵션 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 이벤트 뷰어의 콘솔 트리에서 옵션을 설정할 [로그]를 클릭한 후 [활동] 메뉴에서 [속성]의 [일반] 탭에서 옵션을 지정한다.

나. 이벤트 로그 서비스에서 발생하는 시스템 로그를 관찰하면 시스템 문제를 해결하고 예견할 수 있다.

다. 이벤트 뷰어를 열려면 시작, 제어판, 관리도구, 이벤트 뷰어를 차례로 클릭한다.

라. 최상의 보안을 유지하기 위하여 항상 관리자로 로깅옵션을 설정한다.

44. Linux 시스템에서 삼바서버의 환경 설정파일은?

가. samba.conf	나. smbusers

다. lmhosts	라. smb.conf

45. 서버의 어플리케이션 같은 선택적 요소를 설치할 때 사용하는 cmdlines.txt에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 일반적인 어플리케이션 설치 정보와 실행파일을 담고 있다.

나. 어플리케이션 설치시 특정 사용자만 설치하고자 할 경우 이용한다.

다. 서비스로 로그온하여 모든 사용자에 대한 복제를 변경하고자 할 경우 이용한다.

라. cmdlines.txt 파일은 배포 폴더의 '/$OEM$' 하위 폴더로 부터 구성 요소를 설치할 때 이용된다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. Bridge의 단점을 보완하고 경로배정의 기능이 있는 네트워크 계층과 관련 있는 인터넷 연동 장치는?

가. Hub	나. Repeater

다. Gateway	라. Router

47. Application Layer에 위치하고 있는 이 장비는 프로토콜 번역기라고도 불리며 서로 다른 통신 프로토콜을 연결하는데 이용된다. 이 장비는?

가. 라우터(Router)	나. 게이트웨이(Gateway)

다. 브리지(Bridge)	라. 브라우터(Brouter)

48. 네트워크상에 사용되는 케이블의 종류에 따른 설명이다. 연결이 옳지 않은 것은?

가. 동축케이블 : 중앙의 구리선에 흐르는 전기신호는 그것을 싸고 있는 외부 구리망 때문에 외부의 전기적 간섭을 적게 받고 전력손실이 적다.

나. 광케이블 : 빛을 이용하여 정보를 전송하므로 전자기파 간섭이 없고 100Mbps 이상의 고속 데이터 전송이 가능하다.

다. UTP : 케이블 세그먼트의 최대 길이는 185M이다.

라. STP : 케이블에 피복이 있어 UTP 보다 간섭에 강하다.

49. 동축케이블의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 값은 광섬유에 비해서는 싸지만 전화선보다는 비싸다.

나. 아날로그와 디지털 신호 모두를 전송할 수 있는 매체이다.

다. 외부 구리망 때문에 중앙의 구리선에 흐르는 전기신호는 전기적 간섭을 적게 받는다.

라. 생김새는 원통 모양이며 Core, Clad, Jacket 등으로 구성 되어 있다.

50. FSS(Fixed Satelite Service)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 일반 대중에 의해 직접 수신될 수 있도록 신호를 우주국에 의해 전송하거나 재전송하는 무선 통신 업무이다.

나. 위성과 통신하는 지구국의 지리적인 위치가 고정된 형태이다.

다. 점대점 업무 기능을 가진다.

라. Telephone TV Distribution 등의 서비스를 제공한다.

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	나	나	가	다	나	나	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	라	다	나	라	가	나	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	다	다	다	나	가	가	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	다	다	다	라	나	가	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	라	라	가	라	나	다	라	가