1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2013년 01월 27일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 라우팅을 지원하는 프로토콜들로만 구성된 것은?

가. NetBIOS, TCP/IP, IPX/SPX

나. NetBEUI, DLC, Appletalk

다. IPX/SPX, NetBEUI

라. TCP/IP, IPX/SPX

2. IGMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

라. IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

3. IP Address 설정에 관한 내용으로 올바른 것은?

가. IP Address는 네트워크 주소와 호스트 주소로 구성된다.

나. IPv6에서 IP Address의 크기는 32Bits이다.

다. IP Address '129.120.120.88'은 A Class 범위에 속한다.

라. IP Address 중 '255'는 Broadcast 하기 위해 이용되고, 주소가 모두 '0'일 때는 로컬 호스트를 가리킨다.

4. IP 데이터그램 전달을 위한 주소 형태 중 IPv4와 비교하여 IPv6에서만 제공되는 서비스는?

가. Unicasting	나. Multicasting

다. Broadcasting	라. Anycasting

5. IPv6 프로토콜의 구조는?

가. 32비트	나. 64비트

다. 128비트	라. 256비트

6. 인터넷 서비스를 위해 기본으로 할당된 Telnet의 포트 번호는?

가. 23	나. 22

다. 80	라. 70

7. NAT(Network Address Translation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 바꿔주는데 사용하는 통신망의 주소 변환기술이다.

나. NAT를 사용할 경우 내부 사설 IP 주소는 C Class를 사용해야만 정상적인 동작이 가능하다.

다. 외부 침입자가 공격하기 위해서는 사설망의 내부 사설 IP 주소를 알아야 하기 때문에 공격이 어려워지므로 내부 네트워크를 보호할 수 있는 장점이 있다.

라. NAT를 이용하면 한정된 공인 IP 주소를 절약 할 수 있다.

8. IP Address를 물리적 네트워크 주소로 변환시켜주는 Protocol은?

가. TCP	나. ARP

다. DHCP	라. WINS

9. DHCP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙에서 IP Address를 관리하고 개별 클라이언트들에게 자동으로 할당한다.

나. IP Address를 할당 받으려면 반드시 DHCP 서버의 IP Address를 클라이언트의 네트워크 등록정보에 입력해야 한다.

다. DHCP는 호스트 이동 시에 자동으로 새로운 IP Address를 할당할 수 있다.

라. 임의 주소를 할당하는 경우에는 같은 호스트에서 동일한 주소의 사용이 가능하다.

10. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 동영상에 있어서는 얼마만큼 데이터가 정확하게 전달되었는지 보다 얼마만큼 끊이지 않고 전달되었는지가 중요하기 때문에, 동영상 전송에 많이 사용된다.

나. OSI 7 계층 모델에서 전송 계층에 속한다.

다. 양방향 전송을 하며, 종단 간의 흐름제어를 위해 Dynamic Sliding Window 방식을 사용한다.

라. TCP와 비교하여 최소한의 오버 헤드를 갖는 작은 헤더를 갖는다.

11. DNS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 다른 호스트에 접근하고자 할 때 기억하기 어려운 IP Address 대신에 좀 더 이해하기 쉬운 계층적인 호스트 이름을 사용할 수 있도록 하는 기반 서비스이자 프로토콜이다.

나. 호스트 이름에 대한 분산 데이터베이스이다.

다. 호스트 이름은 단순한 나열이 아니라 하나의 논리적인 구조를 형성하고 있다는 것을 말한다. 이들 호스트들은 하나의 도메인으로 그룹화 되어 있고, 내부에 다른 도메인을 포함할 수 있다.

라. 호스트 이름은 영문자와 숫자 그리고 '@', '#'과 같은 특수 문자로 구성이 된다.

12. 호스트의 IP Address가 '201. 100. 5. 68/28' 일 때, Network ID로 올바른 것은?

가. 201. 100. 5. 32	나. 201. 100. 5. 0

다. 201. 100. 5. 64	라. 201. 100. 5. 31

13. TCP/IP에서 Unicast의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 여러 호스트로 전송되는 패킷

나. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송되는 패킷

다. 메시지가 한 호스트에서 망상의 다른 모든 호스트로 전송되는 패킷

라. 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹호스트들로 전송되는 패킷

14. rlogin과 같은 초기 유닉스 계열 명령어에 보안 기능을 보완하여 원격지에 있는 호스트를 보다 안전하게 접속할 수 있는 응용 계층 프로토콜은?

가. SSH	나. RSH

다. RIP	라. CMIP

15. Subnet Mask에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 각 IP Address의 Broadcasting 범위를 지정하기 위해 사용된다.

나. 모든 IP Address의 Subnet Mask가 동일하다.

다. 하나의 네트워크 Class를 여러 개의 네트워크 Segment로 분리하여 IP Address를 효율적으로 사용할 수 있게 한다.

라. 하나의 네트워크 IP Segment란 Broadcasting Boundary를 의미한다.

16. SMTP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 두 호스트 간 메시지 전송을 제공한다.

나. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

다. 전송에 대해 TCP를 사용한다.

라. 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

17. TCP/IP의 동작 과정 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP는 사용자의 필요에 따라 데이터를 패킷들로 나눈다.

나. IP는 TCP 패킷에 Destination Address를 추가한다.

다. 모든 패킷들은 아날로그 데이터로 변환되어 목적지에 전송된다.

라. 패킷이 목적지에 도달하면, 호스트가 사용할 수 있는 데이터로 변환한다.

2과목 : 네트워크 일반

18. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 수신측에서 데이터 전송량이나 전송 속도 등을 조절하는 기능은?

가. Flow Control	나. Error Control

다. Sequence Control	라. Connection Control

19. 인접한 개방 시스템 사이의 확실한 데이터 전송 및 전송 에러제어 기능을 갖고 접속된 기기 사이의 통신을 관리하고, 신뢰도가 낮은 전송로를 신뢰도가 높은 전송로로 바꾸는데 사용되는 계층은?

가. 물리 계층(Physical Layer)

나. 네트워크 계층(Network Layer)

다. 전달 계층(Transmission Layer)

라. 데이터링크 계층(Datalink Layer)

20. 멀티 포인트 방식에서 중앙 컴퓨터가 주변의 터미널로 데이터를 전송하고자 하는 경우, 수신측 터미널의 상태를 확인하는 절차는?

가. Contention	나. Polling

다. Selection	라. Routing

21. 다음 중에서 무선 LAN의 표준화를 담당하고 있는 기구는 어느 것인가?

가. IEEE	나. IETF

다. ITU-T	라. ISO

22. 다음 중 광통신 전송로의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 긴 중계기 간격	나. 대용량 전송

다. 비전도성	라. 협대역

23. CSMA/CD에 기반한 네트워킹 기술은?

가. Token Ring	나. FDDI

다. Ethernet	라. Token Bus

24. PCM 변조 방식의 변조과정 순서를 올바르게 나열한 것은?

가. 표본화 - 양자화 - 압축 - 부호화

나. 표본화 - 압축 - 양자화 - 부호화

다. 표본화 - 부호화 - 양자화 - 압축

라. 표본화 - 양자화 - 부호화 - 압축

25. 하나의 회선을 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 엔코딩	나. 멀티 플렉싱

다. 디코딩	라. 흐름 제어

26. ARQ 방식 중 에러가 발생한 블록으로 되돌아가 모든 블록을 재전송하는 것은?

가. Go-back-N ARQ	나. Selective ARQ

다. Adaptive ARQ	라. Stop-and-Wait ARQ

27. 기가비트 이더넷(Gigabit Ethernet)의 특징 중 옳지 않은 것은?

가. IEEE 803. 3에 표준으로 정의되어 있다.

나. 전송방식으로 기존 이더넷상의 CSMA/CD를 그대로 사용한다.

다. 기존 이더넷상의 전송 속도를 초당 1기가비트까지 향상시킨 것이다.

라. 기업의 백본(Backbone)망으로도 사용된다.

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET	나. FTP

다. NNTP	라. WWW

29. Windows 2003 Server의 파일 및 프린터 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 드라이브 공유 시에 접속할 수 있는 최대 사용자 수를 제한할 수 있다.

나. 공유된 드라이브나 디렉터리에는 손모양의 아이콘이 나타난다.

다. 디스크 드라이브 뿐만 아니라, 특정 디렉터리만 공유시킬 수도 있다.

라. 공유 프린터는 반드시 기본 프린터로 설정되어 있어야 한다.

30. 아파치 서버의 설정파일인 'httpd. conf'의 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. KeepAlive On : HTTP에 대한 접속을 끊지 않고 유지한다.

나. StartServers 5 : 웹서버가 시작할 때 다섯 번째 서버를 실행 시킨다.

다. MaxClients 150 : 한 번에 접근 가능한 클라이언트의 개수는 150개 이다.

라. Port 80 : 웹서버의 접속 포트 번호는 80번이다.

31. Linux에서 외부에서 마운트 요청이 오면 응답해 주는 역할을 하는 데몬(Deamon)은?

가. rpc. mountd	나. rpc. nfsd

다. rpc. lockd	라. rpc. statd

32. Windows 2003 Server에서 Active Directory의 논리적 구조로 옳지 않은 것은?

가. Domain	나. Tree

다. Forest	라. Graph

33. 컴퓨터가 부팅 될 수 있도록, Linux 운영체제의 핵이 되는 커널을 주 기억 장소로 상주시키는데 사용되는 부트 로더는?

가. LILO	나. MBR

다. CMOS	라. SWAP

34. Windows 2003 Server에서 사용하는 사용자 계정의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Administrator 계정은 Windows 2003 Server 설치 시 만들어진다.

나. 일반적으로 사용자를 만들면 그 사용자는 Backup Operations 그룹의 구성원이 된다.

다. 일반 사용자 계정으로 로그온 하면 컴퓨터와 도메인에 대한 제한적인 권한만을 가진다.

라. Administrator 계정으로 로그온 하면 컴퓨터와 도메인에 대한 모든 관리를 할 수 있다.

35. Linux 시스템의 기본 명령어들이 포함되어 있는 디렉터리는?

가. /dev	나. /lib

다. /bin	라. /etc

36. 자신의 IP 정보를 확인 했더니 IP는 '203. 254. 101. 100'이고, 서브넷 마스크는 '255. 255. 255. 0' 이었다. 이 IP의 특징에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 공인(Public) IP Address이다.

나. B Class에 속하는 IP Address이다.

다. 약 65,500개의 내부 PC사용이 가능하다.

라. 멀티캐스트(Multicast) 용도로 사용되는 IP Address로, 일반 용도로 사용되는 PC에서 할당된 경우라면 잘못 할당된 경우이다.

37. Linux 설치 시 Swap 영역에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RAM의 부족한 용량을 보충하기 위해 하드 디스크의 일정부분을 지정하여 RAM처럼 사용한다.

나. 일반적으로 실제 메모리의 두 배 정도면 적당하다.

다. 시스템을 모니터링 한 결과 Swap이 많이 일어나면 메모리를 증설해야 한다.

라. 한번 설정한 Swap은 추가가 불가능하므로 신중을 기해 크기를 결정해야 한다.

38. Windows 2003 Server에서 NTFS의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. FAT, HPFS 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉토리의 압축을 지원한다.

다. POSIX 요구 사항을 지원한다.

라. NTFS의 가장 큰 장점은 널리 호환된다는 것이다.

39. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

가. 755	나. 777

다. 766	라. 764

40. Linux에서 사용되는 파티션 이름이 'hda1'인 경우의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 'hd'는 스카시(SCSI)하드 디스크를 말한다.

나. 'hd'는 IDE 하드 디스크를 말한다.

다. 'a'는 물리적으로 첫 번째 IDE 커넥터에 연결된 하드 디스크를 나타낸다.

라. '1'은 그 하드 디스크의 첫 번째 파티션을 나타낸다.

41. Linux에서 '/home' 디렉터리 밑에 'icqa'라는 하위 디렉터리를 생성하고자 할 때 올바른 명령은?

가. ls /home/icqa	나. cd /home/icqa

다. rmdir /home/icqa	라. mkdir /home/icqa

42. Windows 2003 Server에서 네임서버를 구축하기 위해 반드시 필요한 사항으로 옳지 않은 것은?

가. NAT(Network Address Translation)

나. 공인 IP Address

다. InterNIC 이나 KRNIC에 등록된 도메인 명

라. Linux, Windows 2000 Server, Unix가 설치된 시스템

43. Linux에서 게이트웨이를 추가 또는 삭제하려고 할 때 사용되는 명령어는?

가. route	나. ipconfig

다. ping	라. passwd

44. Linux 시스템에서 사용되는 DNS 관련 파일로 옳지 않은 것은?

가. named. conf	나. zone_file

다. rzone_file	라. reverse_zone_file

45. 삼바(SAMBA)의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 삼바(SAMBA) 설치는 RPM으로 설치할 수 있다.

나. MS Windows 계열 운영체제가 설치된 컴퓨터에 연결된 프린터를 공유하여 사용할 수 있다.

다. MS Windows 계열 운영체제가 설치된 컴퓨터에 있는 파일을 공유할 수 있다.

라. 네트워크를 통해 Linux의 NTFS 파일 시스템을 연결할 목적으로 개발되었다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 7 Layer 중 4 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC Address가 있다.

47. 다음 중 최대길이가 100M인 케이블은?

가. 10Base2	나. 10BaseT

다. 토큰링	라. 아크넷(ArcNet)

48. 라우터가 패킷의 목적지를 결정하는 방법은?

가. 출발지 IP Address를 검사한다.

나. MAC 주소를 검사한다.

다. BDC 주소를 검사한다.

라. 목적지 IP Address를 검사한다.

49. 스테틱 라우팅(Static Rouing) 프로토콜에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 스테틱의 대표적인 프로토콜은 RIP와 OSPF가 있다.

나. 네트워크 관리자가 직접 경로를 알고서 라우터에 입력해줘야 한다.

다. 라우팅 경로의 자동우회가 가능하다는 장점을 가지고 있다.

라. 보안에 취약하다는 단점을 가지고 있다.

50. 이기종간의 네트워크 특성을 상호 변환하여 호환성이 있는 정보 전송을 가능하게 해주는 기기로 OSI 7 Layer의 세션, 표현, 응용 계층 등을 연결하는 장치는?

가. Repeater	나. Bridge

다. Router	라. Gateway

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	가	가	라	다	가	나	나	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	나	가	나	나	다	가	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	다	나	나	가	가	가	라	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	가	나	다	가	라	라	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	다	라	가	나	라	나	라