1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2013년 07월 21일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 원격 컴퓨터에 안전하게 액세스하기 위한 유닉스 기반의 명령 인터페이스 및 프로토콜로, 기본적으로 22번 포트를 사용하고, 클라이언트/서버 연결의 양단은 전자 서명을 사용하여 인증되며, 패스워드는 암호화하여 보호되는 것은?

가. SSH	나. IPSec

다. SSL	라. PGP

2. IPv4에서 잘못된 형식의 IP Address는?

가. 128.110.125.18	나. 221.251.256.111

다. 222.210.21.95	라. 192.54.110.21

3. Windows 2003 Server에서 사용 중인 호스트 컴퓨터에 설정된 IP Address, Subnet Mask, Gateway Address, DNS Address를 확인할 수 있는 명령어는?

가. ipconfig	나. ping

다. netstat	라. ARP

4. UDP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 계층의 프로토콜이다.

나. 연결지향으로 신뢰성 있는 전송을 한다.

다. User Datagram Protocol의 약자이다.

라. Broadcast를 이용하여 한꺼번에 많은 수의 호스트들에게 데이터를 전송할 수 있다.

5. C Class의 IP Address에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Network ID는 '192.0.0 ~ 223.255.255'이고, Host ID는 '1~254'이다.

나. IP Address가 203.240.155.32 인 경우, Network ID는 203.240, Host ID는 155.32가 된다.

다. 통신망의 관리자는 Host ID '0', '255'를 제외하고, 254개의 호스트를 구성할 수 있다.

라. Host ID가 255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트 된다.

6. HTTP의 응답 메시지(Response Message) 내의 상태 라인(Status Line)은 응답 메시지의 상태를 나타낸다. 다음 중 클라이언트가 요청한 메소드에 대해 응답할 때, 요청된 메소드가 성공적으로 수행되었을 경우 보내는 상태 코드는?

가. 204	나. 302

다. 100	라. 200

7. IPv6에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IETF(Internet Engineering Task Force)에서 IP Address 부족에 대한 해결 방안으로 만들었다.

나. IPv6 보다는 IPv4가 더 다양한 옵션 설정이 가능하다.

다. 주소 유형은 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 3가지이다.

라. Broadcasting 기능을 제공한다.

8. TCP/IP 에서 Broadcast의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송하는 것

나. 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것

다. 메시지가 한 호스트에서 망상의 모든 호스트들로 전송하는 것

라. 메시지가 한 호스트에서 가장 가까이 있는 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것

9. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

10. TCP/IP 프로토콜에서 IP 계층의 한 부분으로 에러 메시지와 주의를 요하는 상태정보를 알려주는 인터넷 제어 메시지 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. UDP	라. ICMP

11. IP Address를 네트워크 인터페이스 카드의 하드웨어 주소로 변환하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. ARP	라. RARP

12. 다음은 무선랜(WLAN or Wireless LAN)의 표준에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 802.11a는 가장 일반적 WLAN의 형태로 2.4 GHz 대역을 사용하며, 이상적인 조건에서 최대 54 Mbps의 전송 속도를 지원한다. 변조 방식으로 직교 주파수 분할 다중화(OFDM)방식을 사용한다.

나. 802.11b는 2.4GHz의 대역을 사용하며, 최대 속도는 11Mbps의 전송속도를 지원한다. 변조방식으로는 직접확산(DS)방식을 사용한다.

다. 802.11g는 802.11b 보다 다소 빠른 54Mbps의 전송속도를 지원하며, 802.11b와 호환된다.

라. 802.11n은 802.11a와 같은 듀얼밴드 기능을 지원하며, 기존의 세가지 a/b/g 모드를 모두 지원한다.

13. TCP/IP 계층 모델에 해당되지 않는 것은?

가. 네트워크 인터페이스 계층

나. 트랜스포트 계층

다. 표현 계층

라. 응용 계층

14. 인터넷에서 전자 메일을 주고받을 때 사용되는 프로토콜로만 짝지어진 것은?

가. HTTP, POP3	나. HTTP, ICMP

다. ICMP, SMTP	라. POP3, SMTP

15. IGMP(Internet Group Management Protocol)의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. TTL(Time to Live)이 제공된다.

나. 데이터의 유니 캐스팅에 적합한 프로토콜이다.

다. 최초의 리포트를 잃어버리면 갱신하지 않고 그대로 진행한다.

라. 비대칭 프로토콜이다.

16. FTP 서비스를 통해 각종 실행파일, 압축파일, hwp파일, 데이터 파일 등을 전송할 때 사용하는 명령은?

가. ASCII	나. cdup

다. bin(또는 binary)	라. get

17. TCP/IP 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송계층(Transport Layer)프로토콜이다.

나. IP는 네트워크계층(Network Layer)의 프로토콜이다.

다. TCP는 전송을 담당하고, IP는 데이터의 에러검출을 담당한다.

라. Telnet과 FTP는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

2과목 : 네트워크 일반

18. 라우팅 프로토콜이란 라우팅 알고리즘을 수행하는 프로토콜이다. 라우팅 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. RIP	나. NetBIOS

다. IGRP	라. BGP

19. 네트워크 계층(Network Layer)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 호스트들의 주소 체계를 설정한다.

나. 경로 선택 및 라우팅 기능을 수행한다.

다. 데이터의 흐름을 제어한다.

라. 네트워크 계층에서 전달하는 데이터는 패킷이라 불린다.

20. 데이터 전송방식에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 반이중(Half duplex) 방식 : 데이터는 수신측 또는 송신측 한쪽 방향으로만 전송될 수 있고, 전송 방향을 바꿀 수가 없다.

나. 전이중(Full duplex) 방식 : 데이터가 수신측, 송신측 양쪽 방향으로 동시에 전송될 수 있다.

다. 단방향(Simplex) 방식 : 데이터가 수신측, 송신측 양쪽 방향으로 전송될 수 있지만, 동시에 전송할 수는 없다.

라. 주파수 분할 이중(Frequency Division Duplex) 방식 : 동일한 주파수 대역에서 시간적으로 상향, 하향을 교대로 배정하는 전송 방식이다.

21. 시분할 다중화(TDM) 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디지털 전송에 쓰인다.

나. 동기식 방법과 비동기식 방법이 있다.

다. 주파수 편이 변복조(FSK)의 역할을 수행한다.

라. T1 다중화는 시분할 다중화 방법이다.

22. 디지털 변조로 옳지 않은 것은?

가. ASK	나. FSK

다. PM	라. QAM

23. 전송을 받는 개체에서 발송지로부터 오는 데이터의 양이나 속도를 제한하는 프로토콜의 기능을 나타내는 용어는?

가. 에러 제어	나. 순서 제어

다. 흐름 제어	라. 접속 제어

24. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송 하는 방식은?

가. Go-Back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective ARQ	라. Adaptive ARQ

25. OSI 계층 중에서 신뢰적인 데이터의 전송을 보장하는 계층은?

가. Transport Layer	나. Network Layer

다. Physical Layer	라. Session Layer

26. 주파수 분할 다중화 기법을 이용해 하나의 전송매체에 여러 개의 데이터 채널을 제공하는 전송방식은?

가. 브로드밴드 전송방식	나. 내로우밴드 전송방식

다. 베이스밴드 전송방식	라. 하이퍼밴드 전송방식

27. 패킷 교환망의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 연결설정에 따라 가상회선과 데이터그램으로 분류된다.

나. 메시지를 보다 짧은 길이의 패킷으로 나누어 전송한다.

다. 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송속도가 빠르다.

라. 블록킹 현상이 없다.

3과목 : NOS

28. Linux의 일반적인 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 대형 컴퓨터에서 사용하는 UNIX를 PC환경에서 사용할 수 있도록 하기 위해서 개발된 것이 현재의 리눅스의 모태가 되었다.

나. 리눅스의 기본 동작구조는 쉘이 사용자의 명령어를 해석해주면 커널은 그 명령을 수행하는 구조로 되어있다.

다. NFS는 MS Windows Server 기반의 NTFS처럼 로컬 파일 시스템이다.

라. 마운트란 물리적인 하드디스크나 파티션을 논리적으로 시스템에 연결시켜 주는 것이다.

29. 'icqa@icqa.or.kr'라는 E-Mail 주소와 가장 관련 있는 DNS 레코드는?

가. SOA	나. A

다. CNAME	라. MX

30. Windows 2003 Server의 관리도구 중 로컬 보안 설정을 통해 설정 가능한 보안정책으로 옳지 않은 것은?

가. 계정의 최소 암호 길이의 설정

나. 계정의 최소 암호 기간의 설정

다. 잘못된 암호를 입력하여 로그온 실패 시 계정이 잠기는 기간 설정

라. User 및 Group들의 로컬 파일 검색 허용 설정

31. Windows 2003 Server에서 IIS를 이용하여 수행할 수 있는 서비스는?

가. NNTP 서비스, 웹 서비스

나. 웹 서비스, Telnet 서비스

다. Telnet 서비스, SMTP 서비스

라. SMTP 서비스, DHCP 서비스

32. Linux에서 Windows 시스템 간에 파일 및 프린트 공유 등을 할 수 있게 하는 데몬은?

가. Winshare	나. SAMBA

다. Silk	라. NTlink

33. 아래의 내용에서 설명하는 프로토콜은?

가. DHCP	나. SNMP

다. LDAP	라. Kerberos 버전5

34. Linux에서 네트워크 환경설정 파일을 수정한 경우에는 네트워크를 재 시작해야 한다. 컴퓨터를 재부팅하지 하고 네트워크 부분만을 재시작하는 명령어로 올바른 것은?

가. /etc/init.d/network restart

나. /etc/init.d/network start

다. /etc/init.d/network stop

라. /etc/init.d/network again

35. Windows 2003 Server의 Active Directory 특성으로 올바른 것은?

가. DNS와 독립적으로 동작한다.

나. LDAP를 사용하는 다른 디렉터리 서비스와 호환되지 않는다.

다. 그룹 정책을 기반으로 GPO에 해당 그룹 사용자가 가지고 있는 권한이 명시되어 있다.

라. 글로벌 카탈로그는 자기 도메인 내의 모든 정보를 가지고 있다.

36. Windows 2003 Server에서 사용하는 NTFS에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. FAT나 HPFS에 비해 향상된 성능과 확장성 및 보안성을 제공한다.

나. Windows 2003 Server에서 제공되는 명령어로 NTFS 시스템에서 FAT 시스템으로 변환할 수 있다.

다. NTFS는 UNIX나 Linux 같은 다른 운영체제에서도 기본적으로 지원하므로 데이터 교환이 용이하다.

라. 파일과 디렉터리의 압축과 POSIX 요구사항을 지원하지 않는다.

37. Linux 시스템에서 주로 사용자들의 개인 파일들이 저장되는 곳으로 사용자의 홈 디렉터리가 위치하는 파티션은?

가. /tmp	나. /usr

다. /home	라. /swap

38. Windows 2003 Server에서 자신의 서버에 공유된 폴더를 확인할 수 있는 곳은?

가. 이벤트 뷰어	나. 서비스

다. 컴퓨터 관리	라. 로컬 보안 정책

39. Linux에서 'hostname' 명령어에 대한 옵션 설명 중 옳지 않은 것은?

가. -v : 호스트 네임 출력

나. -d : 호스트 네임 변경

다. -a : 호스트 네임에 대한 별칭 이름 출력

라. -i : 호스트 네임에 대한 IP Address 출력

40. 관리자가 계정을 만들지 않더라도 자동으로 Windows2003 Server 설치와 함께 만들어지는 계정은?

가. 글로벌 사용자 계정	나. 내장(BUILT-IN)된 계정

다. 외부 사용자 계정	라. 도메인 사용자 계정

41. Sendmail을 이용하여 메일링 리스트를 구성하려고 할 때 수정할 파일은?

가. /etc/mail/access

나. /etc/mail/local-host-names

다. /etc/aliases

라. /etc/mail/rejectlist

42. Windows 2003 Server에서 IP Address 할당 및 관리를 동적으로 설정할 수 있는 서버는?

가. NetBEUI	나. DHCP

다. DNS	라. WINS

43. Linux 시스템에서 네트워크 설정과 관련 없는 파일은?

가. /etc/sysconfig/network

나. /etc/motd

다. /etc/resolv.conf

라. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

44. Linux 파일 시스템 중 ext3에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 파일시스템 레벨에서 사용할 수 있는 온라인 조각 모음 기능을 지원하지 않는다.

나. 읽기/쓰기, I/O 및 디렉터리 검색 작업이 많은 파티션에 사용된다.

다. 저널링 기능으로 데이터의 신뢰성을 강화한다.

라. ext2 파일시스템을 ext3 파일시스템으로 변환할 수 없다.

45. Linux 시스템에서 'ls' 라는 명령어 사용법을 알아보는 명령어로 올바른 것은?

가. cat ls	나. man ls

다. ls man	라. ls cat

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 사람의 머리카락 굵기만큼의 가는 유리 섬유로, 정보를 보내고 받는 속도가 가장 빠르고, 넓은 대역폭을 갖는 것은?

가. Coaxial Cable	나. Twisted Pair

다. Thin Cable	라. Optical Fiber

47. 물리계층의 연동 장비로 신호를 재생하는데 사용되는 것은?

가. Repeater	나. Brouter

다. Router	라. Gateway

48. 라우터의 설정 파일이 저장되는 곳은?

가. NVRAM	나. Shared RAM

다. Main RAM	라. ROM

49. 브리지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 리피터는 OSI 계층 구조 상의 물리 계층과 MAC 계층에서 동작하는 것과는 달리, 브리지는 물리 계층에서만 동작한다.

나. 수신된 프레임을 저장하여 처리할 수 있으므로, 서로 다른 타입의 LAN 세그먼트를 연결할 수 있다.

다. 브리지에 독립적인 기능을 추가함으로써, LAN 세그먼트 단위의 관리를 용이하게 한다.

라. LAN을 여러 개의 세그먼트 단위로 구성하는 방식은, 하나의 커다란 망으로 구성하는 방식에 비하여 안정도를 높인다.

50. RAID에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. RAID는 여러 개의 디스크로 구성된 디스크 배열을 의미한다.

나. RAID는 레벨 0 ~ 4 까지 모두 5개의 규약이 있다.

다. '레벨 0'은 미러 모드라고 하는데 하나의 데이터를 여러 드라이브에 나누어 저장하는 기술이다.

라. 레벨의 의미는 데이터 입출력 속도가 빨라지는 단계에 따라 구분한다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	가	나	나	라	가	다	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	다	라	나	다	다	나	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	다	가	가	가	다	다	라	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	나	다	가	다	가	다	다	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	나	라	나	라	가	가	가	가