1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2014년 01월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 인터넷에서 멀티캐스트를 위하여 사용되는 프로토콜은?

가. IGMP	나. ICMP

다. SMTP	라. DNS

2. 라우팅 프로토콜 중 네트워크 거리를 계산할 때 홉(Hop)의 총계만을 사용하는 것은?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

3. 다음은 각각의 HOST에 입력한 IP Address를 보여준다. 잘못 입력된 IP Address는?

가. 210.182.73.37	나. 211.75.217.13

다. 127.0.256.1	라. 203.234.12.1

4. 네트워크에서 호스트나 라우터, 다른 컴퓨터나 장치들을 감시하고 관리하기 위한 목적으로 사용되는 응용 계층 표준 프로토콜은?

가. SLIP-PPP(Serial Line Internet Protocol, Point to Point Protocol)

나. SNMP(Simple Network Management Protocol)

다. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

라. SDP(Session Description Protocol)

5. C Class의 네트워크 주소가 '192.168.10.0' 이고, 서브넷 마스크가 '255.255.255.240' 일 때, 최대 사용 가능한 호스트 수는? (단, 네트워크 주소와 브로드캐스트 호스트는 제외한다.)

가. 10개	나. 14개

다. 26개	라. 32개

6. SMTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송/수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자 우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼 텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격 접속을 하기 위한 프로토콜

7. TCP/IP 계층 모델 중 트랜스포트 계층에서 제공하는 프로토콜은?

가. SNMP	나. Telnet

다. UDP	라. FTP

8. Rsh, Rlogin, Telnet 등을 대체하기 위해 설계되었으며, 원격에 있는 호스트를 안전하게 액세스하기 위한 유닉스 기반의 명령어 프로토콜은?

가. SSL	나. IMAP

다. SSH	라. SNMP

9. IP Address를 물리적 네트워크 주소로 변환시켜주는 Protocol은?

가. TCP	나. ARP

다. DHCP	라. WINS

10. FTP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Anonymous FTP는 공개 FTP로 누구나 이용이 가능하다.

나. Mirroring FTP는 이용자 분산을 목적으로 Anonymous FTP의 파일을 복사한 FTP 서버이다.

다. 'mget' 명령어를 이용하며 여러 개의 파일을 FTP 서버로 올릴 수 있다.

라. /pub 디렉터리는 Anonymous FTP 이용 시 모든 이용자가 검색 가능하다.

11. IP 데이터그램 전달을 위한 주소 형태 중 IPv4와 비교하여 IPv6에서만 제공되는 서비스는?

가. Unicasting	나. Multicasting

다. Broadcasting	라. Anycasting

12. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet [도메인이름]	나. Telnet [포트번호]

다. Telnet [서버이름]	라. Telnet [IP_Address]

13. 프로토콜과 일반적으로 사용되는(Well Known) 포트번호의 연결이 옳지 않은 것은?

가. FTP : 21번	나. Telnet : 23번

다. HTTP : 180번	라. SMTP : 25번

14. ICMP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 에러 보고 기능	나. 도착 가능 검사 기능

다. 혼잡 제어 기능	라. 송신측 경로 변경 기능

15. IPv6는 IPng(IP next generation), 차세대 인터넷 프로토콜이라고 불리고 있다. IPv6 주소 필드 bit 수는?

가. 32bit	나. 64bit

다. 128bit	라. 256bit

16. 사설 IP주소를 공인 IP주소로 바꿔주는데 사용하는 통신망의 주소 변환 기술로, 공인 IP주소를 절약하고, 내부 사설망을 이용하여 인터넷에 연결하므로 보안을 강화할 수 있는 것은?

가. DHCP	나. ARP

다. BOOTP	라. NAT

17. IP의 체크섬(Checksum)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP Header의 완전성을 검사한다.

나. IP Header와 데이터의 완전성을 검사한다.

다. 데이터의 완전성을 검사한다.

라. TCP 계층에서만 체크섬 계산 및 검증 서비스가 제공된다.

2과목 : 네트워크 일반

18. CSMA/CD에 기반한 네트워킹 기술은?

가. Token Ring	나. FDDI

다. Ethernet	라. Token Bus

19. HDLC(High-level Data Link Control)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 문자중심의 데이터 링크 프로토콜이다.

나. Go-Back-N ARQ 에러 방식을 사용한다.

다. 통신 동작 모드는 NRM, ARM, ABM이 있다.

라. 프레임 형식에는 I-Frame, S-Frame, U-Frame이 있다.

20. 시분할 다중화(TDM) 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디지털 전송에 쓰인다.

나. 동기식 방법과 비동기식 방법이 있다.

다. 주파수 편이 변복조(FSK)의 역할을 수행한다.

라. T1 다중화는 시분할 다중화 방법이다.

21. Bus Topology의 설명 중 올바른 것은?

가. 문제가 발생한 위치를 파악하기가 쉽다.

나. 각 스테이션이 중앙스위치에 연결된다.

다. 터미네이터(Terminator)가 시그널의 반사를 방지하기 위해 사용된다.

라. Token Passing 기법을 사용한다.

22. OSI 모델에서 데이터 전환과 암호, 압축, 그래픽 명령어 해석 기능을 가지는 계층은?

가. Application Layer	나. Transport Layer

다. Session Layer	라. Presentation Layer

23. 패킷 교환망의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 연결설정에 따라 가상회선과 데이터그램으로 분류된다.

나. 메시지를 보다 짧은 길이의 패킷으로 나누어 전송한다.

다. 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송속도가 빠르다.

라. 블록킹 현상이 없다.

24. 광통신의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 손실이 아주 적다.

나. 주파수가 마이크로파보다 수만 배 높은 광파를 사용하므로 매우 많은 정보량을 장거리 전송할 수 있다.

다. 비전도체(유리)이므로 습기에 영향을 받지 않고 타전자파나 고압선 전류 유도에 대한 방해를 전혀 받지 않아 송전선에 광섬유케이블을 함께 실어 실제 전송할 수 있다.

라. 광섬유케이블은 무겁고 굵어서 포설하기가 용이하지 않다.

25. PCM 방식에서 아날로그 신호의 디지털 신호 생성 과정으로 올바른 것은?

가. 아날로그신호 - 표본화 - 부호화 - 양자화 - 디지털신호

나. 아날로그신호 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 디지털신호

다. 아날로그신호 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 디지털신호

라. 아날로그신호 - 양자화 - 부호화 - 표본화 - 디지털신호

26. 무선 랜의 구성 방식 중 무선 랜카드를 가진 컴퓨터간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure 방식	나. AD Hoc 방식

다. AP 방식	라. CDMA 방식

27. 데이터 에러를 정정할 수 있는 기술은?

가. CRC	나. Hamming 코드

다. 단일 패리티 비트	라. LRC

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET	나. FTP

다. NNTP	라. WWW

29. Windows 2003 Server의 IIS로 가상 FTP 사이트를 구성할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 서비스를 이용할 수 있는 포트 번호는 10~100번으로 제한된다.

나. 서로 다른 IP를 구성하여 각각의 도메인에 따른 가상 FTP 서비스를 제공할 수 있다.

다. NTFS 파일 시스템을 사용하지 않을 경우 파일 및 디렉터리에 대한 보안에 취약성이 있다.

라. 동시 사용자 수를 제한 할 수 있고, 사용자 라이선스에 대한 제약은 받지 않는다.

30. Windows 2003 Server에서 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버의 주요 기능은?

가. 서브넷을 통해 IP Address 정보를 라우팅 한다.

나. 로컬 서브넷에 있는 컴퓨터에 IP Address 정보를 할당하고 유지한다.

다. NetBIOS 이름을 IP Address로 해석한다.

라. IP Address를 FQDN(Fully Qualified Domain Names)으로 해석한다.

31. Windows 2003 Server에서 DNS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DNS는 IP 네트워크에서 이름 확인을 위한 기본적인 역할을 하는 분산 데이터베이스 시스템이다.

나. 도메인 네임 공간 계층 구조의 맨 위쪽에는 루트 도메인이 있으며 마침표(.)로 표시된다.

다. 정방향(Forward) 조회 쿼리(Query)는 IP주소로 컴퓨터이름을 조회하는 것이다.

라. DNS 클라이언트가 DNS 서버에 보내는 쿼리는 대부분 재귀 쿼리(Recursive Query)이다.

32. Windows 2003 Server에서 네임서버를 구축하기 위해 반드시 필요한 사항으로 옳지 않은 것은?

가. NAT(Network Address Translation)

나. 공인 IP Address

다. InterNIC 이나 KRNIC에 등록된 도메인 명

라. Linux, Windows 2003 Server, Unix가 설치된 시스템

33. Windows 2003 Server에서 감사정책을 설정하고 기록을 남길 수 있는 그룹은?

가. Administrators	나. Security Operators

다. Backup Operators	라. Audit Operators

34. Windows 2003 Server의 Active Directory 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 정보 보안	나. 정책 기반 관리

다. 확장성	라. DNS와의 분리

35. Windows 2003 Server에서 사용되는 가상 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 하드디스크의 일부를 메모리처럼 사용하는 방법이다.

나. 서버의 성능에 영향을 미친다.

다. 각 드라이브 별로 필요한 크기만큼 가상메모리를 설정할 수 있다.

라. 가상 메모리로 사용할 드라이브는 가상 메모리의 크기만큼 파티션을 별도로 생성하여 관리해야 한다.

36. Windows 2003 Server에서 사용하는 NTFS 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Windows NT부터 지원하기 시작한 NTFS 파일시스템은 다중 사용자에 대한 효과적인 접근제어가 가능하도록 설계되어 있다.

나. FAT에서 NTFS로 바꿀 경우 다시 포맷을 하지 않아도 가능하다.

다. FAT에 비해 성능이나 확장성 및 보안성이 개선되었다.

라. 영문자 64자 이상 긴 파일 이름을 지원하지 않는다.

37. Linux 시스템에서 특정 서비스를 제공하는 Daemon이 살아있는지 확인할 때 사용하는 명령어는?

가. daemon	나. fsck

다. men	라. ps

38. Windows 2003 Server에서 'netstat' 명령이 제공하는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 인터페이스의 구성 정보

나. 라우팅 테이블

다. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

라. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

39. Linux에서 파일의 접근 권한 변경 시 사용되는 명령어는?

가. umount	나. greb

다. ifconfig	라. chmod

40. Linux에서 사용되는 어플리케이션 및 환경 설정에 필요한 설정 파일들과 ‘passwd’ 파일을 포함하고 있는 디렉터리는?

가. /bin	나. /home

다. /etc	라. /root

41. Linux 시스템을 웹 서버로 운영하려고 한다. 이때 웹 서버로 운영하기 위해 설치해야 할 것은?

가. BIND	나. Apache

다. MySQL	라. Samba

42. Linux DNS의 SOA(Start Of Authority) 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Zone 파일은 항상 SOA로 시작한다.

나. 해당 Zone에 대한 네임서버를 유지하기 위한 기본적인 자료가 저장된다.

다. Refresh는 주 서버와 보조 서버의 동기 주기를 설정한다.

라. TTL 값이 길면 DNS의 부하가 늘어난다.

43. Linux 시스템에 좀비 프로세스가 많이 생겨 시스템을 재부팅하려고 한다. 현재 Linux 시스템에 접속해 있는 사용자에게 메시지를 전달하고, 5분 후에 시스템을 재부팅시키는 명령어는?

가. shutdown -r now 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

나. shutdown now 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

다. shutdown -r +5 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

라. shutdown +5 'Warning! After 5 minutes will be system shutdown!!'

44. Windows 2003 Server에서 www.icqa.or.kr의 IP Address를 얻기 위한 콘솔 명령어는?

가. ipconfig www.icqa.or.kr

나. netstat www.icqa.or.kr

다. find www.icqa.or.kr

라. nslookup www.icqa.or.kr

45. Linux에서 명령어 'mv -i file1 file2'의 의미는?

가. 파일이 지워지기 전에 백업파일을 만든다.

나. 'file2'가 존재 하더라도 강제로 삭제한다.

다. 'file2'가 존재할 경우 덮어 쓸 것인가를 물어본다.

라. 파일 옮기기 전의 과정을 보여준다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 이기종간의 네트워크 특성을 상호 변환하여 호환성이 있는 정보 전송을 가능하게 해주는 기기로 OSI 7 Layer의 세션, 표현, 응용 계층 등을 연결하는 장치는?

가. Repeater	나. Bridge

다. Router	라. Gateway

47. 선로의 명칭 중 10BASE-T의 '10' 이 의미하는 것은?

가. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

나. 배선 할 수 있는 케이블의 길이가 10M이다.

다. 데이터 전송속도가 10Mbps이다.

라. 케이블의 굵기가 10mm이다.

48. RAID의 구성에서 미러링모드 구성이라고도 하며 디스크에 있는 모든 데이터는 동시에 다른 디스크에도 백업되어 하나의 디스크가 손상되어도 다른 디스크의 데이터를 사용할 수 있게 한 RAID 구성은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 2	라. RAID 3

49. 다음 중 네트워크 장비인 Router가 속하는 계층은?

가. Application Layer	나. Presentation Layer

다. Transport Layer	라. Network Layer

50. 다음 Routing Protocol에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Static Routing은 대규모 네트워크에 적합하다.

나. Dynamic Routing은 대규모 네트워크에 적합하다.

다. Dynamic Routing Protocol에는 RIP, OSPF 등이 있다.

라. 코넷에서 사용하는 Routing Protocol은 BGP이다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	다	나	나	나	다	다	나	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	다	라	다	라	가	다	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	다	라	나	나	나	가	가	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	가	가	라	라	라	라	다	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	라	다	라	다	라	다	나	라	가