1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2014년 04월 27일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. TCP와 UDP의 차이점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전 이중방식 스트림 중심의 연결형 프로토콜이고, UDP는 비 연결형 프로토콜이다.

나. TCP는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP는 그렇지 않다.

다. 일반적으로 동영상과 같은 실시간 데이터 전송에는 UDP가 사용된다.

라. UDP는 TCP에 비해 오버헤드가 크다.

2. IGMP(Internet Group Management Protocol)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 대칭 프로토콜이다.

나. TTL(Time to Live)이 제공되지 않는다.

다. 데이터의 멀티 캐스팅을 위해 개발된 프로토콜이다.

라. 최초의 리포트를 잃어버린 후 ICMP를 갱신하지 않는다.

3. ipconfig는 TCP/IP 설정을 확인하는 유틸리티이다. 다음 중 이 유틸리티를 사용하여 확인할 수 있는 정보로 옳지 않은 것은?(단, ipconfig의 /all과 같은 파라미터는 사용하지 않는다.)

가. IP Address

나. DNS 서버

다. 서브넷 마스크(Subnet Mask)

라. 기본 게이트웨이(Default Gateway)

4. IPv4 Address 중 네트워크 ID가 '127'로 시작하는 주소의 용도는?

가. 제한적 브로드캐스트 주소

나. B Class의 멀티캐스트 주소

다. C Class의 사설(Private) IP 주소

라. 루프백(Loopback) 주소

5. Class가 다른 IP Address는?

가. 223.235.47.35	나. 224.128.105.4

다. 225.114.58.5	라. 226.204.26.34

6. SSH(Secure Shell) 프로토콜에 들어가지 않는 기능은?

가. 압축(Compression)	나. 암호화(Encryption)

다. 인증(Authentication)	라. 순서보정(Resequencing)

7. 라우트(Route) 프로토콜은 라우팅(Routing) 프로토콜과 라우티드(Routed)로 구분할 수 있다. 라우팅(Routing) 프로토콜이 아닌 것은?

가. IGRP	나. TCP/IP

다. RIP	라. OSPF

8. ICMPv6에서 IPv4의 ARP 역할 및 특정 호스트로의 전달 가능 여부 검사 기능을 하는 메시지는?

가. 재지정 메시지(Redirection)

나. 에코 요청 메시지(Echo request)

다. 이웃 요청과 광고 메시지(Neighbor Solicitation and Advertisement)

라. 목적지 도달 불가 메시지(Destination unreachable)

9. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IPv6 Address는 128bit의 길이로 되어 있다.

나. 현재의 IPv4와도 상호 운용이 가능하다.

다. 낮은 전송속도를 가지는 네트워크에서는 문제가 있지만, ATM같은 높은 효율성을 가진 네트워크에서도 잘 동작된다.

라. IPv6 어드레스는 각각의 인터페이스와 인터페이스 집합을 정의해준다.

10. IPv6의 주소 표기법으로 올바른 것은?

가. 192.168.1.30

나. 3ffe:1900:4545:0003:0200:f8ff:ffff:1105

다. 00:A0:C3:4B:21:33

라. 0000:002A:0080:c703:3c75

11. TCP의 프로토콜 이름과 일반 사용(Well-Known) 포트 연결로 옳지 않은 것은?

가. SMTP : 25	나. HTTP : 80

다. POP3 : 100	라. FTP-Data : 20

12. 라우팅 테이블에 포함되어 있는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 송신지 IP Address	나. 다음-홉(Hop) 라우터

다. 목적지 IP Address	라. 인터페이스

13. DNS에서 사용될 때 TTL(Time to Live)의 설명으로 올바른 것은?

가. 데이터가 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

나. 데이터가 DNS서버 캐시로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

다. 패킷이 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

라. 패킷이 DNS서버 네임서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

14. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 서브네팅이란 주어진 IP 주소 범위를 필요에 따라서 여러 개의 서브넷으로 분리하는 작업이다.

나. 서브넷 마스크를 이용하여 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는지 확인한다.

다. 필요한 서브넷의 수를 고려하여 서브넷 마스크 값을 결정한다.

라. 서브넷 마스크는 Network ID 필드는 '0'으로, Host ID 필드는 '1'로 채운다.

15. TCP/IP 에서 데이터 링크층의 데이터 단위는?

가. 메시지	나. 세그먼트

다. 데이터그램	라. 프레임

16. C Class 네트워크에서 6개의 서브넷이 필요하다고 할 때 가장 적당한 서브넷 마스크는?

가. 255.255.255.0	나. 255.255.255.192

다. 255.255.255.224	라. 255.255.255.240

17. TCP/IP 프로토콜 계층 구조에서 볼 때, 응용 계층에서 동작하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. ICMP	나. SMTP

다. SNMP	라. TFTP

2과목 : 네트워크 일반

18. 100Mbps 이상의 전송속도를 제공하는 무선 LAN의 표준은?

가. IEEE 802.11a	나. IEEE 802.11b

다. IEEE 802.11g	라. IEEE 802.11n

19. 하나의 회선을 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 엔코딩	나. 멀티 플렉싱

다. 디코딩	라. 흐름 제어

20. 10Base-5의 전송 속도는?

가. 10Mbps	나. 5Mbps

다. 2Mbps	라. 100Mbps

21. OSI 7 Layer의 계층을 순서대로 나열한 것은?

가. 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 응용 계층

나. 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 프레젠테이션 계층 - 세션 계층 - 전송 계층 - 응용 계층

다. 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 프레젠테이션 계층 - 응용 계층

라. 물리 계층 - 데이터링크 계층 - 네트워크 계층 - 전송 계층 - 세션 계층 - 응용 계층 - 프레젠테이션 계층

22. 오류 검출 방식인 ARQ 방식 중에서 일정한 크기 단위로 연속해서 프레임을 전송하고 수신측에 오류가 발견된 프레임에 대하여 재전송 요청이 있을 경우 잘못된 프레임만을 다시 전송하는 방법은?

가. Stop-and-Wait ARQ	나. Go-back-N ARQ

다. Selective-repeat ARQ	라. Adaptive ARQ

23. Analog 데이터를 Digital 신호로 변환하는 과정으로 올바른 것은?

가. Analog → 양자화 → 표본화 → 부호화 → Digital

나. Analog → 표본화 → 양자화 → 부호화 → Digital

다. Analog → 표본화 → 부호화 → 양자화 → Digital

라. Analog → 양자화 → 부호화 → 표본화 → Digital

24. 데이터 흐름 제어(Flow Control)와 관련 없는 것은?

가. Stop and Wait	나. XON/OFF

다. Loop/Echo	라. Sliding Window

25. LAN의 구성형태 중 중앙의 제어점으로부터 모든 기기가 점 대 점(Point to Point) 방식으로 연결된 구성형태는?

가. 링형 구성	나. 스타형 구성

다. 버스형 구성	라. 트리형 구성

26. 인터넷 프로토콜들 중 OSI 참조 모델의 네트워크 계층에 속하지 않는 프로토콜은?

가. IP	나. ICMP

다. UDP	라. ARP

27. IEEE 802 표준에 대한 연결이 잘못 이루어진 것은?

가. IEEE 802.2 - LLC

나. IEEE 802.3 - LDAP

다. IEEE 802.4 - 토큰 버스

라. IEEE 802.5 - 토큰 링

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 파일 및 프린터 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 드라이브 공유 시에 접속할 수 있는 최대 사용자 수를 제한할 수 있다.

나. 공유된 드라이브나 디렉터리에는 손모양의 아이콘이 나타난다.

다. 디스크 드라이브 뿐만 아니라, 특정 디렉터리만 공유시킬 수도 있다.

라. 공유 프린터는 반드시 기본 프린터로 설정되어 있어야 한다.

29. Linux에서 사용자가 현재 작업 중인 디렉터리의 경로를 절대경로 방식으로 보여주는 명령어는?

가. cd	나. man

다. pwd	라. cron

30. Windows 2003 Server의 IIS에서 이용 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. DHCP 서비스	나. NNTP 서비스

다. FTP 서비스	라. SMTP 서비스

31. 현재 디렉터리와 하부 디렉터리까지 검색하여 core라는 파일을 찾아 삭제하는 Linux 명령으로 올바른 것은?

가. find. -name core -exec rm -rf {} \;

나. find / -name core -exe rm -rf {} \;

다. find. -name core -print | rm -rf {} \;

라. find / -name core | rm -rf

32. Windows 2003 Server의 Active Directory 특성으로 올바른 것은?

가. DNS와 독립적으로 동작한다.

나. LDAP를 사용하는 다른 디렉터리 서비스와 호환되지 않는다.

다. 그룹 정책을 기반으로 GPO에 해당 그룹 사용자가 가지고 있는 권한이 명시되어 있다.

라. 글로벌 카탈로그는 자기 도메인 내의 모든 정보를 가지고 있다.

33. Windows 2003 Server의 NTFS에서 제공하는 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 파일과 폴더 차원의 보안 : NTFS는 파일과 폴더에 대한 접근을 제어한다.

나. 디스크 압축 : NTFS 압축 파일로 더 많은 저장 공간을 만들 수 있다.

다. 듀얼 부팅 설정 : Windows XP과 Windows 2003 Server 사이에 듀얼 부트를 구성할 경우, 원활한 파일 공유를 위해 시스템 파티션의 파일 시스템은 NTFS로만 구성해야 한다.

라. 파일 암호화 : NTFS는 파일에 대한 암호화를 지원한다.

34. SOA 레코드의 설정 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주 서버 : 주 영역 서버의 도메인 주소를 입력한다.

나. 책임자 : 책임자의 주소 및 전화번호를 입력한다

다. 최소 TTL : 각 레코드의 기본 Cache 시간을 지정한다.

라. 새로 고침 간격 : 주 서버와 보조 서버간의 통신이 두절되었을 때 다시 통신할 시간 간격을 설정한다.

35. E-Mail에서 주로 사용하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. SMTP	나. POP3

다. IMAP	라. SNMP

36. 아래 화면과 같이 패리티(Parity)가 있는 RAID 방식은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 2	라. RAID 5

37. Windows 2003 Server에서 DHCP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트가 DHCP 서버에 접속하면 자동으로 게이트웨이 주소를 할당한다.

나. 클라이언트가 DHCP 서버에 접속하면 자동으로 DNS 주소를 할당한다.

다. DHCP 서버에 접속하면 자동으로 IP Address를 할당한다.

라. DHCP 서버에 접속하면 자동으로 컴퓨터 이름을 할당한다.

38. Linux에서 사용자에 대한 패스워드의 만료기간 및 시간 정보를 변경하는 명령어는?

가. chage	나. chgrp

다. chmod	라. usermod

39. Linux에서 현재 사용 디렉터리 위치에 상관없이 자신의 HOME Directory로 이동하는 명령은?

가. cd HOME	나. cd /

다. cd ../HOME	라. cd ~

40. Linux에서 파티션 Type이 'SWAP' 일 경우의 의미는?

가. Linux가 실제로 자료를 저장하는데 사용되는 파티션이다.

나. Linux가 네트워킹 상태에서 쿠키를 저장하기 위한 파티션이다.

다. 메모리가 부족할 경우 하드 디스크의 일부분을 마치 메모리인 것처럼 사용하는 파티션이다.

라. Utility 프로그램을 저장하는데 사용되는 파티션이다.

41. Linux에서 'manager'라는 파일을, 파일의 소유자가 아닌 사람도 볼 수는 있지만 수정을 못하도록 하는 명령어는?

가. chmod 777 manager	나. chmod 666 manager

다. chmod 646 manager	라. chmod 644 manager

42. Linux 시스템에서 RPM 패키지 설치시 기존 파일에 강제적으로 설치하고자 할 때 사용하는 옵션은?

가. --nodeps	나. --noreplacefiles

다. --force	라. --defaultpackage

43. Linux 시스템의 vi 에디터를 사용하여 텍스트를 입력한 후 저장하지 않았을 때, 바로 종료가 되지 않는 명령은?

가. :wq	나. :wq!

다. :q!	라. :q

44. Windows 2003 Server에서 보안로그 파일의 내용을 보거나 로그 파일 내에 특정 이벤트를 찾는데 사용하는 기능은?

가. 이벤트 뷰어	나. 감사 설정

다. 프로세스 추적	라. 시스템 이벤트

45. Windows 2003 Server에서 이미 사용 중인 도메인에 별칭 도메인을 하나 추가하려고 할 때 사용하는 Record는?

가. A Record	나. CNAME Record

다. PTR Record	라. MX Record

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 라우터의 설정 파일이 저장되는 곳은?

가. NVRAM	나. Shared RAM

다. Main RAM	라. ROM

47. 게이트웨이(Gateway)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 참조 모델의 Transprot 계층간을 연결하는 네트워크 장비이다.

나. 두 개의 완전히 다른 네트워크 사이의 데이터 형식을 변환하는 장치이다.

다. 데이터 변환의 기능을 가지고 있어 네트워크내의 병목 현상을 일으키는 지점이 될 수 있다.

라. 프로토콜이 다른 네트워크 환경들을 연결할 수 있는 기능을 제공한다.

48. 현재 LAN 카드의 MAC Address는 몇 비트의 번호체계인가?

가. 32 비트	나. 48 비트

다. 64 비트	라. 128 비트

49. OSI 7계층 중에서 리피터가 지원하는 계층은?

가. 물리계층	나. 네트워크 계층

다. 전송계층	라. 응용계층

50. 무선랜의 구성 방식 중 무선랜 카드를 가진 컴퓨터 간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure	나. Ad-Hoc

다. Bridge	라. CSMA/CD

오답 및 오타가 있을수 있으므로 최신 자료는
전자문제집 CBT 사이트에서 확인 하시기 바랍니다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	나	라	가	라	나	다	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	나	라	라	다	가	라	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	나	다	나	다	나	라	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	다	나	라	라	라	가	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	라	가	나	가	가	나	가	나