1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2015년 02월 01일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. IPv6에 대한 설명이다. 올바른 설명은?

가. IPv4와 비교하여 송신 호스트와 수신 호스트 주소를 표시한 공간이 32비트에서 64비트로 확장되었다.

나. 최근 다양해진 IP기반 장비의 효율적인 지원을 위하여 해더 구조가 IPv4에 비하여 복잡해졌다.

다. IPv4의 호환성을 고려하여 주소공간을 Class로 구분하여 IPv4와 같은 방법으로 사용한다.

라. IPv6에서는 특정 송수신 호스트 사이에 전송되는 데이터를 하나의 흐름(Flow)으로 정의해 중간 라우터에서는 이 패킷을 특별한 기준으로 처리할 수 있도록 지원한다.

2. CSMA/CD의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 충돌 도메인이 작을수록 좋다.

나. 충돌이 발생하면 임의의 시간 동안 대기하므로 지연 시간을 예측하기 어렵다.

다. 네트워크상의 컴퓨터들이 데이터 전송을 개시하기 위해서는 반드시 '토큰'이라는 권한을 가지고 있어야 한다.

라. 컴퓨터들은 케이블의 데이터 흐름 유무를 감시하기 위해 특정 신호를 주기적으로 보낸다.

3. TCP/IP에서 Unicast의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 여러 호스트로 전송되는 패킷

나. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송되는 패킷

다. 메시지가 한 호스트에서 망상의 다른 모든 호스트로 전송되는 패킷

라. 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹호스트들로 전송되는 패킷

4. SNMP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 각 동작은 ASN.1로 기호화되어 있다.

나. 메시지 전송에는 TCP 포트를 사용한다.

다. 포트 161은 요청/응답 메시지가 사용하는 수신지 포트이다.

라. 포트 162는 트랩 메시지가 사용하는 수신지 포트이다.

5. 네트워크의 상태정보를 나타내는 netstat 명령을 실행 했을 때 제공하지 않는 정보는?

가. 커널의 경로 배정표

나. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

다. 인터페이스의 구성 정보

라. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

6. 원격호스트 'aaa.bbb.ccc'에 Telnet으로 접속하기 위해 사용한 명령어 'telnet aaa.bbb.ccc : 9999'에서, '9999'가 뜻하는 것은?

가. 사용자 번호	나. 네트워크 주소

다. 포트 번호	라. IP Address

7. IP Header의 내용 중 TTL(Time To Live)의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

가. IP 패킷은 네트워크상에서 영원히 존재할 수 있다.

나. 일반적으로 라우터의 한 홉(Hop)을 통과할 때마다 TTL 값이 '1' 씩 감소한다.

다. Ping과 Tracert 유틸리티는 특정 호스트 컴퓨터에 접근을 시도하거나 그 호스트까지의 경로를 추적할 때 TTL 값을 사용한다.

라. IP 패킷이 네트워크상에서 얼마동안 존재 할 수 있는가를 나타낸다.

8. 멀티캐스트를 지원하는 라우터가 멀티캐스트 그룹에 가입한 네트워크 내의 호스트를 관리하기 위한 프로토콜은?

가. SMTP	나. ICMP

다. SCTP	라. IGMP

9. TCP와 UDP의 차이점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전 이중방식 스트림 중심의 연결형 프로토콜이고, UDP는 비 연결형 프로토콜이다.

나. TCP는 전달된 패킷에 대한 수신측의 인증이 필요하지만 UDP는 그렇지 않다.

다. 일반적으로 동영상과 같은 실시간 데이터 전송에는 UDP가 사용된다.

라. UDP는 TCP에 비해 오버헤드가 크다.

10. ICMP 프로토콜 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트의 논리적 주소 지정을 한다.

나. 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고 한다.

다. 내용면에서 오류 보고 형식을 가진다.

라. 두 호스트 간 연결의 신뢰성을 테스트하기 위한 반향과 회답 메시지를 지원한다.

11. C Class의 네트워크를 서브넷으로 나누어 각 서브넷에 4~5 대의 PC를 접속해야 할 때, 서브넷 마스크 값으로 올바른 것은?

가. 255.255.255.240	나. 255.255.0.192

다. 255.255.255.248	라. 255.255.255.0

12. ARP에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. IP Address를 장치의 하드웨어 주소로 매핑하는 기능을 제공한다.

나. Dynamic으로 설정된 내용을 Static 상태로 변경하는 ARP 명령어 옵션은 '-d'이다.

다. ARP가 IP Address를 알기 위해 특정 호스트에게 메시지를 전송하고 이에 대한 응답을 기다린다.

라. ARP Cache는 IP Address를 도메인(Domain) 주소로 매핑한 모든 정보를 유지하고 있다.

13. IPv4에서 가장 많은 호스트를 가질 수 있는 IP Class로, 처음 옥텟의 비트가 '0'으로 시작하는 것은?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

14. 원격에 있는 호스트 접속시 암호화된 패스워드를 이용하여 보다 안전하게 접속할 수 있도록 rlogin과 같은 프로토콜을 보완하여 만든 프로토콜은?

가. SSH	나. SNMP

다. SSL	라. Telnet

15. 서브넷 마스크(Subnet Mask)의 기능은?

가. TCP/IP 네트워크에서 각각의 컴퓨터에 IP Address을 지정한다.

나. 네트워크ID와 호스트ID를 구분한다.

다. 네트워크 관리자가 IP 블록(Block)을 중앙에서 제어한다.

라. IPX의 상위에 놓이며 접속 중심의 통신 기능을 제공한다.

16. IP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 비신뢰성 서비스

나. 비연결형 서비스

다. 데이터그램 형태의 전송

라. 에러 제어

17. TCP 헤더 중에서 에러 제어를 위한 필드는?

가. Offset	나. Checksum

다. Source Port	라. Sequence Number

2과목 : 네트워크 일반

18. 근거리 통신망의 전송방식 중 베이스밴드(Baseband) 방식의 특징은?

가. 아날로그 전송방식

나. 디지털 전송방식

다. 단일채널의 데이터를 아날로그 신호로 변조하여 전송

라. 단방향 통신

19. OSI 모델에서 데이터 전환과 암호, 압축, 그래픽 명령어 해석 기능을 가지는 계층은?

가. Application Layer	나. Transport Layer

다. Session Layer	라. Presentation Layer

20. IEEE 802 프로토콜의 연결이 올바른 것은?

가. IEEE 802.3 : 토큰 버스

나. IEEE 802.4 : 토큰 링

다. IEEE 802.11 : 무선 LA

라. IEEE 802.5 : CSMA/CD

21. 데이터 흐름 제어(Flow Control)와 관련 없는 것은?

가. Stop and Wait	나. XON/OFF

다. Loop/Echo	라. Sliding Window

22. 다중화 방식으로 사용되고 있지 않은 것은?

가. 주파수분할 다중화(FDM)

나. 시분할 다중화(TDM)

다. 위상분할 다중화(PDM)

라. 파장분할 다중화(WDM)

23. OSI 7 Layer 중 LAN의 프로토콜로 논리 링크제어(LLC) 및 매체엑세스제어(MAC)를 사용하는 계층은?

가. 물리 계층	나. 데이터링크 계층

다. 전송 계층	라. 네트워크 계층

24. 멀티 플렉싱 방식 중 주파수 대역폭을 다수의 작은 대역폭으로 분할 전송하는 방식은?

가. ATDM	나. CDM

다. FDM	라. STDM

25. Fast Ethernet의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 명칭은 100BASE-T이다.

나. IEEE802.5에서 정의한다.

다. CSMA/CD 매체 액세스 방식이다.

라. Ethernet의 패킷구성, 인터페이스, 절차 등을 그대로 유지하되 비트시간을 감소시킨 것이다.

26. 토큰링(Token Ring) 네트워크의 매체 액세스 방식은?

가. 폴링	나. 토큰 패싱

다. CSMA/CA	라. CSMA/CD

27. 무선 네트워크 방식은 전송매체에 따라 구분되어 진다. 이에 해당되지 않는 것은?

가. 적외선 방식	나. 레이저 방식

다. 주파수 방식	라. 시분할 방식

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 파일 및 프린터 공유에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 드라이브 공유 시에 접속할 수 있는 최대 사용자 수를 제한할 수 있다.

나. 공유된 드라이브나 디렉터리에는 손모양의 아이콘이 나타난다.

다. 디스크 드라이브 뿐만 아니라, 특정 디렉터리만 공유시킬 수도 있다.

라. 공유 프린터는 반드시 기본 프린터로 설정되어 있어야 한다.

29. Windows 2003 Server에서 계정 잠금에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 자동으로 삭제한다.

나. 잠금 발생을 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 없다.

다. 잠금이 발생한 이후에는 계정 잠금 기간만큼, 사용자 계정을 사용하지 못하도록 관리자에 의해 설정 될 수 있다.

라. Windows 2003 Server는 계정 잠금을 지원하지 않는다.

30. Windows 2003 Server의 디렉터리 공유관리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Windows 2003 Server에서 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있도록 만드는 방법이다.

나. 공유된 디렉터리의 공유 이름으로 네트워크상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉터리가 NTFS 볼륨에 있는 경우, 일부 디렉터리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉터리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. FAT에서는 공유폴더를 생성할 수 없다.

31. Windows 2003 Server의 계정관리에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 관리자 계정(Administrator)은 삭제할 수 있다.

나. Guest 계정을 사용 불가로 만들 수 있다.

다. 관리자나 계정 운영자에 의해 생성된 사용자 계정은 삭제할 수 있다.

라. 각 사용자 계정은 사용자 이름에 의해 확인된다.

32. FTP 가상 디렉터리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 가상 디렉터리의 Alias는 파일이 실제로 속해 있던 디렉터리 이름과 일치하여야 한다.

나. 가상 디렉터리는 읽기와 쓰기의 권한 설정을 할 수 있다.

다. FTP 디렉터리 확장에서 가상 디렉터리를 사용하면 모든 FTP 컨텐츠를 하나의 시스템으로 옮기고 정렬할 필요가 없다.

라. 가상 디렉터리를 정의하기 위해서는 Internet Information Services MMC에서 설정할 FTP사이트를 실행한다.

33. Linux에서 RPM에 사용하는 옵션 '--nodeps'의 의미는?

가. 어떤 패키지의 의존성을 무시하고 설치하고자 할 때

나. 디렉터리를 마치 '/' 처럼 생각하고 설치하고자 할 때

다. 패키지를 실제로 설치하지는 않고 충돌이나 의존성 문제가 있는지만 검사 할 때

라. 새로운 패키지를 지우고, 구버전의 패키지로 교체 할 때

34. Windows 2003 Server의 DNS에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트 컴퓨터는 DNS 서버 내의 리소스 레코드를 동적으로 업데이트 할 수 있다.

나. 레코드의 에이징(Aging) 기능으로 무효(사용되지 않는)레코드를 방지한다.

다. DHCP, WINS와 통합 운영이 가능하다.

라. IIS(Internet Information Server) 관리 도구를 이용하여 설정이 가능하다.

35. Linux에서 주어진 명령어의 도움말(매뉴얼)을 출력하기 위해 사용되는 명령어는?

가. ps	나. fine

다. man	라. ls

36. SOA 레코드의 설정 값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 주 서버 : 주 영역 서버의 도메인 주소를 입력한다.

나. 책임자 : 책임자의 주소 및 전화번호를 입력한다

다. 최소 TTL : 각 레코드의 기본 Cache 시간을 지정한다.

라. 새로 고침 간격 : 주 서버와 보조 서버간의 통신이 두절되었을 때 다시 통신할 시간 간격을 설정한다.

37. 마운트에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Linux에서 CD-ROM은 마운트 하지 않고 바로 사용할 수 있다.

나. USB는 '#mount -t iso9660 /dev/fd0/ mnt/usb'와 같은 방법으로 마운트 시킨다.

다. 마운트를 해제하는 명령어는 'unmount'이다.

라. 해당파일 시스템이 사용 중이면 'mount'가 해제되지 않는다.

38. Windows 2003 Server에서 DHCP 서비스의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 관리자는 중앙에서 대부분의 TCP/IP 주소 정보를 자동으로 관리할 수 있다.

나. 관리 할 IP Address의 범위를 가지고 각각의 시스템에 IP Address를 할당하며 IP Address 사용을 추적할 수 있다.

다. DHCP 범위는 서비스를 사용하는 서브넷 상의 컴퓨터 관리 목적을 위한 그룹이다.

라. DHCP 설정은 IP Address의 변환을 DNS 서버에 전달할 수는 없다.

39. Linux 시스템에서 필수적인 실행 파일과 기본 명령어가 포함되어 있는 디렉터리는?

가. /boot	나. /etc

다. /bin	라. /lib

40. Windows 2003 Server의 터미널 서비스를 이용할 때 얻어지는 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 원격지의 컴퓨터를 직접 사용할 수 있다.

나. 클라이언트의 작업을 감시 할 수 있다.

다. 전체적인 TCO의 감소가 가능하다.

라. Windows 2003 Server의 기본 설치 시 포함이 되므로 별도의 설정이 필요 없이 서비스 사용이 가능하다.

41. SAMBA를 통해서 할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 하나 또는 그 이상의 파일 시스템을 공유할 수 있다.

나. 서버와 클라이언트에 설치되어있는 프린터들을 공유할 수 있다.

다. 클라이언트들이 지역 네트워크 호스트들을 볼 수 있도록 한다.

라. 메일 서버에 담긴 편지들을 자신의 컴퓨터로 가져올 수 있다.

42. Windows 2003 Server의 Active Directory 특성으로 올바른 것은?

가. DNS와 독립적으로 동작한다.

나. LDAP를 사용하는 다른 디렉터리 서비스와 호환되지 않는다.

다. 그룹 정책을 기반으로 GPO에 해당 그룹 사용자가 가지고 있는 권한이 명시되어 있다.

라. 글로벌 카탈로그는 자기 도메인 내의 모든 정보를 가지고 있다.

43. Linux 시스템에서 사용자 계정의 정보를 수정하는 명령어는?

가. usermod	나. config

다. profile	라. passwd

44. 파일 또는 디렉터리의 사용 허가와 보안 기능을 갖는 Windows 2003 Server의 기본 파일 시스템은?

가. NTFS	나. FAT

다. FAT32	라. UFS

45. 다음 설명에 해당하는 프로세스는?

가. shell	나. kernel

다. program	라. deamon

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 선로의 명칭 중 10BASE-T의 '10' 이 의미하는 것은?

가. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

나. 배선 할 수 있는 케이블의 길이가 10M이다.

다. 데이터 전송속도가 10Mbps이다.

라. 케이블의 굵기가 10mm이다.

47. 게이트웨이(Gateway)의 역할로 올바른 것은?

가. 전혀 다른 프로토콜을 채용한 네트워크 간의 인터페이스이다.

나. 트위스트 페어 케이블 사용 시 이용되는 네트워크 케이블 집선 장치이다.

다. 케이블의 중계점에서 신호를 전기적으로 증폭한다.

라. 피지컬 어드레스의 캐시 테이블을 갖는다.

48. RAID 방식 중 미러링(Mirroring)이라고 하며, 최고의 성능과 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

49. 전송 매체의 특성 중 Fiber Optics에 해당하는 것은?

가. 여러 라인의 묶음으로 사용하면 간섭 현상을 줄일 수 있다.

나. 신호 손실이 적고, 전자기적 간섭이 없다.

다. 송수신에 사용되는 구리 핀은 8개 중 4개만 사용한다.

라. 수 Km이상 전송 시 Repeater를 반드시 사용해야 한다.

50. MAC Address의 설명으로 올바른 것은?

가. NIC 설치 시에 온라인을 통하여 할당 받는다.

나. 하위 3Byte는 컴퓨터 제조업체에서 구입한다.

다. MAC Address에 대한 세부 사항은 IEEE에서 결정한다.

라. 총 40bit로 구성되어 있다.

최신 기출문제 및 해설집 다운로드, 인터넷으로 기출문제 풀기
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	나	나	라	다	가	라	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	가	가	나	라	나	나	라	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	다	나	다	나	나	라	라	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	가	라	다	나	라	라	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	가	가	라	다	가	나	나	다