1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2015년 07월 26일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 다음은 서버가 일반적으로 사용하는(Well-Known) 포트 번호를 나타내고 있다. 서비스에 따른 포트번호가 옳지 않은 것은?

가. Telnet - 23	나. HTTP - 81

다. FTP - 21	라. SMTP - 25

2. Telnet에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 호스트 컴퓨터에 대한 사용 권한을 가지고 있지 않은 경우에도 Telnet을 통한 접근이 가능하다.

나. 원격지 컴퓨터를 액세스하기 위한 사용자 명령어들과 TCP/IP 기반의 프로토콜이다.

다. 'Telnet 도메인명'을 사용하여 호스트 컴퓨터에 접속한다.

라. 특정한 호스트 컴퓨터에 있는 응용 프로그램이나 데이터를 직접 사용할 필요가 있는 경우에 사용된다.

3. Ping에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램이다.

나. 원격 호스트까지의 패킷이 도달하는 왕복 시간을 측정할 수 있다.

다. 원격 호스트에 네트워크 오류가 있을 경우, 이를 확인하고 오류를 정정해 준다.

라. 원격 호스트와의 연결 상태를 진단할 수 있다.

4. 멀티캐스트 그룹을 로컬 네트워크의 멀티캐스트 라우터들에게 알리는 수단을 제공하는 인터넷 프로토콜은?

가. IGMP	나. ICMP

다. DHCP	라. BOOTP

5. IP Address '127.0.0.1' 이 의미하는 것은?

가. 모든 네트워크를 의미한다.

나. 사설 IP Address를 의미한다.

다. 특정한 네트워크의 모든 노드를 의미한다.

라. 루프 백 테스트용이다.

6. 프로토콜의 부하가 적어 분산 처리와 동영상 스트리밍 서비스에 많이 사용되는 인터넷 프로토콜은?

가. UDP	나. TCP

다. IGMP	라. ICMP

7. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 서브네팅이란 주어진 IP 주소 범위를 필요에 따라서 여러 개의 서브넷으로 분리하는 작업이다.

나. 서브넷 마스크를 이용하여 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는지 확인한다.

다. 필요한 서브넷의 수를 고려하여 서브넷 마스크 값을 결정한다.

라. 서브넷 마스크는 Network ID 필드는 '0'으로, Host ID 필드는 '1'로 채운다.

8. 프로토콜 패킷 포맷 중 IP Address를 포함하지 않는 프로토콜은?

가. TCP(Transmission Control Protocol)

나. IP(Internet Protocol)

다. ARP(Address Resolution Protocol)

라. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

9. '255.255.255.224'인 서브넷에 최대 할당 가능한 호스트 수는?

가. 4개	나. 8개

다. 16개	라. 32개

10. TCP 헤더의 설명으로 올바른 것은?

가. RST 플래그 : 데이터가 제대로 전송된 것을 알려준다.

나. Window Size : 현재 상태의 최대 버퍼 크기를 말한다.

다. Reserved : 수신된 Sequence Number에 대하여 예상된 다음 옥텟을 명시한다.

라. FIN 플래그 : 3-Way handshaking 과정을 제의하는 플래그이다.

11. IP 주소를 MAC(Media Access Control) 주소로 대응시키기 위해 사용되는 프로토콜은?

가. Event viewer	나. tracert

다. ARP	라. ping

12. ICMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

나. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

다. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

라. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

13. 이더넷에서 헤더 부분을 포함한 최대 데이터 크기로 올바른 것은?

가. 53Byte	나. 65,535Byte

다. 1,500Byte	라. 제한 없음

14. 설정 터널링(Configured Tunneling)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 터널 양종단의 라우터를 미리 설정하는 방식으로, 발신 호스트에서 생성된 IPv6 패킷의 목적지 주소에 최종 목적지의 IPv6 호스트 주소를 포함하는 방식

나. 호스트에서 IPv4와 IPv6 프로토콜 스택 모두를 채택하는 방식

다. IPv4 네트워크를 통과할 때 IPv6 주소에서 IPv4 주소를 추출하는 방식

라. 게이트웨이를 통하여 IPv4와 IPv6의 서로 다른 패킷의 형식을 변환하는 방식

15. 아래 IP Address 중 'C Class'에 속하는 것은?

가. 193.0.0.1	나. 140.37.33.100

다. 154.92.255.100	라. 127.89.34.100

16. IGRP(Internet Gateway Routing Protocol)의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 거리 벡터 라우팅 프로토콜이다.

나. 메트릭을 결정할 때, 고려 요소 중 하나로 링크의 대역폭이 있다.

다. 네트워크와 네트워크 사이의 라우팅 최적화에 효율적이다.

라. 링크 상태 프로토콜로 메트릭의 비용을 이용하여 라우팅 최적화를 한다.

17. TCP/IP 인터넷 프로토콜에 기반을 둔 응용 계층에서 지원하지 않는 프로토콜은?

가. ICMP(Internet Control Message Protocol)

나. rlogin(Remote Login)

다. NFS(Network File System)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

2과목 : 네트워크 일반

18. PCM 방식에서 아날로그 신호의 디지털 신호 생성 과정으로 올바른 것은?

가. 아날로그신호 - 표본화 - 부호화 - 양자화 - 디지털신호

나. 아날로그신호 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 디지털신호

다. 아날로그신호 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 디지털신호

라. 아날로그신호 - 양자화 - 부호화 - 표본화 - 디지털신호

19. 패킷 교환을 수행하기 위해서 패킷 교환기가 갖추어야 할 기본 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 통신을 하고자 하는 단말기 사이에 가상 회선을 설정하고 해제하는 기능

나. 다수의 중계로에서 최적의 경로 선택 기능

다. 전송량을 제어하여 수신 버퍼의 범람 방지 기능

라. 다수의 링크를 하나의 논리 채널로 다중화 하는 기능

20. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-Back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective ARQ	라. Adaptive ARQ

21. Routing 정책에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Fixed Routing은 구성이 간단하나 네트워크 장애에 대응하지 못하는 단점이 있다.

나. Flooding은 가능한 경로를 모두 이용하기 때문에 매우 신뢰성이 높다.

다. Adaptive Routing에서는 트래픽 정보에 따른 반응이 너무 빠를 경우 Congestion을 유발할 우려가 있다.

라. Random Routing은 네트워크 정보를 이용하지 않기 때문에 트래픽 부하를 높일 수 있다.

22. 정보를 실어 나르는 기본 단위를 계층별로 표시하였다. 옳지 않은 것은?

가. 계층 1 : X.25

나. 계층 2 : 프레임(Frame)

다. 계층 3 : 패킷(Packet)

라. 계층 4 : 세그먼트(Segment)

23. 데이터 프레임의 구성에 따른 프로토콜 분류 방식으로 옳지 않은 것은?

가. 비트 방식	나. 바이트 방식

다. 문자 방식	라. 페이지 방식

24. 전기전자기술자협회(IEEE)에서 IEEE 802.5 표준으로 정의하는 네트워킹 기술은?

가. Token Bus	나. Token Ring

다. CSMA/CD	라. DQDB

25. OSI 7 Layer에서 Data Link 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 오류 제어기능	나. Flow 제어기능

다. Text의 압축, 암호기능	라. Link의 관리기능

26. 사용자가 요구하는 만큼의 Bandwidth를 필요한 순간에만 쓸 수 있는 연결서비스는?

가. Frame relay	나. T1

다. ATM	라. X.25

27. LAN 카드의 노드 Address에 실제로 사용하는 bit 수는?

가. 16bit	나. 32bit

다. 48bit	라. 64bit

3과목 : NOS

28. Linux 시스템에서 사용되는 DNS 관련 파일로 옳지 않은 것은?

가. named.conf	나. zone_file

다. rzone_file	라. reverse_zone_file

29. 특정 시스템에 이미 최적화되어 컴파일 된 소스를 묶어서 같은 종류의 다른 시스템에서 그대로 풀어서 사용할 수 있도록 만든 Linux의 바이너리 패키지는?

가. RFC	나. RPM

다. SRC	라. CONF

30. Linux 시스템에서 'ls' 라는 명령어 사용법을 알아보는 명령어로 올바른 것은?

가. cat ls	나. man ls

다. ls man	라. ls cat

31. 아파치(Apache) 웹 서버 운영시 서비스에 필요한 여러 기능들을 설정하는 파일은?

가. httpd.conf	나. htdocs.conf

다. index.php	라. index.cgi

32. 프록시 서버의 캐시에 사용될 수 있는 파일 시스템은?

가. FAT	나. FAT32

다. HPFS	라. NTFS

33. Windows 2008 R2 Server의 Active Directory에서 두 개 이상의 트리(tree)가 연결되어 구성되는 구조를 무엇이라고 하는가?

가. 도메인(Domain)	나. 트리(Tree)

다. 포리스트(Forest)	라. 사이트(Site)

34. Linux에서 디렉터리를 삭제하는 명령어는?

가. mkdir	나. deldir

다. rmdir	라. pwd

35. Windows 2008 R2 Server의 DNS Server 역할에서 지원하는 '역방향 조회'에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 클라이언트가 정규화 된 도메인 이름을 제공하면 IP주소를 반환하는 것

나. 클라이언트가 IP주소를 제공하면 도메인을 반환하는 것

다. 클라이언트가 도메인을 제공하면 라운드로빈 방식으로 IP를 반환하는 것

라. 클라이언트가 도메인을 제공하면 하위 도메인을 반환하는 것

36. Linux의 'vi' 명령어 중 변경된 내용을 저장한 후 종료하고자 할 때 사용해야 할 명령어는?

가. :wq	나. :q!

다. :e!	라. $

37. Windows 2008 R2 Server의 시스템관리를 위해서 설계된 명령 라인 셀 및 스크립팅 언어로 강력한 확장성을 바탕으로 서버 상의 수많은 기능의 손쉬운 자동화를 지원하는 것은?

가. PowerShell	나. C-Shell

다. K-Shell	라. Bourne-Shell

38. 컴퓨터가 부팅 될 수 있도록 Linux 운영체제의 핵이 되는 커널을 주 기억 장소로 상주시키는데 사용되는 부트 로더는?

가. LILO	나. MBR

다. CMOS	라. SWAP

39. Windows 2008 R2 Sever의 새로운 특징 중 고가의 서버 컴퓨터 한 대에 여러 대의 서버를 가상화하여 실제 물리적인 서버 컴퓨터의 효율을 극대화하는 기술은?

가. Hyper-V	나. Server Core

다. 터미널 서비스	라. PowerShell

40. Linux 시스템에서 기본적으로 시스템 설정 파일이 위치하는 디렉터리는?

가. /etc	나. /bin

다. /var	라. /dev

41. Windows 2008 R2 Server의 FTP Server에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows 2008 R2 Server에 기본적으로 포함되어 있지 않기 때문에 ‘www.iis.net’ 에서 다운로드 하여야 한다.

나. IIS 7의 웹사이트에 FTP 기능을 추가 할 수 있다.

다. FTP는 별도의 프로토콜이기 때문에 명시적으로 IP주소, 포트를 계획해야 한다.

라. FTP 구성 시 SSL 사용여부를 결정할 수 있다.

42. tar로 묶인 'mt.tar'를 풀어내는 명령은?

가. tar -tvf mt.tar	나. tar -cvf mt.tar

다. tar -cvvf mt.tar	라. tar -xvf mt.tar

43. Windows 2008 R2 Server에서 제공하는 기능으로 허가되지 않은 접근을 보호하고, 폴더나 파일을 암호화하는 기능은?

가. Distributed File System	나. EFS

다. 디스크할당량	라. RAID

44. DHCP의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트에게 자동으로 IP Address를 할당해 줄 수 있다.

나. IP Address의 관리가 용이하다.

다. 영구적인 IP Address를 필요로 하는 웹 서버에 대해서는 동적인 주소를 제공한다.

라. 사용자들이 자주 바뀌는 학교와 같은 환경에서 특히 유용하다.

45. Windows 2008 R2 Server에서 파일 및 프린터 서버를 사용할 수 있도록 지원하기 위해서 반드시 설치해야 하는 통신 프로토콜은?

가. TCP/IP	나. SNMP

다. SMTP	라. IGMP

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 무선 랜카드를 설치한 5대 이하의 PC를 액세스 포인트 없이 서로 간에 통신이 가능하도록 구성할 때 사용하는 모드는?

가. 무선 네트워크 모드

나. 인프라스트럭처(Infrastructure) 모드

다. 애드-혹(Ad-Hoc) 모드

라. 무선 브리지 모드

47. 네트워크상에 사용되는 케이블의 종류에 따른 설명이다. 연결이 옳지 않은 것은?

가. 동축케이블 : 중앙의 구리선에 흐르는 전기신호는 그것을 싸고 있는 외부 구리망 때문에 외부의 전기적 간섭을 적게 받고 전력손실이 적다.

나. 광케이블 : 빛을 이용하여 정보를 전송하므로 전자기파 간섭이 없고 100Mbps 이상의 고속 데이터 전송이 가능하다.

다. UTP : 케이블 세그먼트의 최대 길이는 185M이다.

라. STP : 케이블에 피복이 있어 UTP 보다 간섭에 강하다.

48. OSPF에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP의 서비스를 받는다.

나. 프로토콜 Number는 89번을 사용한다.

다. 물리적인 네트워크 토폴로지에 따라 네트워크 타입을 규정하고 있다.

라. Distance Vector 라우팅 프로토콜이다.

49. 전력선을 매체로 전력선의 전원파형에 디지털 정보를 실어서 전송하는 통신방식은?

가. PLC	나. Home PNA

다. IEEE1394	라. USB

50. NVRAM에서 RAM으로 Configuration File을 Copy하는 명령어는?

가. copy flash start

나. copy running-config startup-config

다. copy startup-config running-config

라. erase startup-config

최신 기출문제 및 해설집 다운로드, 인터넷으로 기출문제 풀기
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	다	가	라	가	라	가	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	다	가	가	라	가	나	라	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	라	나	다	가	다	다	나	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	다	다	나	가	가	가	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	나	다	가	다	다	라	가	다