1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2015년 10월 25일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. C Class의 IP Address에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Network ID는 '192.0.0 ~ 223.255.255'이고, Host ID는 '1 ~ 254'이다.

나. IP Address가 203.240.155.32 인 경우, Network ID는 203.240, Host ID는 155.32가 된다.

다. 통신망의 관리자는 Host ID '0', '255'를 제외하고, 254개의 호스트를 구성할 수 있다.

라. Host ID가 255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트 된다.

2. ‘xxx.yyy.zzz’ 서버에 접속하기 위해 'telnet xxx.yyy.zzz:5555'라고 명령을 입력했다. 여기서 '5555'의 의미는?

가. 포트 번호	나. 사용자 번호

다. 이더넷 주소	라. IP Address

3. DNS에서 사용될 때 TTL(Time to Live)의 설명으로 올바른 것은?

가. 데이터가 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

나. 데이터가 DNS서버 캐시로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

다. 패킷이 DNS서버 존으로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

라. 패킷이 DNS서버 네임서버 레코드로부터 나오기 전에 현재 남은 시간이다.

4. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

5. '255.255.255.224'인 서브넷에 최대 할당 가능한 호스트 수는?

가. 4개	나. 8개

다. 16개	라. 32개

6. TCP(Transmission Control Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크에서 송신측과 수신측간에 신뢰성 있는 전송을 확인한다.

나. 연결지향(Connection Oriented)이다.

다. 송신측은 데이터를 패킷으로 나누어 일련번호, 수신측 주소, 에러검출코드를 추가한다.

라. 수신측은 수신된 데이터의 에러를 검사하여 에러가 있으면 스스로 수정한다.

7. UDP 패킷의 헤더에 속하지 않는 것은?

가. Source Port	나. Destination Port

다. Window	라. Checksum

8. SNMP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사용자가 네트워크 문제점을 발견하기 전에 시스템 관리 프로그램이 문제점을 발견할 수 있다.

나. 데이터 전송은 UDP를 사용한다.

다. IP에서의 오류 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

라. 네트워크 장비로부터 데이터를 수집하여 네트워크 관리를 지원하고 성능을 향상시킨다.

9. DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DNS는 IP Address 체계를 따른다.

나. DNS는 인터넷 표준 이름을 IP 주소로 맵핑시킨다.

다. DNS는 정적인 구조를 가지므로 네트워크상의 호스트 변화에 즉각 대응한다.

라. 동적 DNS는 호스트가 추가되거나, 삭제될 때 DNS 데이터베이스를 자동으로 갱신한다.

10. 프로토콜의 기본적인 기능 중, 송신기에서 발생된 정보의 정확한 전송을 위해 사용자 정보의 앞, 뒤 부분에 헤더와 트레일러를 부가하는 과정은?

가. 캡슐화(Encapsulation)

나. 동기화(Synchronization)

다. 다중화(Multiplexing)

라. 주소지정(Addressing)

11. IPv6 주소 체계의 종류로 옳지 않은 것은?

가. Unicast 주소	나. Anycast 주소

다. Multicast 주소	라. Broadcast 주소

12. Telnet에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet은 네트워크 가상 단말(NVT)의 표준 단말 타입을 정의한다.

나. 원격에 있는 호스트에 접속할 수 있도록 해주는 프로토콜이다.

다. 명령형식은 Telnet '도메인 이름'(또는 IP Address)이다.

라. 로컬 네트워크에서만 적용된 프로토콜이다.

13. 멀티캐스트 라우터에서 멀티캐스트 그룹을 유지할 수 있도록 메시지를 관리하는 프로토콜은?

가. ARP	나. ICMP

다. IGMP	라. FTP

14. TCP/IP 프로토콜 중에서 IP 계층의 한 부분으로 에러 메시지와 같은 상태 정보를 알려주는 프로토콜은?

가. ICMP(Internet Control Message Protocol)

나. ARP(Address Resolution Protocol)

다. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

라. UDP(User Datagram Protocol)

15. RARP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RFC 951에 기술된 BOOTP에 의해 대체되고 있다.

나. RFC 903에 명시되어 있다.

다. 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.

라. ARP와 동일한 패킷형식을 사용하기 때문에 오퍼레이션도 같은 코드를 사용한다.

16. IP 프로토콜의 헤더 체크섬(Checksum)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 체크섬 필드를 '0'으로 하여 계산한다.

나. 네트워크에서 존재하는 시간을 나타낸다.

다. 데이터 그램의 총 길이를 나타낸다.

라. IP 헤더에 대해서만 포함되며 데이터 필드를 포함한다.

17. IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 32bit 주소 체계를 갖는 IPv4의 주소 부족으로 IPv6가 등장했다.

나. IPv4에서는 Flow Labeling 기능과 인증, 프라이버시를 제공한다.

다. IPv6에서는 Next Header가 있어서 확장된 헤더를 가리키도록 하고 있다.

라. IPv6에서는 근원지와 목적지 주소할당을 위해 128bit를 가진다.

2과목 : 네트워크 일반

18. OSI 7 Layer 중 세션계층의 역할로 옳지 않은 것은?

가. 대화 제어	나. 에러 제어

다. 연결 설정 종료	라. 동기화

19. 시분할 다중화(TDM) 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디지털 전송에 쓰인다.

나. 동기식 방법과 비동기식 방법이 있다.

다. 주파수 편이 변복조(FSK)의 역할을 수행한다.

라. T1 다중화는 시분할 다중화 방법이다.

20. 성형 토폴로지의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙 제어 노드가 통신상의 모든 제어를 관리한다.

나. 설치가 용이하나 비용이 많이 든다.

다. 중앙 제어노드 작동불능 시 전체 네트워크가 정지한다.

라. 모든 장치를 직접 쌍으로 연결할 수 있다.

21. 데이터 전송 제어 절차로 올바른 것은?

가. 회선 연결 --> 링크 설정 --> 데이터 전송 --> 링크 해제 --> 회선 해제

나. 회선 연결 --> 링크 설정 --> 데이터 전송 --> 회선 해제 --> 링크 해제

다. 링크 설정 --> 회선 연결 --> 데이터 전송 --> 링크 해제 --> 회선 해제

라. 링크 설정 --> 회선 연결 --> 데이터 전송 --> 회선 해제 --> 링크 해제

22. MAC방식으로 라운드 로빈기법을 사용하는 방식은?

가. CSMA/CD	나. Token Ring

다. CSMA	라. DQDB

23. 펄스 부호 변조(PCM)의 3단계 과정을 순서대로 올바르게 나열한 것은?

가. 부호화 → 양자화 → 표본화

나. 양자화 → 표본화 → 부호화

다. 부호화 → 표본화 → 양자화

라. 표본화 → 양자화 → 부호화

24. 전송 장애 중 원래 신호가 다른 형태로 일그러지는 현상은?

가. 감쇠	나. 지연 왜곡

다. 잡음	라. 누화

25. 메시지 교환망과 비교했을 때, 회선 교환망에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 연결이 설정되면 데이터의 지연이 적다.

나. 소용량 데이터 전송에 적합하다.

다. 대화식/실시간 통신이 가능하다.

라. 초기의 연결설정이 복잡하다.

26. 데이터 흐름 제어(Flow Control)와 관련 없는 것은?

가. Stop and Wait	나. XON/OFF

다. Loop/Echo	라. Sliding Window

27. OSI 7 Layer를 하위 계층에서 상위 계층으로 순서대로 바르게 나열한 것은?

가. 물리 → 데이터 링크 → 전송 → 네트워크 → 세션 → 표현 → 응용

나. 데이터 링크 → 물리 → 전송 → 네트워크 → 세션 → 응용 → 표현

다. 전송 → 데이터 링크 → 네트워크 → 물리 → 세션 → 표현 → 응용

라. 물리 → 데이터 링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용

3과목 : NOS

28. Linux 디렉터리 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /tmp - 임시파일이 저장되는 디렉터리

나. /boot - 시스템이 부팅 될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담고 있는 디렉터리

다. /var - 시스템의 로그 파일과 메일이 저장되는 위치

라. /usr - 사용자 계정이 위치하는 파티션 위치

29. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

가. System Program	나. Loader

다. Shell	라. Directory

30. Linux 설치 시 Swap 영역에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RAM의 부족한 용량을 보충하기 위해 하드디스크의 일정부분을 지정하여 RAM처럼 사용한다.

나. 일반적으로 실제 메모리의 두 배 정도면 적당하다.

다. 시스템을 모니터링 한 결과 Swap이 많이 일어나면 메모리를 증설해야 한다.

라. 한번 설정한 Swap은 추가가 불가능하므로 신중을 기해 크기를 결정해야 한다.

31. Linux의 퍼미션(Permission)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 파일의 그룹 소유권을 변경하기 위한 명령은 'chgrp'이다.

나. 파일의 접근모드를 변경하기 위한 명령은 'chmod'이다.

다. 모든 사용자에게 모든 권한을 부여하려면 권한을 '666'으로 변경한다.

라. 파일의 소유권을 변경하기 위한 명령은 'chown'이다.

32. Linux 시스템에서 'ping' 이라는 파일을 표준 입력으로 받아서 만들어라"에 대한 명령어 형식으로 올바른 것은?

가. cat >ping	나. cat ping

다. cat - ping	라. cat <ping

33. Linux에서 사용되는 'free' 명령어에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 사용 중인 메모리, 사용 가능한 메모리 용량을 알 수 있다.

나. 패스워드 없이 사용하는 유저를 알 수 있다.

다. 디렉터리의 사용량을 알 수 있다.

라. 사용 가능한 파일 시스템의 양을 알 수 있다.

34. Linux DNS의 SOA(Start Of Authority) 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Zone 파일은 항상 SOA로 시작한다.

나. 해당 Zone에 대한 네임서버를 유지하기 위한 기본적인 자료가 저장된다.

다. Refresh는 주 서버와 보조 서버의 동기 주기를 설정한다.

라. TTL 값이 길면 DNS의 부하가 늘어난다.

35. Linux와 다른 이기종의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램은?

가. 삼바(SAMBA)	나. 아파치(Apache)

다. 샌드메일(Sendmail)	라. 바인드(BIND)

36. Windows 2008 R2 Server를 원격으로 관리하고자 한다. 데이터를 암호화하여 전송할 수 있는 원격관리 서버는?

가. Telnet 서버	나. WINS 서버

다. Exchange 서버	라. SSH 서버

37. Windows 2008 R2 Server의 DNS서버 설정에서 호스트이름을 IP주소로 해석해 주는 것은?

가. 정방향 조회	나. 역방향 조회

다. 조건부 전달	라. 보조 영역

38. Windows 2008 R2 Server의 백업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 완전 서버 백업(bare-metal backup)이 가능하다.

나. 다른 하드웨어에 서버를 복구 할 수 있다.

다. 자기 테이프 백업을 지원한다.

라. 네트워크 공유나 로컬하드드라이브의 백업을 지원한다.

39. Windows 2008 R2 Server와 UNIX 운영체제 사이의 사용자 파일 전송을 지원하여 Windows와 UNIX가 혼용된 엔터프라이즈 환경에서 파일 공유를 제공하는 서비스는?

가. NFS	나. DNS

다. NTFS	라. DHCP

40. Windows 2008 R2 Sever에서 지원하는 Hyper-V에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 하드웨어 사용율을 높여준다

나. 서버 가용성이 줄어든다

다. 유지비용을 줄일 수 있다.

라. 개발 및 테스트 효율성을 향상시킨다.

41. Windows 2008 R2 Server의 보안 이벤트 감사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 권한 사용 이벤트는 사용자 권한이 작업을 수행하는데 사용될 때 감사한다.

나. 프로세스 추적은 응용프로그램이 추적되고 있는 동작을 할 때 감사한다.

다. 시스템 이벤트는 컴퓨터가 재시작되거나 보안에 영향을 주는 기타 이벤트가 발생할 때 감사한다.

라. 디렉토리 서비스 이벤트는 디렉토리 서비스 이벤트의 사용여부 경우만 감사한다.

42. Windows 2008 R2 Server의 보안템플릿에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 보안 관련한 설정들을 미리 정의해 놓은 템플릿이다.

나. 모든 그룹 정책에서 ‘가져오기’ 하여 적용할 수 있다.

다. 보안템플릿은 그룹정책의 컴퓨터구성에만 적용되고 사용자 구성에는 적용되지 않는다.

라. 무선네트워크, 공개 키, 소프트웨어 제한, 그리고 IP 보안에 적용되는 정책과 같이 몇몇 보안 설정들도 보안템플릿에 포함된다.

43. Windows 2008 R2 Sever에서 ‘netstat’ 명령으로 표시되지 않는 IPv4 통계정보는?

가. IP	나. TCP

다. UDP	라. NNTP

44. Windows 2008 R2 Server에서 사용되는 기본 공유와 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ADMIN$ : 시스템을 원격 관리하는 동안 사용되는 공유이다..

나. IPC$ : 원격 관리를 수행하거나，공유 리소스를 확인할때 프로그램에 의해 사용된다.

다. SYSVOL : Active Directory의 개체와 데이터를 저장하는데 사용된다.

라. PUBLlC : 팩스를 보낼 때 팩스 클라이언트에 의해 사용된다.

45. Windows 2008 R2 Server의 Active Directory 서비스 중에서 디렉터리 데이터를 저장하고, 사용자 로그온 프로세스, 인증 및 디렉터리 검색을 포함하여 사용자와 도메인 간의 통신을 관리하는 서비스는?

가. AD 인증서 서비스

나. AD 도메인서비스

다. AD Federation서비스

라. AD Rights Management 서비스

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. RAID는 여러 개의 디스크로 구성된 디스크 배열을 의미한다.

나. RAID는 레벨 0 ~ 4 까지 모두 5개의 규약이 있다.

다. '레벨 0'은 미러 모드라고 하는데 하나의 데이터를 여러 드라이브에 나누어 저장하는 기술이다.

라. 레벨의 의미는 데이터 입출력 속도가 빨라지는 단계에 따라 구분한다.

47. Hub가 사용하는 OSI 계층은?

가. 물리 계층	나. 세션 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 애플리케이션 계층

48. 대역폭이 가장 커서 다양한 서비스가 가능한 전송 매체는?

가. 동축 케이블	나. Open Wire

다. Wire Pair	라. 광섬유

49. 네트워크 장비인 라우터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP의 트래픽 경로제어를 한다.

나. 네트워크를 분리하는데 사용할 수 있다.

다. 트래픽상의 모든 신호의 재생과 유효거리를 확장한다.

라. OSI 7 Layer에서 네트워크 계층의 서비스를 한다.

50. Star Topology에서 동시에 두 개 이상의 Connection을 할 수 있는 장치로, 연결된 각 포트마다 전용 대역폭 할당이 가능하여, 연결된 장치의 수에 따라 주고받는 데이터의 속도가 낮아지지 않고, 속도를 보장할 수 있는 것은?

가. Switching Hub	나. Repeater

다. Dummy Hub	라. Bridge

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	나	가	라	라	다	다	다	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	다	가	라	가	나	나	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	라	나	나	다	라	라	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	가	가	라	가	라	가	다	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	라	라	나	가	가	라	다	가