1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2014년 10월 12일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IPv6 Address는 128bit의 길이로 되어 있다.

나. 현재의 IPv4와도 상호 운용이 가능하다.

다. 낮은 전송속도를 가지는 네트워크에서는 문제가 있지만, ATM같은 높은 효율성을 가진 네트워크에서도 잘 동작된다.

라. IPv6 어드레스는 각각의 인터페이스와 인터페이스 집합을 정의해준다.

2. Multicast용으로 사용되는 IP Address는?

가. 163.152.71.86	나. 128.134.2.51

다. 213.122.1.45	라. 231.159.61.29

3. IP Header Fields에 대한 내용 중 잘못된 것은?

가. Version - 4bits

나. TTL - 16bits

다. Type of Service - 8bits

라. Header Checksum - 16bits

4. SSH 프로토콜은 외부의 어떤 공격을 막기 위해 개발 되었는가?

가. Sniffing	나. DoS

다. Buffer Overflow	라. Trojan Horse

5. B Class의 호스트 ID에 사용 가능한 Address 개수는?

가. 116,777,224개	나. 65,534개

다. 254개	라. 126개

6. 전자 메일의 안정적인 전송을 위해 제안된 프로토콜로 RFC 821에 규정되어 있는 메일 전송 프로토콜은?

가. POP3	나. IMAP

다. SMTP	라. NNTP

7. TFTP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 시작지 호스트는 잘 받았다는 통지 메시지가 올 때까지 버퍼에 저장한다.

나. 중요도는 떨어지지만 신속한 전송이 요구되는 파일 전송에 효과적이다.

다. 모든 데이터는 512바이트로 된 고정된 길이의 패킷으로 되어 있다.

라. 보호등급을 추가하여 데이터 스트림의 위아래로 TCP 체크섬이 있게 한다.

8. IGMP 쿼리 메시지는 ( A )에서 ( B )로 보내지는 메시지이다. 올바른 것은?

가. A-호스트, B-호스트	나. A-호스트, B-라우터

다. A-라우터, B-호스트	라. A-라우터, B-라우터

9. 네트워크 ID ‘210.182.73.0’을 6개의 서브넷으로 나누고, 각 서브넷 마다 적어도 30개 이상의 Host ID를 필요로 한다. 적절한 서브넷 마스크 값은?

가. 255.255.255.224	나. 255.255.255.192

다. 255.255.255.128	라. 255.255.255.0

10. ICMP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 에러 보고 기능	나. 도착 가능 검사 기능

다. 혼잡 제어 기능	라. 송신측 경로 변경 기능

11. 다음 중 IP Address 관련 기술들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DHCP는 DHCP서버가 존재하여, 요청하는 클라이언트들에게 IP Address, Gateway, DNS등의 정보를 일괄적으로 제공하는 기술이다.

나. 클라이언트가 DHCP 서버에 DHCP Request를 보낼 때 브로드캐스트로 보낸다.

다. 192.168.10.2는 사설 IP Address이다.

라. 공인 IP Address를 다른 공인 IP Address로 변환하여 내보내는 기술이 NAT이다.

12. ARP의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트가 성공적으로 통신하기 위해서 각 하드웨어의 물리적인 주소문제를 해결하기 위해 사용된다.

나. 목적지 호스트의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 역할을 하며, 목적지 호스트가 시작지의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 것을 보장한다.

다. 기본적으로 ARP 캐시(Cache)를 사용하지 않으며, 매번 서버와 통신할 때 마다 MAC Address를 요구한다.

라. ARP 캐시(Cache)는 MAC Address와 IP Address의 리스트를 저장한다.

13. 다음 중 IP의 라우팅 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. IGP	나. RIP

다. EGP	라. HDLC

14. TCP와 UDP의 차이점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 데이터 전송형태로 TCP는 Connection Oriented 방식이고, UDP는 Connectionless방식이다.

나. TCP가 UDP보다 데이터 전송 속도가 빠르다.

다. TCP가 UDP보다 신뢰성이 높다.

라. TCP가 UDP에 비해 각종 제어를 담당하는 Header 부분이 커진다.

15. OSPF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기업의 근거리 통신망과 같은 자율 네트워크 내의 게이트웨이들 간에 라우팅 정보를 주고받는데 사용되는 프로토콜이다.

나. 대규모 자율 네트워크에 적합하다.

다. 네트워크 거리를 결정하는 방법으로 홉의 총계를 사용한다.

라. OSPF 내에서 라우터와 종단국 사이의 통신을 위해 RIP가 지원된다.

16. TCP 헤더의 설명으로 올바른 것은?

가. RST 플래그 : 데이터가 제대로 전송된 것을 알려준다.

나. Window Size : 현재 상태의 최대 버퍼 크기를 말한다.

다. Reserved : 수신된 Sequence Number에 대하여 예상된 다음 옥텟을 명시한다.

라. FIN 플래그 : 3-Way handshaking 과정을 제의하는 플래그이다.

2과목 : 네트워크 일반

17. TCP/IP 계층 중 다른 계층에서 동작하는 프로토콜은?

가. IP	나. ICMP

다. UDP	라. IGMP

18. 정보를 실어 나르는 기본 단위를 계층별로 표시하였다. 옳지 않은 것은?

가. 계층 1 : X.25

나. 계층 2 : 프레임(Frame)

다. 계층 3 : 패킷(Packet)

라. 계층 4 : 세그먼트(Segment)

19. 축적 전송방식의 일환으로 프레임의 수신과 CRC에러 확인 후 목적지로 전송하는 방식으로 프레임의 길이만큼 전달지연이 발생하는 LAN의 스위칭 방식은?

가. Cut Throguh	나. Store And Forward

다. Call Together	라. Store And Backward

20. 전송한 프레임의 순서에 관계없이 단지 손실된 프레임만을 재전송하는 방식은?

가. Selective-repeat ARQ	나. Stop-and-wait ARQ

다. Go-back-N ARQ	라. Adaptive ARQ

21. 무선 통신에서 가장 널리 사용되는 방식으로 코드에 의해 구분된 여러 개의 단말기가 동일한 주파수 대역을 사용하며, 채널로 보다 많은 통신 노드를 수용할 수 있는 무선 전송 방식은?

가. CDMA	나. TDMA

다. CSMA/CD	라. FDMA

22. Broadcast and Multicast의 종류와 그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Unicast - 메시지가 임의의 호스트에서 다른 호스트로 전송되는 방식을 말한다.

나. Broadcast - 메시지가 임의의 호스트에서 네트워크상의 모든 호스트에 전송되는 방식을 말한다.

다. Multicast - 메시지가 임의의 호스트에서 네트워크 상의 특정 호스트(Group)에 전송되는 방식을 말한다.

라. Broadcast - 메시지가 네트워크 상의 모든 호스트로부터 임의의 호스트에 전송되는 방식을 말한다.

23. 광섬유의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 광섬유 표면에 상처가 있을 때 파단고장이 발생할 수 있다.

나. 광부품의 제조에 미세 가공이 요구된다.

다. 광중계기의 전원 공급은 코어를 이용함으로 편리하다.

라. 손실 및 분산 현상이 생길 수 있다.

24. OSI 7 계층 모델 중 통신 선로에서 발생한 에러를 검출하고 정정하는 계층은?

가. 물리 계층	나. 데이터링크 계층

다. 네트워크 계층	라. 전송 계층

25. PCM 방식에서 아날로그 신호의 디지털 신호 생성 과정으로 올바른 것은?

가. 아날로그신호 - 표본화 - 부호화 - 양자화 - 디지털신호

나. 아날로그신호 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 디지털신호

다. 아날로그신호 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 디지털신호

라. 아날로그신호 - 양자화 - 부호화 - 표본화 - 디지털신호

26. 패킷 교환망과 메시지 교환망의 가장 큰 차이점은?

가. 블로킹(Blocking) 현상의 존재 유무

나. 데이터 전송 메시지 단위

다. 목적지에 도착하는 메시지의 순서

라. 송신 터미널과 수신 터미널 간의 호환성

27. 에러 검출(Error Detection)과 에러 정정(Error Correction)기능을 모두 포함하는 기법으로 옳지 않은 것은?

가. 검사합(Checksum)

나. 단일 비트 에러 정정(Single Bit Error Correction)

다. 해밍코드(Hamming Code)

라. 상승코드(Convolutional Code)

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server에서 파일 및 프린터 서버를 지원하기 위해 반드시 설치해야하는 네트워크 프로토콜은?

가. SMTP	나. TCP/IP

다. NNTP	라. ICMP

29. 아래 내용은 Linux의 어떤 명령을 사용한 결과인가?

가. ping	나. nslookup

다. traceroute	라. route

30. Windows 2003 Server에서 지원하는 NTFS 파일시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 폴더나 파일에 대한 개별적인 허가가 가능하다.

나. 파일의 압축 저장과 실시간 복구를 지원한다.

다. Convert.exe 명령을 사용하면 FAT에서 NTFS로, NTFS에서 FAT으로의 상호 변환이 가능하다.

라. 대용량의 저장 미디어에 적합하다.

31. Linux에서 외부에서 마운트 요청이 오면 응답해 주는 역할을 하는 데몬(Deamon)은?

가. rpc.mountd	나. rpc.nfsd

다. rpc.lockd	라. rpc.statd

32. Windows 2003 Server에서 DNS 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows 2003 Server는 고정 IP Address를 가지고 있어야 한다.

나. DNS 서비스는 설치 시 자동으로 설치가 되지 않으므로, 사용자가 직접 설치해야 한다.

다. 관리자 권한이 있는 계정으로 로그온 하여야 한다.

라. DNS 서비스는 Active Directory와 관련이 없다.

33. 아래 화면과 같이 패리티(Parity)가 있는 RAID 방식은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 2	라. RAID 5

34. Windows 2003 Server에서 'C:\Inetpub\ftproot'를 FTP 서버의 기본 디렉터리로 사용하였는데 용량이 부족하여 하드디스크를 증설하면서 추가된 하드디스크의 디렉터리를 'C:\Inetpub\ftproot\data2'로 하고 싶을 때 올바른 방법은?

가. 가상 FTP 디렉터리를 사용한다.

나. Active Directory를 사용한다.

다. 공유 디렉터리를 사용한다.

라. 삼바를 사용한다.

35. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

가. 755	나. 777

다. 766	라. 764

36. Web Server 구축시 Server의 데몬을 스스로 구동하며, 지정된 포트를 점유하면서 클라이언트의 요청에 응답하도록 하는 방법은?

가. Inetd	나. Xinetd

다. Standalone	라. 슈퍼데몬

37. Linux에서 RPM에 사용하는 옵션 '--nodeps'의 의미는?

가. 어떤 패키지의 의존성을 무시하고 설치하고자 할 때

나. 디렉터리를 마치 '/' 처럼 생각하고 설치하고자 할 때

다. 패키지를 실제로 설치하지는 않고 충돌이나 의존성 문제가 있는지만 검사 할 때

라. 새로운 패키지를 지우고, 구버전의 패키지로 교체 할 때

38. DHCP 클라이언트에서는 지정된 간격으로 대여기간을 갱신 받게 되는데 이를 수동으로 하는 명령어는?

가. ipconfig /renew	나. ipconfig /refresh

다. netstat /renew	라. netstat /refresh

39. Linux 명령어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. ls : cd와 비슷한 명령어로 디렉터리를 변경할 때 사용한다.

나. cp : 파일을 다른 이름으로 또는 다른 디렉터리로 복사할 때 사용한다.

다. mv : 파일을 다른 파일로 변경 또는 다른 디렉터리로 옮길 때 사용한다.

라. rm : 파일을 삭제할 때 사용한다.

40. 다음 중 Windows 2003 Server에서 Active Directory가 지원하는 프로토콜과 서비스에 속하지 않는 것은?

가. TCP/IP	나. DNS

다. LDAP	라. IPX

41. tar로 묶인 'mt.tar'를 풀어내는 명령은?

가. tar -tvf mt.tar	나. tar -cvf mt.tar

다. tar -cvvf mt.tar	라. tar -xvf mt.tar

42. Windows 2003 Server에서 Active Directory의 논리적 구조에 포함되지 않는 것은?

가. 도메인	나. 트리

다. 포리스트	라. 그래프

43. Linux에서 다음과 같은 옵션을 사용하여 사용자 계정을 추가한 경우 설명이 잘못된 것은?

가. 사용자 계정은 test이다.

나. 홈 디렉터리로는 ‘/home/test’를 사용한다.

다. 셸은 본셸을 사용한다.

라. 40일마다 패스워드를 변경하도록 설정한다.

44. DNS 데이터베이스 레코드의 유형 중 연결이 옳지 않은 것은?

가. MX - 메일 교환기 호스트의 메시지 라우팅을 제공한다.

나. A - 호스트 이름을 IPv4 주소로 매핑한다.

다. CNAME - 주소를 호스트이름으로 매핑한다.

라. NS - 이름 서버를 나타낸다.

45. SAMBA를 통해서 할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 하나 또는 그 이상의 파일 시스템을 공유할 수 있다.

나. 서버와 클라이언트에 설치되어있는 프린터들을 공유할 수 있다.

다. 클라이언트들이 지역 네트워크 호스트들을 볼 수 있도록 한다.

라. 메일 서버에 담긴 편지들을 자신의 컴퓨터로 가져올 수 있다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 라우터에서 'show running-config' 란 명령어는 어디에 있는 내용을 보는 것인가?

가. ROM	나. RAM

다. NVRAM	라. FLASH

47. 네트워크 보안 장비 중 네트워크 침입 시도의 흔적을 찾거나 네트워크 장비의 사용을 감시하는 용도로 사용되는 보안 장비는?

가. 침입탐지/방지시스템(IDS/IPS)

나. 방화벽(Firewall)

다. 네트워크관리시스템(NMS)

라. 가상사설망시스템(VPN)

48. 리피터(Repeater)에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. 리피터는 이더넷 세그먼트에서 데이터를 수신할 때 이진법 정보를 암호 해독/암호화(Decodes/Codes)하고 목적지에 그 신호를 재전송한다.

나. 리피터를 이용하여 네트워크를 더 원거리로 확장할 수 있고 네트워크에 연결되는 장치의 수를 늘릴 수 있다.

다. 리피터를 이용하여 네트워크 고장 지점을 고립시킴으로써 고장 방지에 도움이 될 수 있고 다른 케이블 형태를 링크시킬 수 있다.

라. 리피터를 이용하여 충돌 도메인을 더 크게 만들어 네트워크의 성능을 향상시킨다.

49. 196.168.15.0 네트워크로 가는 FTP 트래픽만을 허락하고자 할 때 Access List들 중 어느 것을 사용해야 하는가?

가. access-list 10 permit tcp 196.168.15.0 0.0.0.255 any eq ftp

나. access-list 100 permit tcp 196.168.15.0 0.0.0.255 any eq ftp

다. access-list 10 permit tcp any 196.168.15.0 0.0.0.255 eq ftp

라. access-list 100 permit tcp any 196.168.15.0 0.0.0.255 eq ftp

50. 스테틱 라우팅(Static Routing) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 라우팅 경로가 자주 변경되거나 라우터가 자주 추가되는 상황에 적합하다.

나. 라우터의 메모리 낭비가 적어 메모리 사용에 유리하다.

다. 일반적으로 다이나믹 라우팅 프로토콜에 비해 우선순위가 높다.

라. 우회 경로가 없는 Stub 네트워크에서 사용하기에 좋은 프로토콜이다.

5과목 : 정보보호개론

51. 다음은 /etc/passwd 파일의 내용과 /etc/group 파일의 내용 일부 이다. 이에 대한 설명으로 적절한 한 것은?

가. john의 그룹 ID는 200 이다.

나. john은 Developer 그룹을 주그룹으로 갖는다.

다. peter는 john과 함께 Developer Group에 속한다.

라. peter와 john은 모든 파일들에 대해서 같은 권한을 갖는다.

52. 디지털 서명의 필수 요건으로 옳지 않은 것은?

가. 재사용 가능	나. 서명자 인증

다. 변경 불가	라. 위조 불가

53. 아래 내용은 방화벽의 구성 요소 중 무엇에 대한 설명인가?

가. Application Level Firewall	나. Dual-home Gateway

다. Secure Gateway	라. Bastion Host

54. SET(Secure Electronic Transaction)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 초기에 마스터카드, 비자카드, 마이크로소프트, 네스케이프 등에 의해 후원되었다.

나. 인터넷상에서의 금융 거래 안전을 보장하기 위한 시스템이다.

다. 메시지의 암호화, 전자증명서, 디지털서명 등의 기능이 있다.

라. 지불정보는 비밀키를 이용하여 암호화한다.

55. SYN Flooding Attack을 방어하기 위해 TCP 프로토콜에 사용되는 플래그의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. SYN(Synscronization) : 초기 TCP 연결 요청

나. FIN(Finish) : TCP 연결을 즉시 종료

다. PSH(Push) : 수신측에 가능한 빨리 데이터를 전달

라. URG(Urgent) : 인터럽트

56. 데이터베이스를 만들어 저장한 후 생성된 데이터베이스와 비교하여 추가·삭제되거나 변조된 파일이 있는지 점검하고 관리자에게 레포팅 해주는 무결성 검사도구는?

가. TRIPWIRE	나. Nmap

다. CIS	라. TCP-Wrapper

57. 아래에서 설명하는 기술의 명칭은?

가. 공개키 기반구조(PKI)

나. SSL(Secure Socket Layer)

다. 워터마킹(Watermarking)

라. 전자서명(Digital Signature)

58. 다음에서 설명하는 암호화 기술은?

가. RSA	나. 디지털 서명

다. IDEA	라. DES

59. 회사의 사설 네트워크와 외부의 공중 네트워크 사이에 중립 지역으로 삽입된 소형 네트워크를 의미하는 용어는?

가. DMZ	나. Proxy

다. Session	라. Packet

60. 다음 전자 우편 보안 기술의 종류에 해당하는 것은?

가. PEM(Privacy Enhanced Mail)

나. S/MIME(Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions)

다. PGP(Pretty Good Privacy)

라. SMTP

오답 및 오타가 있을수 있으므로 최신 자료는
전자문제집 CBT 사이트에서 확인 하시기 바랍니다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	라	나	가	나	다	라	다	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	라	나	다	나	다	가	나	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	라	다	나	나	나	가	나	다	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	라	가	가	다	가	가	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	라	다	라	나	가	라	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	라	라	나	가	다	라	가	다