1과목 : 리눅스 운영 및 관리

리눅스마스터 2급      ◐ 2011년 03월 12일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 다음 중 일반적인 리눅스의 디렉터리 구성에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① /boot : 부트 이미지 디렉터리

② /etc : 사용자의 홈 디렉터리

③ /home : 각종 시스템 설정 파일 저장 디렉터리

④ /var : 라이브러리 저장 디렉터리

2. 다음 파일의 퍼미션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 파일의 소유자는 linux 이다.

② 파일의 소유자는 파일의 읽기/쓰기가 가능하다.

③ 파일의 속한 그룹은 hyunju 이다.

④ 그룹에 속한 사용자는 읽기 만 가능하다.

3. 다음 ls 명령어의 옵션 중 현재 디렉터리에 포함된 하위 디렉터리의 내용까지 출력해 주도록 하는 것은?

① -t	② -h

③ -S	④ -R

4. 파일의 권한 모드에서 SetUID(실행시 파일의 소유자 권한으로 실행)를 지정하기 위한 파일 모드로 올바른 것은?

① 777	② 1777

③ 2777	④ 4777

5. 새로 만드는 파일의 권한에 파일이 속한 그룹과 다른 사용자에게 쓰기를 제한하기 위한 명령어로 올바른 것은?

① umask 011	② umask 022

③ umask 044	④ umask 066

6. 다음 명령어 실행 결과가 아닌 것은?

① /bin/sh	② /bin/bash

③ /bin/cmd	④ /sbin/nologin

7. 다음 중 리눅스 파일 시스템의 종류가 아닌 것은?

① ext	② ext2

③ ext3	④ HFS

8. 다음 중 파일시스템을 구성하는 파티션의 마운트가 기록되어 있는 파일은?

① /etc/mtab	② /etc/fstab

③ /proc/fstab	④ /proc/mounts

9. 다음과 같이 현재 디렉터리의 총 사용량만을 보기 위해 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

① du -a	② du -k

③ du -h	④ du -s

10. 리눅스 사용자 ihd에 할당된 디스크 사용량을 보는 명령어는?

① df ihd	② du ihd

③ finger ihd	④ quota ihd

11. 프로세스의 상태보기 ps 명령어에서 확인할 수 없는 정보는?

① UID	② NAME

③ PID	④ TTY

12. 다음 명령어에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 프로세스의 상태를 보여준다.

② f 옵션은 정보를 자세히 보여준다.

③ 사용자가 소유한 프로세스만 보여준다.

④ httpd 라는 프로세스만을 출력한다.

13. 다음 중 프로세스간의 통신을 위한 signal이 아닌 것은?

① HUB	② START

③ STOP	④ TERM

14. 프로세스에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 프로그램을 화면에 보여주며 실행되는 상태는 foreground 이다.

② 프로그램을 background로 실행 할 때는 명령어 뒤에 &를 붙인다.

③ foreground로 실행한 후 종료되기 전 Ctrl-z를 누르면 suspend 된다.

④ suspend된 것을 foreground로 하기 위해서는 “bg %<작업번호>”를 사용한다.

15. 프로세스 중 background로 실행되면서 서버 역할을 하거나 그 기능을 도와주는 프로세스는?

① 프로그램(program)	② 프로시저(procedure)

③ 데몬(deamon)	④ 스레드(thread)

16. 실행되고 있는 프로세스들 간의 연결 구조를 트리 형식으로 출력하는 명령어는?

① ps	② pstree

③ top	④ cron

17. top 명령어를 통하여 확인 할 수 없는 내용은?

① 시스템에 연결 중인 사용자 수

② CPU의 상태

③ 프로세스가 실행되는 터미널 정보

④ 메모리 사용 상태

18. 프로세스에 자주 사용되는 시그널과 그 의미가 잘못 짝지어진 것은?

① SIGHUP : 실행중인 프로그램에 정의되어 있는 정상적인 방법으로 종료하게 한다.

② SIGINT : 현재 작동 중인 프로그램의 동작을 멈출 때 사용한다.

③ SIGQUIT : 사용자가 터미널에서 종료키(quit)를 누를 때 보내어진다.

④ SIGKILL : 무조건 실행중인 프로그램을 중지 시킨다.

19. 다음 중 실행 중인 프로세스들의 우선순위를 변경하는 명령어는?

① nice	② kill

③ ps	④ signal

20. 다음 중 crontab 명령어의 옵션에 대한 설명으로 틀린 것은?

① -u username -e : root가 해당 사용자의 스케줄 정보 수정

② -e : 스케줄 정보 수정

③ -l : 현재 등록되어 있는 스케줄 정보 출력

④ -r : 현재 등록된 스케줄 정보 재실행

21. 다음 중 리눅스에서 제공하는 쉘이 아닌 것은?

① C shell	② Bourne Again Shell

③ Ghost Shell	④ Korn Shell

22. ‘ls -al’ 명령을 ‘ll’ 만 입력함으로서 동일한 기능을 할 수 있도록 설정하고자 할 때 사용 가능한 명령으로 알맞은 것은?

① make	② alias

③ similar	④ split

23. remote로 telnet을 이용하기 위하여 vt100모드를 사용하고자 할 때 사용하여야 하는 환경변수는 무엇인가?

① TERM 변수	② LOGNAME 변수

③ PWD 변수	④ MODE 변수

24. bash 쉘의 환경설정 파일로 사용자가 정의한 alias들과 함수들이 정의되어 있는 파일은?

① .cshrc	② .srclog

③ .bashrc	④ .skeleton

25. PATH 변수에 ‘PATH=/bin:/usr/bin/:.’ 라고 설정 하였을 때, 다음 설명 중 틀린 것은?

① PATH 변수는 쉘이 명령을 탐색하는 디렉터리를 나열한다.

② 쉘은 디렉터리가 나열되는 순서로 디렉터리를 탐색한다.

③ 쉘은 명령 실행 시 먼저 디렉터리 /bin을 참조 한다.

④ 쉘은 명령실행 시 제일 가까운 .(현재의 디렉터리)를 가장 먼저 참조한다.

26. 다음 환경변수에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 사용자가 사용하는 쉘이 bash로 설정되어 있다면 사용자가 로그인 할 때 bash_profile과 .bashrc가 실행된다.

② rc 파일들은 쉘이 실행될 때 실행된다.

③ rc 파일을 변경시키게 되면 쉘을 다시 실행 시키지 않아도 변경된 내용이 자동으로 적용 된다.

④ rc 파일은 쉘이 실행될 때마다 적용될 수 있는 특정 쉘에 관계된 변수와 설정 사항을 포함 한다.

27. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① Esc	② Tab

③ Alt	④ Alt-Shift

28. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① /etc/shells	② /bin/shells

③ /usr/bin/shells	④ /etc/passwd

29. vi 편집기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 명령모드와 입력모드, EX모드 방식이 있다.

② 문자를 입력할 때는 반드시 입력모드로 하여야 한다.

③ 입력모드에서 명령모드로 전환 시는 tab 키를 누른다.

④ 명령모드에서 콜론(:)을 치면 아래쪽에 명령 라인이 생기게 된다.

30. 다음 ( ) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

① :nu all	② :se nu

③ :rept	④ :number

31. 다음 ( ) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

① q	② v

③ o	④ r

32. vi 편집기 사용 중 커서를 현재 줄의 맨 끝으로 이동하려고 할 때 사용되는 명령어로 알맞은 것은?

① 명령어모드에서 O	② 명령어모드에서 $

③ 명령어모드에서 ^	④ 명령어모드에서 w

33. 다음 중 vi 에디터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 다양한 편집기능이 제공된다.

② 비모드형 편집기로 명령수행 시 <Ctrl> 키와 다른 키의 조합을 이용하여야 한다.

③ 편집 중 커서의 자유로운 이동이 가능하다.

④ 문서작성 후 :wq를 실행시키면 편집중인 파일을 저장하고 종료한다.

34. emacs 편집기 명령에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 종료하는 명령어는 Ctrl-x, Ctrl-c 이다.

② 라인의 처음으로 이동하는 명령어는 Ctrl-a 이다.

③ 라인의 끝으로 이동하는 명령어는 Ctrl-e 이다.

④ 파일의 끝으로 이동하는 명령어는 Ctrl-v 이다.

35. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① RPM	② DEV

③ ZIP	④ HAT

36. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① 상호접속성(Inter-connectivity)

② 상호운용성(Inter-Operability)

③ 의존성(Dependency)

④ 관련성(Relativity)

37. movie 디렉터리의 전체파일을 movie.tar로 묶고 싶을 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

① tar cvf movie movie.tar

② tar cvf movie.tar movie

③ tar xvf movie.tar movie

④ tar xvf movie movie.tar

38. RPM 설치 명령에 대한 설명으로 틀린 것은?

① RPM 설치 시 -ivh 옵션을 함께 지정하여 에러 등을 모니터링 하는 것이 좋다.

② 패키지 설치문제가 발생하여 기존의 불필요한 패키지를 제거하는 경우 -d 옵션을 이용한다.

③ RPM 패키지 업그레이드는 -U 옵션을 사용 한다.

④ 업그레이드시 사용하는 -F 옵션은 이미 설치된 패키지와 비교하여 오직 설치하고자 하는 패키지 버전이 높을 때만 업그레이드를 실시하게 해준다.

39. 설치된 패키지의 파일목록 가운데 문서파일만 보고자 할 때 사용할 수 있는 옵션은?

① #rpm -qi ihd	② #rpm -qs ihd

③ #rpm -qd ihd	④ #rpm -ql ihd

40. RPM 설치 시 단순한 메시지보다는 진행과정을 눈으로 볼 수 있도록 연속적인 샾(#)문자가 나오게 할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?

① -i 옵션	② -v 옵션

③ -h 옵션	④ -e 옵션

41. dpkg 프로그램에 대한 설명으로 틀린 것은?

① #dpkg --install ihd.deb : ihd.deb 프로그램을 설치한다.

② #dpkg --purge ihd : ihd 패키지를 완전히 제거한다.

③ #dpkg --remove ihd : ihd 패키지의 구성 파일을 보관하고 실행가능 구성요소만 제거한다.

④ #dpkg --search ihd : 인터넷상에서 ihd 패키지를 찾는다.

42. 다음 ( ) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

① --nodesign	② --nodeps

③ --nosignal	④ --norelay

43. 현재 프린터 큐의 상태를 모니터링 하기 위한 명령어로 알맞은 것은?

① lpc	② lpq

③ lpr	④ pr

44. 리눅스의 일반적인 프린터 설치 방법이 아닌 것은?

① local	② remote lpd

③ SMB	④ DHCP

45. 프린터 설치에 관련된 정보를 가지고 있는 설정 파일은?

① /dev/lp0	② /etc/lp0

③ /dev/printcap	④ /etc/printcap

46. 플로피디스크나 CD-ROM의 장치를 설치하고 사용할 때 마운트 포인터가 위치하는 일반적인 디렉터리는?

① /mnt	② /dev

③ /etc	④ /

47. 커널 사운드 드라이버 중 무료로 사용할 수 있고 커널에 포함되어 있는 드라이버는?

① OSS/Free	② OSS

③ ALSA	④ 업체 제공 드라이버

48. 리눅스 프린터 설치순서로 가장 알맞은 것은?

① 프린터큐설정 - 프린터종류설정 - 프린터드라이버설정 - 프린터기종설정

② 프린터기종설정 - 프린터큐설정 - 프린터종류설정 - 프린터드라이버설정

③ 프린터종류설정 - 프린터큐설정 - 프린터기종설정 - 프린터드라이버설정

④ 프린터기종설정 - 프린터종류설정 - 프린터드라이버설정 - 프린터큐설정

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 X윈도우가 구동되는 과정 중 클라이언트 옵션의 구동 과정을 순서대로 알맞게 나열한 것은?

① xinitrc → .xinit → xclients → .Xresources

② xinitrc → .Xresources → .Xmodmap → xclients

③ xinitrc → xserverrc → .Xresources → .Xmodmap

④ xclients → xinitrc → .Xmodmap → .Xresources

50. 다음 X 윈도 구성 원리에 대한 설명 중 틀린 것은?

① X protocol은 서버와 클라이언트 사이에서 통신되는 Request, Reply, Event, Error의 기본 메시지이다.

② Xlib의 기능이 많지 않아 Xlib보다 하위 라이브러리인 X toolkit을 사용한다.

③ X toolkit의 종류는 Xt Intrinsics, Xaw, XView, Motif, Qt, GTK 등 이다.

④ X 윈도 시스템은 서버/클라이언트로 구성되었다.

51. X 윈도는 유닉스 시스템의 표준 그래픽 인터페이스로 많은 애플리케이션을 갖추고 있는데, 다음 중 표준 X 애플리케이션과 그에 대한 설명이 틀린 것은?

① xterm : 텍스트기반의 터미널 에뮬레이터

② xdm : 로그인 관리자

③ xclock : 간단한 시계를 표시

④ xman : 컴퓨터의 상태 표시

52. 다음 중 일반적인 KDE 데스크톱의 세개 영역이 아닌 것은?

① 패널(panel)	② 테스크바(taskbar)

③ 데스크톱(desktop)	④ 프레임(frame)

53. 다음 KDE에서의 파일관리에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 원하는 폴더를 마우스 왼쪽버튼으로 클릭하면 실행이 된다.

② cp, mv, ln 등의 명령어를 이용하지 않고 드래그 앤 드롭을 통해 가능하다.

③ KDE에서는 네트워크를 통한 인터넷은 가능하나, ftp상의 파일 액세스는 불가능하다.

④ 파일의 이름, 권한 등의 속성을 바꿀 수 있다.

54. GNOME 데스크톱 환경에서 startx를 입력하였는데 X-Window가 실행되지 않고 에러가 발생한 경우 다음 중 실행하여 설정 해주어야 하는 것은?

① Xconfigurator	② Login

③ Logout	④ Windows

55. 다음 중 윈도 매니저의 대표적인 종류가 아닌 것은?

① fvwm	② twm

③ gimp	④ mwm

56. 다음 윈도 메이커의 종류 중 AfterStep의 유틸리티 종류가 아닌 것은?

① asmail	② ascp

③ winlist	④ asclock

57. LAN의 전송방식 중 하나로 CSMA/CD 방식을 사용하며, 컴퓨터들을 근거리망으로 연결시키는 표준방식을 무엇이라 하는가?

① Ethernet	② FDDI

③ X.25	④ Interrupt

58. 다음 LAN의 분류 중 버스형 토폴로지에 대한 설명이 아닌 것은?

① 한 번에 한 컴퓨터만 전송할 수 있으므로 컴퓨터들의 숫자가 네트워크의 성능을 좌우한다.

② 신호 반사에 의한 상호 간섭을 막기 위해 종단기(Terminator)가 존재한다.

③ 각 컴퓨터가 임의의 다른 사용자 시스템들과 직접 상호 연결되어 있어 전체적으로 그물과 같은 형태를 이루는 구조이다.

④ CSMA/CD 방식이 대표적이며 또한 토큰 패싱(Token Passing)방식에 사용된다.

59. 다음 FDDI(Fiber Data Distributed Interface)-Ⅰ에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 1982년 10월 미국 표준협회(ANSI)에서 초고속광 LAN-FDDI 초안이 발표 되었다.

② 100Mbps 대역폭을 이중 광케이블로 연결하는 구조이다.

③ LAN의 구조로서 전송 매체로 광섬유를 사용한다.

④ 접속 형태는 스타 형태이다.

60. 다음 중 원거리 통신망의 회선교환방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 송신측과 수신측을 연결하는데 고정적인 회선을 통하는 방식이다.

② 통신이 이루어지면 그 회선은 다른 사람이 사용할 수 없다.

③ X.25 프로토콜을 주로 사용한다.

④ 일종의 물리적인 전용선을 쓰는 것과 같은 방식으로 전화가 대표적인 회선교환방식이다.

61. 다음 중 컴퓨터와 컴퓨터 사이의 통신이 가능 하도록 하는 규약이며 통신 표준을 무엇이라 하는가?

① 순서제어	② 흐름제어

③ 인터럽트	④ 프로토콜

62. 다음 프로토콜의 기본기능 중 송신 속도가 처리 능력을 초과하지 않도록 조정하는 기능을 무엇이라 하는가?

① 데이터 대열의 분할(Segmentation)

② 에러제어(Error Control)

③ 흐름제어(Flow Control)

④ 인터럽트(Interrupt)

63. 다음 중 프로토콜이 다른 통신망을 상호 접속하기 위한 통신장비로 알맞은 것은?

① 라우터	② 게이트웨이

③ 브리지	④ 리피터

64. 다음 LAN의 통신장비 중 디지털 신호를 새로이 재생하거나 출력전압을 높여주는 목적으로만 사용 되는 전송신호의 재생중계 장치를 무엇이라 하는가?

① 게이트웨이	② 브리지

③ 라우터	④ 리피터

65. 다음 중 OSI모델의 각 계층에 대한 설명이 틀린 것은?

① 물리계층 : 상위층으로부터 받은 데이터를 통신회선을 통하여 비트단위로 전송하는 계층

② 네트워크 계층 : 데이터링크 계층이 제공하는 인접한 개방형 시스템 간에 데이터 전송 기능을 이용하여 연결성과 통신경로선택을 제공하는 계층

③ 데이터링크 계층 : 인접한 개방형 시스템 사이에서 전송단위(비트의 모음)를 오류 없이 전달하는 기능을 수행하는 계층

④ 전송계층 : 통신 장치들 간의 상호운용성을 갖도록 보장하는 계층

66. 다음 중 TCP/IP의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 개방형 프로토콜 표준으로 특정 H/W나 OS에 독립적으로 사용가능하다.

② 이 기종 하드웨어를 가진 고립된 네트워크에서는 사용이 불가능하다.

③ 다른 종류의 네트워크를 통합할 수 있다.

④ 거대한 네트워크에서도 TCP/IP 장치를 찾아 낼 수 있다.

67. TCP/IP 프로토콜의 트랜스포트 계층의 프로토콜로 end-to-end 에러탐지와 수정기능을 가진 안정성 있는 프로토콜은 무엇인가?

① DNS	② NFS

③ TCP	④ UDP

68. 다음 중 프로토콜의 번호가 정의되어 있는 파일로 알맞은 것은?

① /etc/protocols	② /etc/fstab

③ /etc/resolv.conf	④ /etc/passwd

69. 다음 중 루트도메인 아래의 최상위도메인 종류가 아닌 것은?

① com	② net

③ kr	④ co

70. 다음 중 KDE상에서 웹브라우저 뿐만 아니라 기본 파일관리자, 파일 뷰어로서 널리 사용되고 있는 리눅스 웹브라우저는?

① 컹커러(Konqueror)	② 오페라(Opera)

③ 모질라(mozilla)	④ 넷스케이프(Netscape)

71. 다음 중 인터넷에서 대용량의 파일을 주고 받기 위해 사용하는 프로토콜을 무엇이라 하는가?

① FTP	② Konqueror

③ Telnet	④ hypertext

72. 다음 중 인터넷상에서 채팅을 즐길 수 있게 해주는 서비스를 무엇이라 하는가?

① telnet	② SSH

③ IRC	④ FTP

73. 다음 중 SSH 에서 제공되는 프로그램의 종류가 아닌 것은?

① scp	② ssh

③ sftp	④ socket

74. 다음 중 인터넷 서비스 업체로부터 직접 회선을 할당 받아 자신의 컴퓨터를 인터넷과 연결하는 방법으로 각 컴퓨터에 고유한 IP 주소를 할당 받는 방식을 무엇이라 하는가?

① modem	② 전용선

③ SLIP	④ PPP

75. loopback 인터페이스로 자신의 컴퓨터에 연결할 수 있도록 해주는 목적으로 사용되는 통상적인 IP주소로 알맞은 것은?

① 127.0.0.1	② 255.255.255.0

③ 0.0.0.1	④ 10.10.10.1

76. 다음 중 리눅스에서 라우팅 테이블을 다루기 위해서 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

① route	② hostname

③ df	④ stat

77. 다음 중 임베디드 시스템에 있어서 리눅스의 장점에 대한 설명이 아닌 것은?

① Open source, open architecture 이다.

② Real Time 운영을 지원한다.

③ 리눅스는 내장형시스템에만 사용되도록 개발 되었다.

④ 소규모 모듈단위로 설계되어 있다.

78. 다음 Beowulf 클러스터 아키텍처에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 패러다임이 평이하다.

② implementation이 용이하다.

③ 오픈소스 운영체제를 사용한다.

④ 많은 분야에서 사용되고 있지만 수치계산 분야에서는 활용이 불가능하다.

79. 리눅스를 발전시키기 위한 방법으로 가장 알맞지 않은 것은?

① 정부 및 대기업들의 리눅스 지원 유도

② 오픈 소스(open source)의 점진적인 유료화 추진

③ 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 우수 사례 발굴 및 기술력 확보

④ 우수한 전문 리눅스 기술자의 배출

80. 블루투스의 기술에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 최대 데이터 전송속도는 100Mbps 이다.

② 양방향 전송을 위해서 시분할 다중전송 방식이 사용된다.

③ 2.4GHz 대역의 ISM 대역을 사용한다.

④ 간섭방지를 위한 주파수 호핑 방식을 사용한다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	④	②	③	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	③	②	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	③	④	③	②	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	④	①	③	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	④	①	①	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	①	③	③	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	④	④	②	③	①	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	②	①	①	③	④	②	①