1과목 : 리눅스 운영 및 관리

리눅스마스터 2급      ◐ 2008년 11월 16일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 일반적인 리눅스 시스템의 디렉토리 구성에 대한 설명 중 알맞은 것은?

① /usr - 사용자 홈 디렉토리

② /home - 사용자 프로그램 설치 디렉토리

❸ /var - 메일, 로그 등과 관련된 데이터를 저장 하는 디렉토리

④ /etc - 라이브러리 저장 디렉토리

2. 다음 명령 수행 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

❶ 그룹 project에 속한 사용자는 이 파일의 내용을 갱신할 수 있다.

② 사용자 icbs나 그룹 project에 속한 사용자 외에는 이 파일의 내용을 볼 수 없다.

③ 파일이 가장 최근 읽혀진 시간은 8월 13일 10:10이다.

④ 파일은 읽기 전용 파일이므로 내용 수정이 불가능 하다.

3. 현재 디렉토리에 있는 test 파일에 대해 모든 사용자가 읽기만 가능하도록 접근 모드를 설정하기 위한 다음 명령에서 ( ) 안에 알맞은 것은?

① 000	❷ 444

③ 666	④ 777

4. 다음의 명령을 실행한 결과 ( ) 안에 알맞은 것은?

① -rwxrwxrwt	② -rwxrwsrwx

❸ -rwsrwxrwx	④ -rwtrwxrwx

5. 다음의 명령을 실행한 결과에서 ( ) 안에 알맞은 것은?

① -r--r--r--	② -rwxr-xr-x

③ -rw-rw-rw-	❹ -rw-rw-r--

6. 다음 리눅스 시스템이 지원하는 파일 시스템 중 저널링 기능을 지원하는 것은?

① ext	② ext2

❸ ext3	④ xiafs

7. fsck 명령에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 시스템 관리자가 실행하는 명령이다.

② /etc/fstab 파일의 pass number 필드의 값에 따라 부트 시 자동 실행되는 경우도 있다.

③ 실행 시 대상 파일 시스템의 유형을 지정하려면 -t 옵션을 사용한다.

❹ 검사 과정에서 오류 발견 시, 사용자에게 수정 여부를 묻지 않고 자동으로 수정하려면 -r 옵션을 사용한다.

8. 파일 시스템의 사용 가능한 용량을 알아보기 위해 가장 알맞은 명령은?

① da	❷ df

③ du	④ ds

9. du 명령에서 특정 디렉토리(및 그 하위 디렉토리들)의 전체적인 사용량 합계만을 알고자하는 경우 가장 알맞은 옵션은?

① -a	❷ -s

③ -d	④ -f

10. 아래 문장에서 ( ) 안에 가장 알맞은 것은?

① sticky bit	❷ clean bit

③ dirty bit	④ SetGID bit

11. 리눅스 프로세스의 개념에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

① 새로운 프로세스를 만드는 시스템 호출은 exec 이다.

② 새로운 프로그램을 실행하도록 하는 시스템 호출은 fork 이다.

❸ 쉘을 사용하여 ls 명령을 실행하는 경우, ls 명령은 쉘 프로세스의 자식 프로세스로 동작 한다.

④ init 프로세스의 PID는 0 이다.

12. 다음 중 CTRL-c를 입력했을 때 발생하는 시그널로 알맞은 것은?

① HUP	❷ INT

③ KILL	④ TSTP

13. 한 콘솔에서 동시에 여러 프로세스를 수행시키는 과정에 대한 설명으로 알맞은 것은?

❶ 현재 수행 중인 foreground 프로세스를 suspend 시키려면 CTRL-z를 누른다.

② 명령을 background로 실행하려면 명령줄의 맨 마지막에 % 기호를 붙여 실행한다.

③ suspend된 프로세스를 foreground로 실행 시키려면 bg 명령을 사용한다.

④ suspend된 프로세스를 background로 실행 시키려면 fg 명령을 사용한다.

14. 다음 중 시그널에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 프로세스를 로그아웃 후에도 계속 실행시키려면 해당 프로세스에 HUP 시그널을 보낸 후 로그아웃 한다.

② kill 명령 사용 시 -<signal> 옵션을 사용하지 않으면 디폴트로 15번 (KILL) 시그널이 보내 진다.

❸ kill 명령은 프로세스의 수행을 무조건 종료 시키는 명령이다.

④ 명령 'kill -3 1234' 와 'kill -QUIT 1234' 는 동일한 효과를 가진다.

15. 부모-자식 프로세스 간 수행의 동기화와 관련된 시스템 호출을 알맞게 짝지은 것은?

❶ exit-wait	② fork-exec

③ open-close	④ fork-exit

16. 프로세스와 관련된 정보를 얻을 수 있는 명령과 거리가 먼 것은?

① ps	② pstree

❸ psset	④ top

17. 프로세스의 우선순위에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 대부분의 경우 프로세스 시작 시 부모 프로세스로부터 우선순위를 물려받는다.

② 프로세스의 우선순위는 nice 명령으로 조정할 수 있다.

❸ 우선순위를 나타내는 수치가 클수록 높은 우선순위를 가진다.

④ 관리자가 아닌 일반 사용자는 다른 사용자의 우선순위를 임의로 변경시킬 수 없다.

18. pstree 명령의 출력에서 일반적으로 좌측 최상단에 나타나는 프로세스는?

① klogd	❷ init

③ sshd	④ xinetd

19. cron 명령에 대한 설명으로 틀린 것은?

① cron 명령을 통해 사용자가 지정한 프로그램을 특정 시간에 실행시킬 수 있다.

② 이와 관련된 데몬의 이름은 crond 이다.

③ cron이 실행시킬 프로그램은 crontab이라는 설정 파일에서 지정한다.

❹ 시간의 지정은 요일, 날짜, 시, 분, 초 단위까지 가능하다.

20. top 명령에 대한 설명으로 틀린 것은?

① s 옵션을 사용하면 프로세스 정보 갱신 주기를 결정할 수 있다.

② 배치 모드 출력을 원한다면 실행 시 -b 옵션을 사용하면 된다.

❸ top으로는 평균 시스템 부하는 알 수 없다.

④ 수행 중인 프로세스들을 CPU 사용 시간 또는 메모리 사용량 등에 따라 정렬할 수 있다.

21. 리눅스에서 사용자의 명령을 커널에 전달하는 능동적 매개체 역할을 수행하는 프로그램을 무엇 이라고 하는가?

① PROCESS	❷ SHELL

③ 데몬 프로그램	④ 응용 프로그램

22. 리눅스에서 지원되는 SHELL이 아닌 것은?

① ash	② bash

❸ push	④ ksh

23. 리눅스 환경변수에 대한 설명으로 잘못 짝지어진 것은?

① SHELL : 현재 사용 중인 쉘의 이름

② MAIL : 우편함의 전체 경로명

③ TZ : date 명령에 대한 시간대

❹ HOME : 현재 작업 중인 디렉토리의 경로명

24. history 명령에 대한 내용 중 틀린 것은?

① !! : 이전 명령

❷ !n : 현재 명령에서 n번 이전 명령행

③ !-n : 현재 명령에서 n을 뺀 명령행

④ !문자열 : 문자열로 시작하는 가장 최근 명령

25. 디바이스 드라이버 동작 모드 중 사용자가 입력하는 모든 키가 디바이스 드라이버에 의해 해석 되도록 동작시키며 일반적으로 사용되는 모드는 어느 것인가?

❶ cooked mode	② raw mode

③ terminal mode	④ server mode

26. 다음 중 명령행 편집 기능이 제공되는 SHELL로 알맞은 것은?

❶ ksh	② ash

③ sh	④ csh

27. 다음 중 사용자의 명령이 운영체제에 전달되는 과정이 알맞은 것은?

❶ 사용자 → shell → 커널 → 하드웨어

② 사용자 → 커널 → shell → 하드웨어

③ 사용자 → shell → 하드웨어 → 커널

④ 사용자 → 하드웨어 → shell → 커널

28. shell이 명령을 탐색하는 디렉토리의 정보를 갖고 있는 환경변수로 알맞은 것은?

① LOGNAME	❷ PATH

③ TERM	④ HOME

29. 다음 편집기들 중에서 리눅스에서 지원되는 편집기가 아닌 것은?

① pico	② vi

❸ notepad	④ emacs

30. 리눅스의 텍스트 에디터와 기능이 다른 것은?

① pico	❷ gcc

③ vi	④ emacs

31. vi 편집기에서 지원되지 않는 기능은?

① 파일 저장	② 패턴 검색

③ 외부 명령 실행	❹ 블록 선택

32. 다음 중 vi 편집기의 명령모드에서 입력모드로 전환하는 것으로 틀린 것은?

❶ u	② i

③ a	④ o

33. vi 편집기에서 편집한 내용을 저장하기 위하여 명령모드에서 Ex모드로 이동하려고 할 때 입력 키는 어느 것인가?

① |	② ;

❸ :	④ /

34. 다음 vi 명령모드에서 한 줄을 삭제하고자 할 때 알맞은 것은?

① x	❷ dd

③ dw	④ D

35. 다음 중 RPM(레드헷 패키지 관리자)의 용도가 아닌 것은?

① 패키지 자동 설치	② 패키지 업그레이드

❸ 패키지 성능 측정	④ 패키지 정보의 질의

36. 다음 RPM 명령 중 패키지에 대한 질의를 하고자 할 때 사용되는 명령은?

❶ rpm -q 패키지이름	② rpm -i 패키지이름

③ rpm -e 패키지이름	④ rpm -V 패키지이름

37. 리눅스 패키지를 컴파일된 바이너리 파일로 묶어 놓고 해당 디렉토리에 자동으로 설치될 수 있도록 관리하는 기능을 갖고 있는 프로그램은 무엇인가?

① tar	② gzip

③ ppm	❹ rpm

38. 압축 프로그램인 gzip의 옵션에 대한 내용 중 알맞은 것은?

❶ gzip -d : 압축 해제

② gzip -h : 버전 번호 표시

③ gzip -9 : 가장 빠르게 압축

④ gzip -L : 압축된 파일의 내용 나열

39. 압축 프로그램 compress를 이용하여 압축한 결과 파일의 확장자로 알맞은 것은?

① .gz	② .tar

❸ .Z	④ .zip

40. 다음 프로그램 중 압축 기능이 없는 것은?

① compress	❷ encode

③ bzip2	④ gzip

41. rpm에 대한 내용으로 틀린 것은?

① rpm으로 패키지를 설치할 수 있다.

② rpm으로 패키지 업그레이드를 할 수 있다.

③ rpm으로 초기 설치 패키지 상태와 파일 크기가 다른가를 체크할 수 있다.

❹ rpm으로 패키지 설치 시 자동으로 컴파일되며 설치한다.

42. 아래 보기의 rpm 명령을 가장 알맞게 설명한 것은?

① 패키지를 설치하며 설치 과정과 도움말을 화면에 보여준다.

② 패키지를 제거하며 제거 과정과 진행률을 화면에 보여준다.

❸ 패키지를 설치하며 설치 과정과 진행률을 화면에 보여준다.

④ 패키지를 제거하며 제거 과정과 도움말을 화면에 보여준다.

43. 리눅스에서 설정 가능한 프린터 유형 중 윈도우 XP 시스템과 공유하는 경우 가장 알맞은 것은?

① Local	❷ Samba printer

③ JetDirect	④ Unix Printer

44. 프린터 사용과 관련된 명령 중 현재 프린터에 대기 중인 인쇄 작업들을 조회하는데 사용되는 명령으로 알맞은 것은?

❶ lpq	② lpc

③ lprm	④ lpr

45. 리눅스 커널에서 지원하는 사운드카드 드라이버에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① OSS/Free는 리눅스 커널에 포함되어 있지 않고 별도 구입하여 사용해야 한다.

② OSS는 드라이버의 소스 코드가 제공된다.

❸ ALSA는 안정적이고 많은 종류의 사운드 카드를 지원한다.

④ ALSA는 OSS/Free와는 호환되지 않는다.

46. Audio CD로부터 디지털 오디오 파일을 추출하는데 사용하는 프로그램으로 알맞은 것은?

① cdplay	❷ cdparanoia

③ cd	④ xplaycd

47. 포스트스크립트 프린터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 포스트스크립트는 Adobe 사에서 만든 프린터 전용 스크립트 언어이다.

② 고해상도의 출력물을 얻을 수 있다.

③ 이를 사용하기 위해서는 포스트스크립트 프린터용 드라이버가 설치되어야 한다.

❹ 상용 제품으로 리눅스에서는 추가로 구입, 설치 해야만 사용할 수 있다.

48. 리눅스에서의 사운드 카드 사용에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 사운드 카드에 맞는 적절한 드라이버가 설치 되어야 사용할 수 있다.

❷ 사운드카드 설정 시 xconfig 명령을 사용한다.

③ 최근의 리눅스 커널은 Souund blaster, VIA chipset 계열, Ensoniq 계열 등 다양한 사운드 카드를 지원한다.

④ 새로운 버전의 사운드카드 드라이버의 소스 코드를 적용하기 위해서는 이를 컴파일하여 드라이버를 적재해야 한다.

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 X 윈도우에 대한 설명 중 틀린 것은?

① X 윈도우는 그래픽 환경을 제공해 주는 윈도우 시스템이다.

② X 윈도우는 유닉스 시스템의 표준 그래픽 인터페이스이다.

❸ X 윈도우는 X11의 기본 형태를 유지한 5번째 릴리즈인 X11R5가 가장 널리 쓰이고 있다.

④ X 윈도우를 사용할 경우 한 화면에서 서로 다른 로그인 세션을 가질 수 있다.

50. 다음 중 X 윈도우의 특징 중 틀린 것은?(문제 오류로 실제 시험장에서는 2, 3, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)

① 네트워크 기반의 그래픽 환경이다.

❷ 스크롤바, 아이콘, 색상등의 그래픽 환경에 필요한 자원들이 특정한 형태로 정의되어 있다.

③ 디스플레이 장치에 의존적이다.

④ 이기종 간의 사용은 원활하지 않다.

51. 다음 설명 중 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① X event	❷ X protocol

③ X window	④ X message

52. 다음의 내용 중 틀린 것은?

① X 윈도우 시스템은 서버/클라이언트 구조로 되어 있다.

② 일반적인 X 애플리케이션은 클라이언트이다.

❸ X toolkit의 기능을 보완하기 위한 상위 라이브러리가 Xlib이다.

④ X 윈도우의 메시지 교환은 네트워크를 통해서도 가능하다.

53. 다음 설명 중 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

❶ 데스크톱 환경	② X 윈도우

③ GTK	④ QT

54. 다음 ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

① cocoa	② Kate

③ GTK	❹ QT

55. 다음 중 리눅스에서 사용할 수 있도록 공개된 윈도우 매니저로 틀린 것은?

① AfterStep	② WindowMaker

❸ CDE	④ xfce

56. 다음 애플리케이션과 기능 연결이 틀린 것은?

① GIMP - 이미지 편집 프로그램

❷ xv - 파일 관리 프로그램

③ MTV - 동영상 재생 프로그램

④ xmms - 음악 파일 재생 프로그램

57. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

❶ LAN	② WAN

③ VAN	④ CAN

58. 다음 LAN의 분류 중 그 설명이 틀린 것은?

① 스타 토폴로지 - 중앙에 위치한 컴퓨터가 각 컴퓨터와 통신하는 방식

❷ 버스형 토폴로지 - 하나의 통신회선에 컴퓨터를 접속하는 형태로 거의 사용되지 않음

③ 링 토폴로지 - 원형 통신회선에서 서로 이웃하는 컴퓨터와 단말기만 연결하는 형태

④ 망형 토폴로지 - 스타형과 링형이 결합된 형태

59. 다음 Token Ring 구조의 설명 중 틀린 것은?

❶ 망형 토폴로지 형태이다.

② 전송 속도는 4 ∼ 16Mbps

③ 동축케이블, 광 케이블 등을 전송매체로 사용

④ IEEE802.5 위원회에서 표준으로 규정

60. LAN을 구조적으로 분류할 때, 그 분류에 속하지 않는 것은?

① Ethernet	② Token Ring

③ FDDI	❹ X.25

61. 다음 X.25의 패킷 교환 방식에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 대역폭은 동적으로 사용이 가능하다.

❷ 교환 노드는 전자 기계식 교환 노드를 사용한다.

③ 각 패킷마다 오버헤드 비트가 있다.

④ 패킷은 배달될 때 까지 저장이 가능하다.

62. 표준 제정 기관과 설명의 연결이 틀린 것은?(문제 오류로 실제 시험에서는 1, 2, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 1번을 정답 처리 합니다.)

❶ ISO - 전기 전송 표준을 정한다.

② ANSI - OSI 참조 모델과 OSI 프로토콜에 관련된 업무를 담당한다.

③ IEEE - LAN 접속 규격과 처리에 대한 표준을 정한다.

④ EIA - 미국 내 표준들을 조정한다.

63. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

① 라우터	❷ 리피터

③ 브리지	④ 게이트웨이

64. 다음 브리지의 용도에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 통신망을 다른 통신망과 단절 시키고자 할 때

② 이더넷과 토큰링 같은 서로 다른 통신망 구조의 통신망을 상호 연결할 때

③ 통신망에 과다하게 연결된 컴퓨터들로 인한 병목 현상을 줄이고자 할 때

④ 통신망에 더욱 많은 컴퓨터를 연결시킬 때

65. 다음 OSI 7 계층에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 전송계층 - 인접한 개방형 시스템 사이에서 전송단위를 오류없이 전달하는 기능 수행

② 세션계층 - 네트워크의 대화제어자로서 통신 장치들 간의 상호 작용을 설정하고 유지하며 동기화 하는 역할을 수행

③ 표현계층 - 통신 장치들 간의 상호 운영성을 갖도록 보장

④ 응용계층 사용자 또는 응용프로그램이 네트워크에 접근할 수 있도록 하는 사용자 인터페이스를 제공

66. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

① arpa protocol	❷ TCP/IP

③ NetBEUI	④ IPX/SPX

67. 다음 TCP/IP에 대한 설명 중 틀린 것은?

❶ 폐쇄형 프로토콜의 표준으로, 특정 H/W 또는 OS에 종속적으로 사용 가능하다

② 특정한 물리적 네트워크 하드웨어에 대하여 독립적이다

③ 공통적인 주소체계 인터넷과 같은 거대한 네트워크에서도 TCP/IP 장치를 유일하게 찾을 수 있는 공통적인 주소 체계이다.

④ 일관성있고, 널리 사용가능한 사용자 서비스를 위한 표준화된 고수준 프로토콜이다.

68. 다음에서 설명하는 내용 중 틀린 것은?

❶ UDP - 안정적인 비접속 데이터그램 프로토콜

② TCP - 신뢰할 수 있는 접속기반 바이트스트림 프로토콜

③ IP - 인터넷 전송기본 단위인 datagram 정의, 인터넷 주소체계 정의 등의 기능을 한다.

④ Transport Layer의 가장 중요한 두 프로토콜은 TCP와 UDP이다.

69. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

① Port	② Socket

❸ Protocol Number	④ Routing Path

70. 다음 ( ) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

❶ transport, port	② application, socket

③ transport, protocol	④ application, port

71. IP가 211.211.211.1인 게이트웨이를 통하여 외부와 연결되고, 서브넷 마스크 255.255.255.192인 네트워크에서 사용되는 IP로 알맞은 것은?

❶ 211.211.211.60	② 211.211.211.120

③ 211.211.211.180	④ 211.211.211.240

72. 다음에서 설명하는 것으로 알맞은 것은?

① 서브넷 마스크	❷ IP 주소

③ 포트 번호	④ 프로토콜 번호

73. 다음 최상위 도메인에 대한 설명 중 틀린 것은?

① NET - 네트워크 관리기관

② MIL - 미국 연방 군사기관

③ ORG - 비영리기관

❹ GOV - 각국의 정부를 대표하는 기관

74. 리눅스에서 도메인 네임 서버 정보를 가지고 있는 파일은?

① /etc/host	② /etc/host.conf

❸ /etc/resolv.conf	④ /etc/nameserver

75. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

① IRC	② BBS

③ GOPHER	❹ USENET

76. 다음 리눅스 명령어 중 네트워크 설정에 사용하는 명령어가 아닌 것은?

① ifconfig	② netconfig

③ route	❹ xconfig

77. 다음 중 임베디드 리눅스의 특징으로 틀린 것은?

① 실시간적인 운영을 지원하기도 한다.

② POSIX를 지원한다.

❸ 임베디드 리눅스를 사용할 경우 반드시 라이센스 비용을 지급하여야 한다.

④ GTK, QT등의 UI Framework를 사용할 수 있다.

78. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 국내 리눅스 시장에서 가장 괄목할 만한 성장을 거둔 것은 리눅스 서버 분야이다.

❷ 리눅스 데스크톱 분야는 MS의 진출로 인하여 급격한 성장을 이루었다.

③ IBM은 i시리즈 서버에 리눅스를 채택하였다.

④ 리눅스용 오피스에는 싱크프리 오피스, 한컴 오피스 등이 있다.

79. 다음 중 리눅스 클러스터의 특징으로 알맞은 것은?

❶ 리눅스 클러스터는 클러스터의 각 운영체제로 리눅스를 사용하는 클러스터이다.

② 리눅스 클러스터는 다양한 CPU를 지원하지 않으므로, 클러스터 구현 비용이 비싸다.

③ 하드웨어에 독립적이므로, 아키텍처 자체의 호환성을 가질 수 없다.

④ 리눅스 클러스터는 대량 생산되는 일반 PC 및 네트워크 장비를 이용하여 구성하기 어렵다.

80. 블루투스 기술을 이용할 경우 최대 전송 속도는 얼마인가?

① 0.1Mbps	❷ 1Mbps

③ 10Mbps	④ 100Mbps

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	③	④	③	④	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	③	①	③	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	②	①	①	①	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	②	③	①	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	③	②	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	④	③	②	①	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	②	①	①	②	①	①	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	③	④	④	③	②	①	②